Data/hora: 01/06/2024 17:32:31

Provedor de dados: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
País: | Brazil
Título: | ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO, PARA SILOS QUADRADOS VERTICAIS, MODULARES, PARA ARMAZENAMENTO DE GRÃOS
Autores: | Silva,Eduardo Teixeira da; Freire,Wesley Jorge; Calil Júnior,Carlito.
Data: | 1998-12-01
Ano: | 1998
Palavras-chave: | Silos; Construções rurais; Pré-moldados.
Resumo: | RESUMO Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de fornecer subsídios técnicos para projetos de silos multicelulares em concreto armado, pré-moldados, com forma quadrada, para atender a pequenos e médios produtores, com capacidade de 60t, sendo 15t de milho por célula. Foram realizadas análises teóricas e experimentais em um modelo de elemento construtivo a fim de se avaliar o comportamento estrutural do elemento isolado e do encaixado, em escala natural, que formaram as paredes de silos quadrados modulares. Com base nas análises experimentais realizadas, concluiu-se que o modelo de encaixe utilizado entre dois elementos (tipo macho-fêmea) comportou-se de maneira positiva, conferindo maior rigidez à região entre os elementos. As tensões calculadas pelo método simplificado Ravenet (1992) e teoria de vigas bi-articuladas, subestimam as tensões experimentais. Os deslocamentos medidos apresentam comportamento similar, porém superiores aos deslocamentos calculados pela flecha máxima e flecha no meio do vão.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000300325
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/1807-1929/agriambi.v2n3p325-328
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.2 n.3 1998
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess