Data/hora: 12/06/2024 14:04:56

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | Vibração transversal: um método eficiente para classificação de peças estruturais de madeira
Autores: | Calil Júnior,Carlito; Miná,Alexandre J. S.
Data: | 2003-08-01
Ano: | 2003
Palavras-chave: | Madeira para estruturas; Vibração transversal; Classificação.
Resumo: | A classificação de peças estruturais de madeira é uma tendência mundial, mas ainda deficiente no Brasil. O uso de métodos não-destrutivos para classificação e, conseqüentemente, para racionalização do uso de madeira em estruturas, melhora a posição da madeira quando em competição com materiais estruturais mais uniformes. Este trabalho mostra a existência de forte correlação linear entre o módulo de elasticidade estático e o módulo de elasticidade dinâmico, obtidos a partir de testes de flexão estática e de vibração transversal, em 326 peças estruturais de madeira da espécie Southern Pine, e indica a eficiência do método de vibração transversal para determinação do módulo de elasticidade e para classificação de peças estruturais de madeira.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200025
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/S1415-43662003000200025
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.7 n.2 2003
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess