Data/hora: 13/06/2024 05:33:16

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | Desempenho de um sistema de irrigação por microaspersão, instalado a nível de campo
Autores: | Barreto Filho,Antônio de Almeida; Dantas Neto,José; Matos,Jose Arimatéia de; Gomes,Everaldo Mariano.
Data: | 2000-12-01
Ano: | 2000
Palavras-chave: | Pressão; Vazão; Uniformidade; Eficiência.
Resumo: | Este trabalho foi desenvolvido na Escola Agrotécnica Federal de Sousa, PB, com a finalidade de se avaliar o desempenho de um sistema de irrigação localizada tipo microaspersão. Avaliaram-se, em três subunidades deste projeto (A, B e C) a variação de pressão e de vazão, os coeficientes de uniformidade e a eficiência de aplicação. Foram observadas elevadas variações de vazão e de pressão em duas subunidades avaliadas. A uniformidade de irrigação apresentou resultados elevados, sendo classificado como excelente; por outro lado a eficiência de aplicação de água nas subunidades A e C foi aceitável, enquanto na subunidade B foi menor que o mínimo recomendável, que seria de 80,0%, para microaspersão, fato que pode ser atribuído as elevadas variações absolutas de pressão e de vazão observadas em todas as laterais desta subunidade.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300001
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/S1415-43662000000300001
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.4 n.3 2000
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess