Data/hora: 06/06/2024 00:33:26

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	Consumo hídrico e coeficiente de cultura da mamoneira na microrregião de Lavras, Minas Gerais	
Autores: 	Rios,Gervásio F. A.; Carvalho,Luiz G. de; Magina,Flávio de C.; Castro Neto,Pedro; Silva,Bruno M.; Fraga,Antônio C.	
Data: 	2011-12-01	
Ano: 	2011	
Palavras-chave: 	Ricinus communis L.; Fluxo de calor latente; Irrigação localizada; Razão de Bowen; Balanço de energia.	
Resumo: 	Realizou-se este trabalho visando avaliar a evapotranspiração da cultura (ETc) e o coeficiente de cultivo (Kc) da cultura da mamoneira irrigada por gotejamento, sob as condições climáticas de Lavras, Minas Gerais, Brasil, no período de 24/01 a 30/08/2008. A ETc foi determinada por meio do balanço de energia, de acordo com o método da razão de Bowen, e o Kc pelos métodos e recomendações do boletim FAO 56, no período de 14/02 a 03/06/2008, correspondendo às fases I (crescimento), II (vegetativa) e III (frutificação) e para a fase IV (maturação) o Kc foi estimado por estar além do período de 03/06/2008; para isto, um experimento foi instalado no centro da área cultivada com sensores de temperatura e umidade relativa do ar, em dois níveis no dossel da cultura; de saldo de radiação (Rn) sobre o dossel da cultura e sensor de fluxo de calor no solo (G) a 0,08 m da superfície do solo. Os valores médios da ETc nas fases I, II e III, foram de 2,48, 2,68 e 3,04 mm d-1, respectivamente. O Kc assumiu, nessas respectivas fases, valores de 0,27, 0,46 e 0,87 e 0,57 na fase de maturação, situando-se dentro dos limites e recomendações do boletim FAO-56.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001200009	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/S1415-43662011001200009	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.15 n.12 2011	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess