Data/hora: 09/06/2024 19:08:55

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	Aplicação de gesso e calcário na recuperação de solos salino-sódicos do Estado de Pernambuco	
Autores: 	Barros,Maria de F. C.; Fontes,Maurício P. F.; Alvarez V.,Víctor H.; Ruiz,Hugo A.	
Data: 	2005-09-01	
Ano: 	2005	
Palavras-chave: 	Sódio trocável; Sodicidade; Necessidade de gesso.	
Resumo: 	Experimento em colunas de solo foi conduzido, objetivando-se avaliar o efeito da aplicação de gesso e gesso + calcário, na recuperação de solos salino-sódicos do Perímetro Irrigado de Custódia, PE. Os tratamentos foram dispostos em um delineamento em blocos casualizados, com arranjo fatorial de quatro solos, dois métodos de aplicação de gesso e gesso + calcário (aplicados na superfície e incorporados aos primeiros 5 cm da coluna de solo), duas combinações dos corretivos (100% de gesso + 0% de calcário e 80% de gesso + 20% de calcário), calculados com base na necessidade de gesso dos solos, e quatro faixas de granulometria de gesso (2,0-1,0, 1,0-0,5, 0,5-0,3 e &lt; 0,3 mm), com três repetições. A quantidade de gesso determinada em laboratório pelo método de Schoonover M-1, mostrou-se adequada no deslocamento do sódio trocável do complexo de troca. A eficiência do gesso e da mistura gesso + calcário na recuperação dos solos revelou-se superior quando os corretivos foram incorporados aos primeiros 5 cm das colunas de solo. Entre as granulometrias de gesso, as frações mais finas (0,5-0,3 mm e &lt; 0,3 mm) apresentaram melhor desempenho na substituição do sódio trocável do complexo de troca.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000300005	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/S1415-43662005000300005	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.9 n.3 2005	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess