Data/hora: 09/06/2024 17:32:43

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | APLICAÇÃO DE BENTONITA EM UM REGOSSOLO EUTRÓFICO I. EFEITOS SOBRE AS PROPRIEDADES FÍSICO-HÍDRICAS DO SOLO
Autores: | Tito,Gilvanise Alves; Chaves,Lúcia Helena Garófalo; Carvallo,Hugo Orlando; Azevedo,Norma César.
Data: | 1997-12-01
Ano: | 1997
Palavras-chave: | Bentonita; Regossolo eutrófico; Retenção de água; Água disponível; Condutividade hidráulica; Propriedades físico-hídricas.
Resumo: | RESUMO O trabalho foi desenvolvido no período de 1995 a 1996, no Laboratório de Irrigação e Salinidade do Departamento de Engenharia Agrícola/CCT/UFPB. Os efeitos da aplicação de bentonita Primavera, nas propriedades físico- hídricas do solo foram avaliados em amostras de um regossolo eutrófico. As amostras de solo foram coletadas a uma profundidade de 0 - 20 cm e incubadas por 120 dias com doses de bentonita equivalentes a 0, 30, 60 e 90 t ha-1. Após esse período, determinou-se a condutividade hidráulica nas amostras de terra e, em seguida, suas características físico-hídricas. A retenção de água pelo solo aumentou com as doses de bentonita. Quando comparadas com a testemunha, a disponibilidade de água para as plantas aumentou enquanto a condutividade hidráulica diminuiu em função das doses de bentonita aplicadas ao solo.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661997000100021
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/1807-1929/agriambi.v1n1p21-23
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.1 n.1 1997
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess