Data/hora: 06/06/2024 06:46:26

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | Perdas na colheita mecanizada de soja (Glycine max) no município de Maripá - PR
Autores: | Schanoski,Ricardo; Righi,Evandro Z.; Werner,Valmir.
Data: | 2011-11-01
Ano: | 2011
Palavras-chave: | Treinamento de operadores; Colhedoras; Condições meteorológicas.
Resumo: | Objetivou-se com o trabalho avaliar as perdas na plataforma de corte nos sistemas de trilha e de limpeza e as perdas totais na colheita mecanizada de soja, no município de Maripá, PR, sendo 39 máquinas em 25 propriedades do município. Observou-se que 79% das máquinas perderam mais de 60 kg ha-1. A umidade do ar, a falta de treinamento dos operadores e as deficiências na manutenção e em regulagens, foram os fatores mais importantes na definição das perdas. As máquinas com mais tempo de uso apresentaram tendência de maiores perdas de colheita.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001100015
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/S1415-43662011001100015
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.15 n.11 2011
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess