Data/hora: 16/06/2024 16:22:06

Provedor de dados: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
País: | Brazil
Título: | Suavização da declividade em função da resolução da imagem em sistema de informação geográfica
Autores: | Cavalli,Antonio Carlos; Valeriano,Márcio de Morisson.
Data: | 2000-01-01
Ano: | 2000
Palavras-chave: | Declividade; Imagem; Sistema de informação geográfica; Bacia hidrográfica; Precisão.
Resumo: | No presente estudo, encontra-se uma metodologia trabalhada para diminuir a suavização da declividade causada pela variação no tamanho dos pixels utilizados na interpolação de Modelos Digitais de Elevação (MDE) em Sistemas de Informações Geográficas. Para salientar os aspectos de alta variabilidade das classes de declividade da região escolheu-se, como área de estudo, uma parcela da bacia do Rio Piracicaba, ao norte do município de São Pedro, SP, com parte da cuesta basáltica. Mapas de declividade com pixels de 100, 125, 200 e 250 m foram gerados e, sobre eles, foram superpostos transectos que forneceram os dados para a análise de correlação, cujo método permitiu a constatação da variabilidade entre os mapas e apresentou alternativas para evitar o efeito suavizador da declividade e a conseqüente perda de precisão dos dados.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200028
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/S1415-43662000000200028
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.4 n.2 2000
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess