Data/hora: 14/06/2024 01:25:50

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | Albedo à superfície a partir de imagens Landsat 5 em áreas de cana-de-açúcar e cerrado
Autores: | Giongo,Pedro R.; Moura,Geber B. de A.; Silva,Bernardo B.; Rocha,Humberto R. da; Medeiros,Sérgio R. R. de; Nazareno,Aérica C.
Data: | 2010-03-01
Ano: | 2010
Palavras-chave: | Sensoriamento remoto; Radiação atmosférica; SEBAL.
Resumo: | Propôs-se, neste trabalho, estimar dados de albedo à superfície terrestre usando-se o sensor Thematic Mapper (TM) do satélite LANDSAT 5 e compará-lo com dados de duas estações agrometeorológicas localizadas em região de Cerrado e a outra em cultivo da cana-de-açúcar. A região de estudo está localizada no município de Santa Rita do Passa Quatro, SP, Brasil. Para a realização do estudo obtiveram-se seis imagens orbitais do satélite Landsat 5 sensores TM, na órbita 220 e ponto 75, nas datas de 22/02, 11/04, 29/05, 01/08, 17/08 e 21/11, todas do ano de 2005, a que correspondem os dias juliano de 53, 101, 149, 213, 229 e 325, respectivamente. As correções geométricas para as imagens foram realizadas e geradas as cartas de albedo. O algoritmo SEBAL estimou satisfatoriamente os valores de albedo de superfícies sobre áreas de cerrado e de cana-de-açúcar, na região de Santa Rita do Passa Quatro, SP, consistentes com observações realizadas do albedo à superfície.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000300007
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/S1415-43662010000300007
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.14 n.3 2010
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess