Data/hora: 09/06/2024 16:57:09

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	Albedo à superfície a partir de imagens Landsat 5 em áreas de cana-de-açúcar e cerrado	
Autores: 	Giongo,Pedro R.; Moura,Geber B. de A.; Silva,Bernardo B.; Rocha,Humberto R. da; Medeiros,Sérgio R. R. de; Nazareno,Aérica C.	
Data: 	2010-03-01	
Ano: 	2010	
Palavras-chave: 	Sensoriamento remoto; Radiação atmosférica; SEBAL.	
Resumo: 	Propôs-se, neste trabalho, estimar dados de albedo à superfície terrestre usando-se o sensor Thematic Mapper (TM) do satélite LANDSAT 5 e compará-lo com dados de duas estações agrometeorológicas localizadas em região de Cerrado e a outra em cultivo da cana-de-açúcar. A região de estudo está localizada no município de Santa Rita do Passa Quatro, SP, Brasil. Para a realização do estudo obtiveram-se seis imagens orbitais do satélite Landsat 5 sensores TM, na órbita 220 e ponto 75, nas datas de 22/02, 11/04, 29/05, 01/08, 17/08 e 21/11, todas do ano de 2005, a que correspondem os dias juliano de 53, 101, 149, 213, 229 e 325, respectivamente. As correções geométricas para as imagens foram realizadas e geradas as cartas de albedo. O algoritmo SEBAL estimou satisfatoriamente os valores de albedo de superfícies sobre áreas de cerrado e de cana-de-açúcar, na região de Santa Rita do Passa Quatro, SP, consistentes com observações realizadas do albedo à superfície.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000300007	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/S1415-43662010000300007	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.14 n.3 2010	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess