Data/hora: 16/06/2024 11:24:46

Provedor de dados: 	95	
País: 	Brazil	
Título: 	Fluxograma de beneficiamento para sementes de feijão-mungo-verde (Vigna radiata L.)	
Autores: 	Araujo,Roberto Fontes; Araujo,Eduardo Fontes; Zonta,João Batista; Vieira,Rogério Faria; Donzeles,Sérgio Maurício Lopes.	
Data: 	2011-01-01	
Ano: 	2011	
Palavras-chave: 	Mesa de gravidade; Massa específica; Tamanho; Qualidade fisiológica.	
Resumo: 	O beneficiamento é componente fundamental em qualquer programa organizado de produção de sementes e visa aprimorar características do lote. Objetivou-se neste trabalho estabelecer um fluxograma de beneficiamento para sementes de feijão-mungo-verde (Vigna radiata L.). Utilizaram-se sementes dois lotes. O primeiro lote foi proveniente de colheita parcelada das vagens, em três épocas, e o segundo de colheita de toda a planta, com a maioria das vagens secas. Foram testados 13 fluxogramas de beneficiamento, com a utilização da máquina de ventilador e peneiras, separador pneumático, mesa de gravidade e classificador de peneiras. As sementes foram avaliadas quanto a sua qualidade física, fisiológica e sanitária. O fluxograma de beneficiamento ideal para lotes de sementes de feijão-mungo-verde provenientes de colheita parcelada das vagens é composto pela máquina de ventilador e peneiras, seguida da mesa de gravidade. Quando os lotes de sementes forem provenientes de colheita única das vagens o ideal é o uso da máquina de ventilador e peneiras, seguida do separador pneumático e da mesa de gravidade.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31222011000300001	
Editor: 	Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes	
Relação: 	10.1590/S0101-31222011000300001	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Sementes  v.33 n.3 2011	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess