Consulta: creatorFacets:"Azevedo,Izabel C. D. d'A."
Registros recuperados: 1
Data/hora: 03/06/2024 05:27:54

Viabilidade do aproveitamento agrícola de percolados de resíduos sólidos urbanos
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Matos,Antonio T. de; Carvalho,André L. de; Azevedo,Izabel C. D. d'A.
Com a realização deste trabalho, avaliou-se a qualidade física, química e bioquímica do percolado produzido em colunas de resíduo sólido urbano recém-coletado (RSU), contendo ou não camada de resíduo de construção civil (RCC), com fins de aproveitamento agrícola; para isso, o RSU foi colocado, de forma seqüencial em camadas de 0,15 m de espessura e peso específico de 7 kN m-3, obtidas por compressão do material acondicionado, formando-se ao final duas colunas com 2,47 m de altura. Em uma das colunas, antes do acondicionamento do RSU, foi disposta uma camada de 0,30 m de RCC, como base para a coluna. Amostras do percolado lixiviado das colunas foram coletadas quinzenalmente para a realização das seguintes caracterizações: CE, pH, ST, SST, DQO, DBO, N total,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aterro sanitário; Chorume; Lixo urbano.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000400015