Consulta: creatorFacets:"Bertoni,José"
Registros recuperados: 10
Data/hora: 11/06/2024 05:42:06

Infiltrógrafo
Provedor de dados: Bragantia
Autores: Bertoni,José.
Ano: 1960
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051960000100070

Estudo, em lisimetros monolíticos, de perdas de água e evapotranspiração em três tipos de solos sob diferentes condições de uso
Provedor de dados: Bragantia
Autores: Bertoni,José; Lombardi Neto,Francisco; Benatti Júnior,Romeu.
São apresentados os dados obtidos em solos podzolizado de Lins e Marilia, var. Marilia, podzólico vermelho-amarelo, orto, e latossolo roxo, da bateria de lisímetros e evaporímetros instalada no Centro Experimental de Campinas, do Instituto Agronômico, para determinar as perdas por escoamento superficial, a percolação e a evapotranspiração. Foram efetuadas determinações de perdas por escoamento superficial e por percolação em três profundidades do perfil do solo (0,45 m; 0,90 m; 1,80 m) em solos submetidos a diferentes coberturas: rotação de cultura (algodão, soja, milho, graminea, gramínea); descoberto; cobertura morta; café - trato comum; café - cobertura morta; café - terreno escarificado; café - irrigado. A evapotranspiração foi estudada em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Ano: 1976
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051976000100012

Rotação de culturas: análise estatística de um experimento de longa duração em Campinas (SP)
Provedor de dados: Bragantia
Autores: Lombardi-Neto,Francisco; Dechen,Sonia Carmela Falci; Conagin,Armando; Bertoni,José.
Com o objetivo de determinar o efeito da rotação no rendimento das culturas de algodão, amendoim, arroz, cana-de-açúcar e milho, instalou-se em Campinas, São Paulo, Brasil, um experimento avaliado durante 11 anos (1963/64 a 1974/75), seguido de análise do efeito residual dessa prática (1975/76), tomando, como indicador da fertilidade do solo, o rendimento de grãos de milho, semeado em todas as parcelas. No planejamento do experimento, em blocos casualizados com vinte tratamentos e quatro repetições, considerou-se que todos os tratamentos devem estar presentes em todos os anos, a fim de avaliar com eficiência e maior rapidez o efeito da rotação. Os resultados evidenciaram que as culturas contínuas, apenas com adubação mineral, levaram à redução...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Rotação de culturas; Experimentos de longa duração; Latossolo Vermelho; Algodão; Amendoim; Arroz; Cana-de-açúcar; Milho.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052002000200006

Perdas por erosão no estado de S. Paulo
Provedor de dados: Bragantia
Autores: Marques,J. Quintiliano A.; Bertoni,José; Barreto,Geraldo B.
Os autores apresentam, neste trabalho, os dados gerais obtidos na primeira fase de trabalhos da Seção de Conservação do Solo do Instituto Agronômico do Estado de São Paulo, do ano agrícola 1943/44 até o ano agrícola 1958/59. Tais dados foram obtidos em talhòcs experimentais munidos de coletores de material erodido, instalados em épocas diferentes, perfazendo, até o presente ano, um total de 108 talhões, dos quais 38 em Pindorama, 29 em Campinas, 13 em Mococa e 28 em Ribeirão Prêto. Na primeira parte são apresentados os dados originais obtidos em cada um dos grupos de talhõe experimentais sob a forma de médias de perdas de solo e água, juntamente com ama breve descrição dos sistemas coletores usados e das características gerais dos tratamentos em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Ano: 1961
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051961000100047

Relação chuva-perdas por erosão em diferentes tipos de solo
Provedor de dados: Bragantia
Autores: Bertoni,José; Pastana,Francisco I.
Os autores analisam os dados de perdas por erosão obtidos em coletores especiais, durante cêrca de dez anos, em quatro estações experimentais, e estudam suas relações com as características da chuva. A duração da chuva, sua intensidade e distribuição, influenciam a intensidade e o volume total das perdas por erosão. Para cada local estudado, das perdas por erosão e do total e das intensidades máximas de chuva foram calculadas equações de regressão que indicam a relação chuva-perdas. Foram correlacionadas as perdas de terra e água obtidas nos coletores das estações experimentais de Campinas, Pindorama, Ribeirão Prêto e Mococa, com a chuva total, e também com as intensidades máximas de chuva de 5, 15, 30 e 60 minutos, Os resultados mostraram que as simples...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Ano: 1964
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051964000100001

Sistemas coletores para determinações de perdas por erosão
Provedor de dados: Bragantia
Autores: Bertoni,José.
No estado de São Paulo a erosão é ocasionada, em grande parte, pelas águas das chuvas. Estas, desagregando o solo, arrastam sua parte mais útil, levando quantidades consideráveis de sais minerais e de matéria orgânica. Daí o grande interesse de se avaliar, por meio de sistema coletores, as perdas pela erosão, a fim de se determinar quais as práticas conservacionistas mais eficientes nos vários tipos de solo e modalidades de cultivo. Em São Paulo, o primeiro dêsses sistemas coletores foi instalado, pela Secção de Conservação do Solo, em 1944, na Estação Experimental de Pindorama, seguindo-se, logo depois, a instalação de outros em Campinas, Mococa e Ribeirão Prêto. O objeto do presente trabalho é o de apresentar os vários métodos para medição de enxurrada....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Ano: 1949
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051949000200005

Sistemas de preparo do solo em relação à produção e à erosão
Provedor de dados: Bragantia
Autores: Marques,J. Quintiliano A.; Bertoni,José.
Neste trabalho os autores apresentam os resultados obtidos, desde 1944, com os diversos sistemas de preparo do solo, na produção e na erosão, nos principais tipos de solo do Estado de São Paulo, com as culturas de milho, algodão e soja. Com base nos dados de produção obtidos, conclui-se que, de modo geral, não há vantagens em se fazerem duas arações em vez de uma única, a menos que o terreno esteja muito praguejado de ervas daninhas de extirpação difícil, como os casos da tiririca e grama-sêda. O preparo do solo com arado comum é superior aos demais sistemas, ou sejam, subsuperfície, grade, sulcos e enxada. Relativamente à erosão, verifica-se que quanto maior a desagregação da terra e que quanto menor a quantidade de resíduos vegetais deixados na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Ano: 1961
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051961000100009

Perdas de terra e água, em canais não vegetados
Provedor de dados: Bragantia
Autores: Barreto,Geraldo Benedicto; Bertoni,José; Forster,R.
Ano: 1961
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051961000100055

O espaçamento dos terraços em culturas anuais, determinado em função das perdas por erosão
Provedor de dados: Bragantia
Autores: Bertoni,José.
Neste trabalho é apresentada uma tabela para espaçamento de terraços, baseada nos dados experimentais de perdas por erosão obtidos em nossos solos. Utilizando os dados das determinações de perdas por erosão obtidos nos principais tipos de solo do Estado, numa média de 10 anos de observações, em talhões de diferentes comprimentos de rampa e diferentes graus de declive, com culturas anuais, determinou-se uma equação que permite calcular as perdas médias de terra para os diferentes graus de declive e comprimentos de rampa. Considerando não só as perdas de terra e água como também o teor de terra na enxurrada, foi determinada a posição média relativa para esses três fatores, considerados conjuntamente. Os dados assim conseguidos foram estudados com relação ao...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Ano: 1959
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051959000100010

Determinação da velocidade de infiltração da água no solo, por meio de diagramas de pluviografos e limnígrafos
Provedor de dados: Bragantia
Autores: Bertoni,José.
Neste trabalho são apresentados os valores da velocidade de infiltração, obtidos com os dados de perdas por erosão dos talhões de comprimento de rampa, da Estação Experimental de Conservação do Solo, em Clarinda, Iowa, nos Estados Unidos. Usando os dados de intensidades de chuva e enxurrada, a velocidade de infiltração foi determinada pelo método gráfico de Sharp e Holtan para as 10 maiores chuvas, com apreciável enxurrada, que ocorreram durante um período de cinco anos. As 10 chuvas foram selecionadas com base na sua duração, intensidade e época do ano. Os problemas do cálculo da velocidade de infiltração com os dados de talhões de perdas por erosão e algumas das limitações dos valores determinados são apresentados.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Ano: 1959
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051959000100013