Consulta: creatorFacets:"Campos,Aloísio Torres de"
Registros recuperados: 3
Data/hora: 03/06/2024 02:30:02

Balanços energéticos agropecuários: uma importante ferramenta como indicativo de sustentabilidade de agroecossistemas
Provedor de dados: 65
Autores: Campos,Alessandro Torres; Campos,Aloísio Torres de.
No Brasil, pouca atenção se tem dado às formas e caminhos com que os fluxos energéticos se distribuem nos sistemas produtivos. Na agropecuária, a atenção tem sido voltada a novas fontes de energia (biomassa) ou em tecnologia alternativa, visando a racionalização do uso de energia fóssil ou elétrica. Entretanto, a agricultura tem se desenvolvido baseada fortemente na utilização intensiva de máquinas agrícolas, com conseqüente uso de combustíveis fósseis. Um fator de estrangulamento muito forte no consumo energético geral tem sido a utilização massiva de fertilizantes derivados do petróleo nos agroecossistemas. Estudos de Balanços Energéticos visam determinar os pontos de estrangulamento energético fundamentando a busca por tecnologias poupadoras de energia,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Balanço de energia; Eficiência energética; Conservação de energia; Estruturas rurais.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782004000600050

Balanço energético na produção de feno de alfafa em sistema intensivo de produção de leite
Provedor de dados: 65
Autores: Campos,Alessandro Torres; Saglietti,José Roberto Corrêa; Bueno,Osmar de Carvalho; Campos,Aloísio Torres de; Klosowski,Elcio Silvério; Gasparino,Eliane.
O trabalho teve como objetivo estimar o balanço energético para a produção do feno de alfafa a partir de dados coletados durante sete anos em um Sistema Intensivo de Produção de Leite, localizado na região de Coronel Pacheco, MG. Para a confecção da matriz energética, foram consideradas as categorias de energia direta e indireta. As entradas de energia ocorridas na implantação e estabelecimento da cultura foram diluídas nos anos considerados como vida útil. A energia direta, relativa aos insumos, teve maior participação que a indireta, sendo os percentuais encontrados de 93,05 e 6,95, respectivamente. O principal consumidor de energia indireta foi o trator, que aciona todos os implementos, seguido pelo equipamento de irrigação. A eficiência energética...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Eficiência energética; Sustentabilidade da agricultura; Fenação.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782004000100038

Custo energético de construção de uma instalação para armazenagem de feno
Provedor de dados: 65
Autores: Campos,Alessandro Torres; Saglietti,José Roberto Corrêa; Campos,Aloísio Torres de; Bueno,Osmar de Carvalho; Resende,Humberto; Gasparino,Eliane; Klosowski,Elcio Silvério.
O trabalho teve como objetivo obter uma estimativa da energia empregada na construção de uma estrutura utilizada para armazenamento de fardos de feno, em um sistema de produção animal. Para tanto utilizaram-se os coeficientes energéticos levantados pela Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais (CETEC). O valor obtido foi de 587,09 MJ.m-2, o qual foi amplamente diferente daqueles observados na literatura. Da energia total empregada na construção da instalação os itens fechamentos, estrutura de cobertura, piso e fundações representaram 50,35, 27,71, 18,72 e 3,22%, respectivamente. Considerando o sistema de produção de feno de alfafa e "coast-cross" como um todo, a instalação contribuiu com somente 0,14 e 0,16% da composição do custo energético anual...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Construções rurais; Energia; Sustentabilidade.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782003000400013