Consulta: creatorFacets:"Cardoso,Lincoln Gehring"
Registros recuperados: 3
Data/hora: 07/06/2024 03:33:57

Curvas de nível obtidas de aerofotos verticais
Provedor de dados: 91
Autores: Barros,Zacarias Xavier de; Campos,Sérgio; Cardoso,Lincoln Gehring; Pollo,Ronaldo Alberto.
Objetiva-se, com este trabalho, obter curvas de nível a partir de fotografias aéreas verticais, utilizando-se de gráfico linear de correção, em áreas com diferentes classes de declividade. A análise estatística dos dados foi efetuada por meio de regressões múltiplas das variáveis, erro horizontal e erro vertical, em função das variáveis independentes: altitude; altitude e declividade. Os erros médios horizontais e verticais pouco dependem da altitude, bem como da altitude e declividade, induzindo à conclusão de que não há necessidade de se levar em conta compartimentos de relevo com declividades uniformes e constantes para o traçado das curvas de nível em aerofotos.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fotografias aéreas; Curvas de nível; Sensoriamento remoto.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000100020

EVOLUÇÃO DO USO DA TERRA NA BACIA DO RIO LAVAPÉS (BOTUCATU, SP) POR UM PERÍODO DE 27 ANOS
Provedor de dados: 91
Autores: Campos,Sérgio; Cardoso,Lincoln Gehring; Barros,Zacarias Xavier de; Araújo Júnior,Armindo Alves de; Ribeiro,Fernanda Leite; Castro,Tarcísio Mauro R. de.
RESUMO O presente trabalho objetivou avaliar a evolução do uso da terra da bacia do Rio Lavapés, Botucatu, SP, no período de 27 anos, considerando-se cinco tipos de cobertura vegetal (mata, cerrado, café, cana-de-açúcar e reflorestamento) e tendo-se como base as fotografias aéreas verticais de 1962, em escala nominal aproximada de 1:25.000 e a imagem de satélite do LANDSAT-5 de 1989, em escala 1:50.000. Os resultados permitiram constatar que a cana-de-açúcar foi a única cobertura vegetal que apresentou expansão de área, sendo este domínio processado notadamente às expensas da redução de áreas com cerrado, mata, café e reflorestamento, refletindo o alto retorno econômico na implantação dos programas governamentais para o Proálcool, no período. O cerrado e o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cobertura vegetal; Fotointerpretação; Ocupação do solo.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000100103

Capacidad de uso de la tierra en la cuenca de la Corriente del Lobo, Itatinga, São Paulo, Brasil
Provedor de dados: 109
Autores: Campos,Sérgio; Barbosa,Ana Paula; de Barros,Zacarias Xavier; Cardoso,Lincoln Gehring; Carrega,Ellen Fittipaldi B.
El objetivo del trabajo fue definir las clases de capacidad de uso de 2.403,25 ha de la cuenca de la Corriente del Lobo - Itatinga (SP) (22° 03' 56" - 22° 59' 12" de latitud S y 48° 38' 47" - 48° 41' 25" de longitud O). La capacidad de uso de la tierra se obtuvo mediante el SIG-IDRISI 32 del cruzamiento de las cartas clinográfica y de suelos y de la Tabla de juzgamiento de clases de capacidad de uso de la tierra y del levantamiento utilitario del medio físico. Las áreas de las clases y subclases de capacidad de uso presentaron los siguientes valores: IIIa - 68.60 ha (2.85%), IIIe,s - 1919.15 ha (79.86%); IIIe - 210.60 ha (8.76%); IVe - 3.38 ha (0.14%); IVe,s - 157.42 ha (6.55%) y VIe,s - 44.10 ha (1.84%). Las tierras de la cuenca se distribuyeron en tres...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Brasil; Capacidad de uso de la tierra; Cuenca hidrográfica; Itatinga; Sistema de información geográfica; Uso de la tierra.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-28122011000400009