Consulta: creatorFacets:"Cruz,Marcus A. S."
Registros recuperados: 3
Data/hora: 01/06/2024 09:31:47

Chuvas intensas para o estado de Sergipe com base em dados desagregados de chuva diária
Provedor de dados: 91
Autores: Aragão,Ricardo de; Santana,Geizon R. de; Costa,Clarissa E. F. F. da; Cruz,Marcus A. S.; Figueiredo,Eduardo E. de; Srinivasan,Vajapeyam S.
A freqüência de inundações tem crescido em diversas partes do Brasil e do mundo, como conseqüência de impactos antrópicos ou de mudanças climáticas. Para mitigar os efeitos das inundações, obras hidráulicas são projetadas com vazão de projeto que pode ser determinada através do emprego de estatística aplicada a séries históricas de vazão ou de precipitação, via equação de chuvas intensas (IDF). Para a determinação da IDF são utilizados dados pluviográficos ou dados pluviométricos diários desagregados. Dada à escassez, no Estado de Sergipe, de dados pluviográficos como também de equações IDF foram desenvolvidas, neste trabalho, as equações IDF para todo o Estado, utilizando-se dados de chuva diária de 48 postos, desagregados com base em fatores de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Enchentes; Vazão de projeto; Função IDF.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000300001

Distribuição espacial e lixiviação natural de sais em solos do Perímetro Irrigado Califórnia, em Sergipe
Provedor de dados: 91
Autores: Resende,Ronaldo S.; Amorim,Julio R. A.; Cruz,Marcus A. S.; Meneses,Thais N.
RESUMO Em regiões áridas e semiáridas do planeta, a elevada demanda evaporativa e as características pedogenéticas dos solos, associadas a deficiências no sistema de drenagem de alguns perímetros irrigados, contribuem para um elevado potencial de salinização desses solos. Assim, constituíram objetivos deste estudo determinar o grau de salinização na área irrigada e avaliar o processo de acumulação de sais no período seco e o potencial de lixiviação destes pela água das chuvas no Perímetro Irrigado Califórnia, em Sergipe. Medidas da condutividade elétrica do extrato de saturação do solo (CEes), em dS m-1 a 25 ºC, foram efetuadas no início e final do período chuvoso dos anos de 2008 e 2009. A densidade amostral foi igualmente distribuída em toda área do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Salinização do solo; Variação sazonal; Análise espacial.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001300046

Qualidade da água subterrânea para irrigação na bacia hidrográfica do Rio Piauí, em Sergipe
Provedor de dados: 91
Autores: Amorim,Julio R. A. de; Cruz,Marcus A. S.; Resende,Ronaldo S.
O uso de água subterrânea para fins agrícolas tem-se intensificado no Estado de Sergipe, sobretudo na região de maior escassez de águas superficiais; no entanto, a irrigação ainda está restrita a pequenas áreas, como hortas familiares, justificado, em parte, pela ausência de estudos de caracterização hídrica, incluindo disponibilidade e qualidade das águas subterrâneas, que permitam o conhecimento da distribuição espacial das fontes de água viáveis para uso. Avaliaram-se os riscos potenciais relativos à salinização e sodificação de solos, à toxicidade de íons específicos às culturas e à obstrução em sistemas de irrigação localizada, a partir de dados secundários de 278 poços localizados na bacia hidrográfica do Rio Piauí, considerando-se os critérios de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos hídricos subterrâneos; Indicadores de qualidade da água; Análise espacial; Krigagem.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000800003