Consulta: creatorFacets:"Debiasi,Henrique"
Registros recuperados: 34
Data/hora: 04/06/2024 05:24:46

Alteração do campo visual em função do uso de cabinas em tratores agrícolas
Provedor de dados: 70
Autores: Schlosser,José F.; Dallmeyer,Arno; Debiasi,Henrique; Menegas,Mauro T.; Nietiedt,Gustavo H.
Com o objetivo de avaliar a alteração do campo visual de um trator, ocasionada pela instalação de uma cabina, foram determinadas as áreas de visibilidade nula em função da presença ou não da mesma, para cada campo visual. Os procedimentos adotados basearam-se na norma ISO 5721-1981 - Agricultural tractors - Operator's field of vision. A cabina aumentou em 34,42% a área de visibilidade nula. A relação área de projeção do trator/área total sombreada foi de 0,075 para o trator sem cabina, e 0,057 para o trator com cabina, indicando as melhores condições de visibilidade do primeiro em relação ao segundo. No que se refere aos campos visuais, a maior redução ocorreu no campo visual dos olhos e no obtido com o movimento da cabeça, em função dos suportes da cabina...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Campo visual; Tratores agrícolas; Ergonomia.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000200016

Desenvolvimento do coeficiente parcial de ergonomia e segurança em tratores agrícolas
Provedor de dados: 70
Autores: Debiasi,Henrique; Schlosser,José F.; Pinheiro,Eder D.
O presente trabalho teve como objetivo criar e aplicar o coeficiente parcial de ergonomia e segurança em tratores agrícolas (COPES). O COPES corresponde a um valor numérico variável de 0 a 100, que expressa a qualidade em termos de ergonomia e segurança dos tratores agrícolas. O referido coeficiente foi desenvolvido e avaliado por meio da verificação da presença e estado de conservação de itens relacionados à ergonomia e segurança, em 175 tratores agrícolas usados, presentes em 114 propriedades amostradas junto às microrregiões gaúchas de Santa Maria, Restinga Seca e Cachoeira do Sul. Os resultados mostraram que o COPES apresentou grande variação entre os tratores amostrados (7,64 a 84,80), sendo a média geral inferior a 35. Isso demonstra que os tratores...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização agrícola; Ergonomia; Segurança.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000300025

Demanda de tração em haste sulcadora na integração lavoura-pecuária com diferentes pressões de pastejo e sua relação com o estado de compactação do solo
Provedor de dados: 70
Autores: Conte,Osmar; Levien,Renato; Trein,Carlos R.; Cepik,Carla T. C.; Debiasi,Henrique.
Conduziu-se um experimento com integração lavoura-pecuária em Latossolo Vermelho distroférrico para avaliar o esforço de tração em hastes sulcadoras de adubo utilizadas em semeadura direta, atuando em diferentes profundidades e intensidades de pastejo, bem como o efeito desse último fator sobre o estado de compactação do solo. Os tratamentos principais foram constituídos pelas alturas da pastagem de inverno (aveia + azevém): 0,10; 0,20; 0,30 e 0,40 m e sem pastejo, obtidas variando-se a carga animal, e os tratamentos secundários foram duas profundidades de atuação da haste sulcadora de adubo: 0,12 e 0,15 m. A massa seca de raízes da pastagem, na camada de 0 a 0,12 m, aumentou com o incremento na intensidade de pastejo. Analisando os valores de resistência...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Semeadura direta; Semeadora-adubadora; Mecanismo sulcador.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162007000100016

Parâmetros solo-máquina em função de doses de resíduos vegetais e profundidades de deposição de adubo em semeadura direta
Provedor de dados: 70
Autores: Kamimura,Karina M.; Levien,Renato; Trein,Carlos R.; Debiasi,Henrique; Conte,Osmar.
O tráfego contínuo e inadequado de máquinas em solos sob semeadura direta tem provocado alterações dos atributos físicos e mecânicos dos solos, influenciando, dessa forma, na produtividade das culturas. O experimento foi conduzido na Estação Experimental Agronômica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no município de Eldorado do Sul - RS, num Argissolo Vermelho distrófico típico, com o objetivo de quantificar a força de tração e obter informações sobre os atributos físicos do solo, em semeadura direta sobre resíduos de aveia-preta e ervilhaca parcialmente decomposta. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com parcelas subsubdivididas, sendo, nas parcelas principais, doses de resíduos da cultura de inverno (0; 1,3; 2,6;...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Atributos físicos do solo; Força de tração; Tráfego de máquinas.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000300010

Soil penetration resistance in a rhodic eutrudox affected by machinery traffic and soil water content
Provedor de dados: 70
Autores: Moraes,Moacir T. de; Debiasi,Henrique; Franchini,Julio C.; Silva,Vanderlei R. da.
Soil compaction caused by machinery traffic reduces crop yields. This study aimed to evaluate the effects of intensive traffic, and the soil water content, on the soil penetration resistance (PR) of a Rhodic Eutrudox (Distroferric Red Latosol, Brazilian Classification), managed under no-tillage (NT). The experiment consisted of six treatments: NT with recent chiseling, NT without additional compaction, and NT with additional compaction by 4, 8, 10 and 20 passes of a harvester with a weight of 100 kN (70 kN on the front axle). Undisturbed soil samples were collected at 5.5-10.5 cm and 13.5-18.5 cm depth to quantify the soil bulk density (BD). The PR was assessed in four periods, using an impact penetrometer, inserted in the soil to a depth of 46 cm. The...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soil layers with mechanical impedance; No-tillage; Soil compaction; Soil consistency; Soil profile.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162013000400014

Resistência mecânica do solo e força de tração em hastes sulcadoras de semeadoras-adubadoras em sistema de integração lavoura-pecuária
Provedor de dados: 70
Autores: Conte,Osmar; Levien,Renato; Trein,Carlor R.; Mazurana,Michael; Debiasi,Henrique.
A integração lavoura-pecuária, realizada mediante a implantação de pastagens no inverno e a semeadura de milho ou soja no verão, constitui-se numa alternativa para a diversificação de atividades e ampliação dos lucros. Animais em pastejo, principalmente em áreas agrícolas manejadas sob semeadura direta, podem resultar na compactação adicional do solo, diagnosticada geralmente pelo aumento de resistência do solo à penetração (RP). Com o objetivo de avaliar a correlação entre RP e força de tração (FT) medida em hastes sulcadoras de semeadoras-adubadoras, nos anos de 2004 e 2005, foi conduzido um experimento em São Miguel das Missões - RS, em Latossolo Vermelho (0.540 kg kg-1 de argila). Os tratamentos consistiram em quatro intensidades de pastejo, que...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/report
Palavras-chave: Compactação do solo; Semeadura direta; Pastejo.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000400013

Corn crop performance in an Ultisol compacted by tractor traffic
Provedor de dados: 86
Autores: Moraes,Moacir Tuzzin de; Levien,Renato; Trein,Carlos Ricardo; Bonetti,João de Andrade; Debiasi,Henrique.
Abstract: The objective of this work was to determine whether compaction by tractor traffic in areas managed under controlled traffic can be limiting to corn crop, under different tillage systems, in a Typic Paleudult of medium texture. Two experiments were carried out, one in the field over two crop seasons and another in a greenhouse. The treatments consisted of minimum tillage with chiselling; no-tillage subjected to one, three, or six passes of a tractor weighing 3.8 Mg; and an area without traffic. Evaluations were performed for soil physico-hydraulic parameters (soil bulk density, penetration resistance, and water retention curve), root and shoot growth, and grain yield. The agricultural traffic increased bulk density, soil penetration resistance,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays; Grain yield; No-tillage; Root growth; Soil compaction.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2018000400464

Demanda de tração, mobilização de solo na linha de semeadura e rendimento da soja, em plantio direto
Provedor de dados: 86
Autores: Conte,Osmar; Levien,Renato; Trein,Carlos Ricardo; Xavier,Antônio Alexandre Petersen; Debiasi,Henrique.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a relação entre a força de tração (FT) na haste sulcadora de adubo e o volume de solo mobilizado na linha de semeadura em função da quantidade de resíduos, do tráfego de rodados de trator e da profundidade de sulcamento, e sua influência sobre a performance agronômica da soja. Os tratamentos englobaram seis doses de resíduos culturais (DR), duas profundidades de trabalho das hastes sulcadoras (PT) e duas condições de tráfego - com e sem tráfego de rodados de trator -, em blocos ao acaso e parcelas subsubdivididas. Os tratamentos foram aplicados com e sem irrigação, em Argissolo Vermelho, sob plantio direto. As diferentes PT e condições de tráfego influenciaram significativamente a FT. Independentemente da condição de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Avena strigosa; Glycine max; Doses de resíduo; Força de tração; Semeadora de precisão.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2009001000007

Desempenho da soja em consequência de manejo de pastagem, época de dessecação e adubação nitrogenada
Provedor de dados: 86
Autores: Franchini,Julio Cezar; Balbinot Junior,Alvadi Antonio; Debiasi,Henrique; Conte,Osmar.
Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de alturas de pastejo e épocas de dessecação de uma pastagem de Urochloa ruziziensis e da adubação nitrogenada sobre o desempenho da soja. Foram testadas três alturas (15, 35 e 50 cm) de pastejo contínuo da pastagem por bovinos, durante seis meses, além de um piquete sem pastejo, que constituíram quatro experimentos distintos. Em cada experimento, utilizou-se o delineamento de blocos ao acaso, em arranjo de parcelas subdivididas. Nas parcelas principais, foram alocadas quatro épocas de dessecação da pastagem (35, 28, 20 e 8 dias antes da semeadura da soja); e, nas subparcelas, foram realizados dois tratamentos (sem e com 30 kg ha-1 de N, aplicado a lanço na semeadura). O manejo da pastagem de U....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max; Urochloa ruziziensis; Intensidade de pastejo; Sistema integração lavoura-pecuária; Sistema plantio direto.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2015001201131

Contribution of roots and shoots of Brachiaria species to soybean performance in succession
Provedor de dados: 86
Autores: Balbinot Junior,Alvadi Antonio; Santos,Julio Cezar Franchini Dos; Debiasi,Henrique; Yokoyama,Anderson Hideo.
Abstract: The objective of this work was to evaluate the effect of roots and straw of palisade grass (Urochloa brizantha) and Ruzi grass (U. ruziziensis), used as cover crops in autumn-winter, on soybean performance. Seven treatments were evaluated in a randomized complete block design, with four replicates: fallow, during autumn-winter; straw of U. ruziziensis or U. brizantha 'BRS Piatã', distributed in plots kept under fallow in the winter, without roots; plots only with roots of U. ruziziensis or U. brizantha, without straw; and plots with straw and roots of U. ruziziensis or U. brizantha. The grass species were planted during the 2014/2015 crop season, and treatments were evaluated at the end of the 2015/2016 crop season, without drought during the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max; Urochloa brizantha; Urochloa ruziziensis; Cover crops; No-tillage.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2017000800592

Práticas culturais na entressafra da soja para o controle de Pratylenchus brachyurus
Provedor de dados: 86
Autores: Debiasi,Henrique; Franchini,Julio Cezar; Dias,Waldir Pereira; Ramos Junior,Edison Ulisses; Balbinot Junior,Alvadi Antonio.
Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial de práticas culturais, adotadas na entressafra, para reduzir a população e os danos causados por Pratylenchus brachyurus em soja. Realizou-se um experimento em área naturalmente infestada, nas safras 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, em Vera, MT. Os tratamentos foram: milheto (Pennisetum glaucum) 'ADR 7010' (2010/2011) e 'ADR 300' (nas entressafras seguintes); milho (Zea mays) 'BRS 1010' (2010/2011) e 'GNZ 2005' (nas entressafras seguintes); braquiária ruziziensis (Urochloa ruziziensis); capim-marandu (U. brizantha 'Marandu'); crotalária (Crotalaria ochroleuca); C. juncea; C. spectabilis; C. spectabilis + milheto 'ADR 300' (de 2011/2012 em diante); alqueive mecânico (duas gradagens + herbicida);...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max; Gradagem; Nematoide; Plantas de cobertura; Pousio.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2016001001720

Produtividade de soja e milho após coberturas de inverno e descompactação mecânica do solo
Provedor de dados: 86
Autores: Debiasi,Henrique; Levien,Renato; Trein,Carlos Ricardo; Conte,Osmar; Kamimura,Karina Marie.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de coberturas de inverno e da descompactação mecânica do solo sobre o desempenho de soja e milho, em sistema de plantio direto. Foram conduzidos dois experimentos em Eldorado do Sul, RS, sobre Argissolo Vermelho compactado, nas safras 2005/2006 e 2006/2007. No primeiro, o delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com parcelas subdivididas. Os tratamentos consistiram de duas profundidades teóricas de atuação da haste sulcadora da semeadora (0,06 e 0,12 m, subparcela) e de três tipos de coberturas do solo no inverno (parcela): pousio, aveia-preta (Avena strigosa) e aveia-preta+ervilhaca (Vicia Sativa). Em 2006, a cobertura aveia-preta+ervilhaca foi substituída por nabo-forrageiro (Raphanus sativus). No...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max; Zea mays; Escarificação; Plantas de cobertura; Sistema de plantio direto.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2010000600010

Phenotypic plasticity in a soybean cultivar with indeterminate growth type
Provedor de dados: 86
Autores: Balbinot Junior,Alvadi Antonio; Oliveira,Maria Cristina Neves de; Franchini,Julio Cezar; Debiasi,Henrique; Zucareli,Claudemir; Ferreira,André Sampaio; Werner,Flavia.
Abstract: The objective of this work was to evaluate how branch and stem variables contribute to grain yield in individual soybean (Glycine max) plants, cultivated at different planting densities, in a modern cultivar with indeterminate growth type. A field experiment was carried out during the 2013/2014 and 2014/2015 crop seasons, in a randomized complete block design with 12 replicates, using the cultivar NK7059 RR at four planting densities: 135, 235, 315, and 440 thousand plants per hectare. Grain yield per plant was evaluated and represented phenotypic plasticity, while the number of branches per plant, percentage of grain production in branches, and separate yield components from branches and stems were considered as the independent variables. The...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max; Plant density; Principal component analysis; Stepwise regression; Yield components.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2018000901038

Critical limits of soil penetration resistance in a rhodic Eutrudox
Provedor de dados: 90
Autores: Moraes,Moacir Tuzzin de; Debiasi,Henrique; Carlesso,Reimar; Franchini,Julio Cezar; Silva,Vanderlei Rodrigues da.
Soil penetration resistance is an important indicator of soil physical quality and the critical limit of 2 MPa has been widely used to characterize the soil physical quality, in both no-tillage and conventional systems. The aim of this study was to quantify the influence of different tillage and cropping systems on the soil penetration resistance in a Rhodic Eutrudox. The experiment was carried out in a 5 × 2 factorial, completely randomized block design (tillage systems vs cropping systems), with four replications. The tillage systems consisted of: conventional tillage disk harrow; minimum tillage with annual chiseling; minimum tillage with chiseling every three years; no-tillage for 11 consecutive years; and no-tillage for 24 consecutive years. The...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: No-tillage; Soil chiseling; Level compaction.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832014000100029

MODELING OF SOIL LOAD-BEARING CAPACITY AS A FUNCTION OF SOIL MECHANICAL RESISTANCE TO PENETRATION
Provedor de dados: 90
Autores: Ortigara,Cícero; Moraes,Moacir Tuzzin de; Debiasi,Henrique; Silva,Vanderlei Rodrigues da; Franchini,Julio Cezar; Luz,Felipe Bonini da.
Estimation of soil load-bearing capacity from mathematical models that relate preconsolidation pressure (σp) to mechanical resistance to penetration (PR) and gravimetric soil water content (U) is important for defining strategies to prevent compaction of agricultural soils. Our objective was therefore to model the σp and compression index (CI) according to the PR (with an impact penetrometer in the field and a static penetrometer inserted at a constant rate in the laboratory) and U in a Rhodic Eutrudox. The experiment consisted of six treatments: no-tillage system (NT); NT with chiseling; and NT with additional compaction by combine traffic (passing 4, 8, 10, and 20 times). Soil bulk density, total porosity, PR (in field and laboratory measurements), U,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Rhodic Eutrudox; No-tillage system; Machinery traffic; Soil compaction.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832015000401036

Changes in a Rhodic Hapludox under no-tillage and urban waste compost in the northwest of Rio Grande do Sul, Brazil
Provedor de dados: 90
Autores: Moraes,Moacir Tuzzin de; Silva,Vanderlei Rodrigues da; Cherubin,Maurício Roberto; Carlesso,Reimar; Debiasi,Henrique; Levien,Renato.
The use of urban waste compost as nutrient source in agriculture has been a subject of investigation in Brazil and elsewhere, although the effects on soil physical and chemical properties and processes are still poorly known. The aim of this study was to evaluate the effect of application of urban waste compost and mineral fertilizer on soil aggregate stability and organic carbon and total nitrogen content of a Rhodic Hapludox under no-tillage in the northwestern region of Rio Grande do Sul, Brazil, in the 2009/2010 and 2010/2011 growing seasons. The experiment was arranged in a 2 × 6 (seasons and fertilization) factorial in a randomized complete block design with four replications. The factor time consisted of two growing seasons (sunflower in 2009/10 and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soil organic carbon; Aggregate stability; Total nitrogen; Soil structure; Organic manure.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832014000400028

Is Structural Quality as Assessed by the "Profil Cultural" Method Related to Quantitative Indicators of Soil Physical Quality?
Provedor de dados: 90
Autores: Watanabe,Rafaela; Tormena,Cássio Antonio; Guimarães,Maria de Fátima; Tavares Filho,João; Ralisch,Ricardo; Franchini,Julio; Debiasi,Henrique.
ABSTRACT Soil and crop management systems change the soil structure, thereby affecting soil quality. The “profil cultural” method (PCM) has been used to identify the effects of management systems on soil structure; however, few studies relate the structures identified by the PCM to quantitative indicators of soil structural quality. This study aimed to quantify soil structures using the PCM and relate these structures to bulk density (Bd), critical bulk density (Bdc), soil aeration capacity (εa), least limiting water range (LLWR), and soil air permeability (Ka) under different soil and crop management systems. The study was developed in a long-term experiment (24 years) involving two systems of soil management (no-tillage and conventional tillage) and two...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Least limiting water range; Air permeability; No-tillage; Conventional tillage.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832018000100510

Capacidade de suporte e compressibilidade de um argissolo, influenciadas pelo tráfego e por plantas de cobertura de inverno
Provedor de dados: 90
Autores: Debiasi,Henrique; Levien,Renato; Trein,Carlos Ricardo; Conte,Osmar; Mazurana,Michael.
Uma das medidas mais efetivas na prevenção da compactação do solo é a aplicação de pressões inferiores à sua capacidade de suporte de carga, estimada pela tensão de pré-consolidação (σp). Visando a quantificar o efeito de plantas de cobertura de inverno e do tráfego de rodados de trator sobre a σp e sobre o índice de compressibilidade (IC), vem sendo realizado, desde 2002, um experimento em Eldorado do Sul (RS), em Argissolo Vermelho distrófico franco-argilo-arenoso. Os tratamentos, sob semeadura direta, abrangem três coberturas de inverno (pousio, aveia preta e aveia preta + ervilhaca, substituída em 2006 por nabo forrageiro) e duas condições de tráfego (com ou sem tráfego de rodados de trator). No verão, foram semeados milho e soja, em rotação anual....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Tensão de pré-consolidação; Índice de compressibilidade; Manejo do solo.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000700004

Correction of resistance to penetration by pedofunctions and a reference soil water content
Provedor de dados: 90
Autores: Moraes,Moacir Tuzzin de; Debiasi,Henrique; Franchini,Julio Cezar; Silva,Vanderlei Rodrigues da.
The soil penetration resistance is an important indicator of soil compaction and is strongly influenced by soil water content. The objective of this study was to develop mathematical models to normalize soil penetration resistance (SPR), using a reference value of gravimetric soil water content (U). For this purpose, SPR was determined with an impact penetrometer, in an experiment on a Dystroferric Red Latossol (Rhodic Eutrudox), at six levels of soil compaction, induced by mechanical chiseling and additional compaction by the traffic of a harvester (four, eight, 10, and 20 passes); in addition to a control treatment under no-tillage, without chiseling or additional compaction. To broaden the range of U values, SPR was evaluated in different periods....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pedotransfer functions; Oxisol; Impact penetrometer; Soil compaction.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832012000600004

Soybean growth affected by seeding rate and mineral nitrogen
Provedor de dados: 91
Autores: Werner,Flávia; Balbinot Junior,Alvadi A.; Ferreira,André S.; Silva,Marcelo A. de A. e; Debiasi,Henrique; Franchini,Julio C.
ABSTRACT This study aimed to evaluate the effect of seeding rates and nitrogen (N) fertilization on plant growth in soybean cultivar with indeterminate growth habit. Two experiments were conducted in the 2013/14 and 2014/15 growing seasons, in a complete block design with split-plot scheme and six replicates. Four seeding rates (150, 300, 440 and 560 000 viable seeds ha-1) and two N doses (0 and 45 kg ha-1) were allocated in the plots and subplots, respectively. The cultivar NK7059 RR was used. The following traits were assessed: leaf, stem and total shoot dry matter, leaf/stem dry matter ratio, stem and leaf N content, SPAD index, plant height, first pod height, number of branches per plant and grain yield. Soybean growth is not affected by the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max L.; Plant spatial arrangement; Nitrogen fertilization; Grain yield.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000800734

Yield of soybean, pasture and wood in integrated crop-livestock-forest system in Northwestern Paraná state, Brazil
Provedor de dados: 124
Autores: Franchini,Julio Cezar; Balbinot Junior,Alvadi Antonio; Sichieri,Fernando Ribeiro; Debiasi,Henrique; Conte,Osmar.
The integrated crop- livestock-forest system can enhance the production of soybeans, meat and wood in regions characterized by sandy soils and warm climate. The aim of this study was to evaluate the yield of soybean, Urochloa ruziziensis grass and eucalyptus in an integrated system during the first four years after the establishment of eucalyptus in the northwestern region of Paraná state, Brazil. The experiment was established in October 2009, using soybean (summer) -U. ruziziensis (autumn/winter) succession between single rows of Corymbia maculata (eucalyptus species). The spacing between tree rows and eucalyptus plants in the row were 14 and 4.2 m, respectively. Adjacent plots had the same soybean-U. ruziziensis succession, but without eucalyptus. The...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Eucalyptus; Glycine max L.; Urochloa ruziziensis; Sandy soil; Spatial and temporal variability.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902014000500016

Chiseling and gypsum application affecting soil physical attributes, root growth and soybean yield
Provedor de dados: 124
Autores: Santos,Esmael Lopes dos; Debiasi,Henrique; Franchini,Julio Cezar; Vieira,Marcos José; Balbinot Junior,Alvadi Antonio.
ABSTRACT This study aimed to evaluate the effect of chiseling and gypsum application on soil physical properties, soybean root growth and grain yield. An experiment was carried out in Londrina, Paraná state, Brazil, under a randomized complete block design, with six replications. The soil in the experimental area is classified as a dystroferric Red Latosol (Oxisol), containing 720 g kg-1 of clay. The experiment comprised four treatments: (1) continuous no-tillage (CNT) system without gypsum application, (2) CNT with gypsum application at 3.5 Mg ha-1, (3) chiseled soil without gypsum, and (4) chiseled soil with gypsum application. Regardless of gypsum application, chiseling increased water infiltration rate in soil and reduced penetration resistance. Gypsum...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: No-tillage; Soil penetration resistance; Infiltration rate; Soil compaction.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902019000400536

Soybean performance as affected by desiccation time of Urochloa ruziziensis and grazing pressures
Provedor de dados: 124
Autores: Franchini,Julio Cezar; Balbinot Junior,Alvadi Antonio; Debiasi,Henrique; Conte,Osmar.
Integrated crop-livestock farming system have demonstrated various economic and environmental advantages. However, there is lack of information on the effects of different desiccation times of Urochloa ruziziensis and grazing pressures on the soybean performance. This study aimed to evaluate the performance of three soybean cultivars, sown after different desiccation times of U. ruziziensis grazed at three heights during the 2012/13 growing season, in southern Brazil. The U. ruziziensis were continuously grazed for 6 months by 6, 4 and 2 animal units (AU) per hectare, leading to average pasture heights of 15; 35; and 50 cm, respectively. Each pasture height constituted a different experiment. The experiments were laid out using randomized complete block...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max L.; Crop-livestock system; No-tillage system; Straw mass.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902014000500015

Plant density and mineral nitrogen fertilization influencing yield, yield components and concentration of oil and protein in soybean grains
Provedor de dados: 53
Autores: Ferreira,André Sampaio; Balbinot Junior,Alvadi Antonio; Werner,Flavia; Zucareli,Claudemir; Franchini,Julio Cezar; Debiasi,Henrique.
ABSTRACT There are few studies on the interaction between soybean plant density and nitrogen fertilization. This research aimed to assess the effect of mineral nitrogen associated to different plant densities on yield, yield components and oil and protein concentrations of soybean grains. Two experiments were conducted in the 2013/2014 and 2014/2015 growing seasons, with randomized complete block design, in a split plots scheme, with six replications. Four sowing densities (150, 300, 440 and 560 thousand viable seeds∙ha–1) were allocated in the plots, and two nitrogen levels (0 and 45 kg N∙ha–1, applied at V2, using ammonium sulfate) were allocated in the subplots. There was no interaction between soybean plant density and the application of mineral...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max L. Merril; Plant spatial arrangement; Chemical composition of grains.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052016000300362

Atributos físicos do solo e produtividade da soja em sistema de integração lavoura-pecuária com braquiária e soja
Provedor de dados: 65
Autores: Debiasi,Henrique; Franchini,Julio Cezar.
A integração lavoura-pecuária por meio da sucessão entre pastagem de braquiária no outono/inverno e culturas de grãos no verão constitui-se em uma opção para aumentar e diversificar a renda do produtor e melhorar a qualidade do sistema plantio direto. Com o objetivo de avaliar o efeito da época de dessecação da pastagem ou da pressão de pastejo por bovinos sobre atributos físicos do solo e a produtividade da soja em um sistema de integração lavoura-pecuária (SILP), foi conduzido um experimento sobre um Latossolo Vermelho Distroférrico. Nas parcelas principais, foram aplicadas pressões de pastejo equivalentes a 6,9; 9,4; e 16,5 unidades animais por hectare durante 19 dias em pastagem de Brachiaria brizantha cv. 'Xaraes', cuja fitomassa foi dessecada 30 dias...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max; Brachiaria brizantha; Manejo da pastagem; Compactação do solo; Sistema plantio direto.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782012000700007

Análise comparativa do peso específico dos tratores agrícolas fabricados no Brasil e seus efeitos sobre a seleção e uso
Provedor de dados: 65
Autores: Schlosser,José Fernando; Debiasi,Henrique; Willes,Jorge Alex; Machado,Otávio Dias da C.
O peso do trator influi diretamente na recomendação e no seu desempenho a campo. Esta variável é, muitas vezes, característica do fabricante, induzindo a necessidade de informações comparativas entre os modelos. O objetivo deste trabalho foi estudar os tratores agrícolas brasileiros no que se refere ao peso, visando obter dados que auxiliem na seleção e no seu uso adequado. O levantamento englobou 103 modelos de tratores comerciais das marcas Massey Ferguson, Agrale, New Holland, John Deere, Ursus e Valtra. Foram analisados os parâmetros peso e relação peso/potência, separadamente em diferentes marcas, tipo de tração e faixas de potência. A análise estatística foi feita através do teste t de Student. Foram observadas diferenças significativas para...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tratores; Lastragem; Eficiência.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782005000100014

Acidentes de trabalho envolvendo conjuntos tratorizados em propriedades rurais do Rio Grande do Sul, Brasil
Provedor de dados: 65
Autores: Debiasi,Henrique; Schlosser,José Fernando; Willes,Jorge Alex.
O presente trabalho teve como objetivo determinar as causas genéricas e específicas dos acidentes de trabalho envolvendo conjuntos tratorizados, no intuito de subsidiar a tomada de medidas mais efetivas de prevenção dos mesmos. A pesquisa foi executada em 21 municípios pertencentes a três microregiões geográficas do Rio Grande do Sul: Santa Maria, Restinga Seca e Cachoeira do Sul. Foram amostradas aleatoriamente 114 propriedades, dentro das quais 141 operadores foram entrevistados. Os acidentes analisados foram tanto aqueles ocorridos com o proprietário ou empregados da propriedade amostrada como aqueles ocorridos com operadores não pertencentes à propriedade, mas dos quais os entrevistados tinham conhecimento. 82% dos acidentes de trabalho envolvendo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Prevenção de acidentes; Atitudes inseguras; Condições inseguras.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782004000300019

Antropometria aplicada aos operadores de tratores agrícolas
Provedor de dados: 65
Autores: Schlosser,José Fernando; Debiasi,Henrique; Parcianello,Geovano; Rambo,Lisandro.
O objetivo deste trabalho foi determinar o padrão antropométrico dos operadores de tratores agrícolas da Depressão Central do Rio Grande do Sul. Os operadores de tratores agrícolas foram medidos por meio de um painel constituído por duas chapas metálicas, permanecendo durante as medições em pé, eretos, com o mínimo de roupa possível e em contato com o painel. As variáveis medidas foram as seguintes: altura do corpo; altura ao nível dos olhos; altura ao nível dos olhos sentado; altura do cotovelo; alcance do braço; alcance da mão; distância pé-patela; apoio do assento. Os dados obtidos demonstram que há diferenças entre o biótipo do operador utilizado pela indústria de tratores agrícolas e o do operador da região, de forma que este último apresentou, para...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Antropometria; Tratores; Ergonomia.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782002000600011

Produtividade de grãos e componentes do rendimento da aveia preta (Avena strigosa Schreb.) afetados pela densidade e velocidade de semeadura
Provedor de dados: 65
Autores: Debiasi,Henrique; Martins,Jorge Dubal; Missio,Evandro Luiz.
Com o objetivo de avaliar a influência da densidade (30, 60 e 90kg ha-1 de sementes viáveis) e da velocidade (3,2; 5,3; 6,9 e 8,2km h-1) de semeadura na produtividade de grãos e componentes do rendimento de aveia preta (Avena strigosa Schreb.), na região de São Gabriel/RS, sob condições de pastejo intenso, executou-se um experimento em blocos ao acaso e três repetições. Observou-se um menor número de panículas por m² para as densidades de 30 e 60kg ha-1, o que foi compensado pelo maior número de cariopses por panícula, de forma que as produtividades de grãos mais elevadas foram obtidas nestas densidades. As densidades não afetaram significativamente a massa de 1000 cariopses. O número de plantas por m², a produtividade de grãos e os componentes do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Semeadoras; População de plantas; Plantas de cobertura.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782007000300008

Caracterização dos acidentes com tratores agrícolas
Provedor de dados: 65
Autores: Schlosser,José Fernando; Debiasi,Henrique; Parcianello,Geovano; Rambo,Lisandro.
Em despeito à sua importância, poucas pesquisas vêm sendo executadas com o intuito de caracterizar os acidentes de trabalho com tratores agrícolas, identificando sua natureza (tipo) bem como suas causas. O objetivo deste trabalho foi caracterizar os acidentes envolvendo tratores agrícolas ocorridos na região da Depressão Central do Rio Grande do Sul e, a partir disto, delinear estratégias eficientes na sua prevenção. Para o levantamento dos dados, foi aplicado um questionário aos operadores de tratores agrícolas da região da Depressão Central do Rio Grande do Sul. Os dados demonstraram que 39% dos trabalhadores rurais entrevistados já sofreram algum tipo de acidente de trabalho com tratores agrícolas. Dentre os tipos de acidentes com tratores agrícolas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tipos de acidentes; Causas dos acidentes; Prevenção.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782002000600010

Rendimento do milho em diferentes condições físicas de solo e quantidade de resíduo na ausência ou na presença de irrigação
Provedor de dados: 65
Autores: Conte,Osmar; Levien,Renato; Trein,Carlor Ricardo; Debiasi,Henrique; Mazurana,Michael.
Visando avaliar o efeito do tráfego de máquinas, da profundidade de atuação da haste sulcadora de adubo e da quantidade de resíduos presentes na superfície do solo sobre o desempenho do milho, com e sem irrigação, foi conduzido um experimento, em semeadura direta, sobre um Argissolo Vermelho Distrófico. O delineamento foi de blocos casualizados (DBC), com 36 parcelas, sendo 18 irrigadas e 18 sem irrigação. Os tratamentos consistiram de seis doses de resíduos de aveia preta consorciada com ervilhaca (0, 2, 4, 5, 6 e 8Mg ha-1), duas profundidades teóricas de atuação da haste sulcadora de adubo da semeadora (6 e 12cm) e duas condições de tráfego de máquinas (trator e colhedora), sendo enquadrados numa análise trifatorial com três repetições. A semeadura do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Semeadura direta; Tráfego controlado; Produtividade de milho; Semeadoras-adubadoras.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782009000400016

Índice de mecanização de propriedades orizícolas no Rio Grande do Sul, Brasil
Provedor de dados: 65
Autores: Schlosser,José Fernando; Machado,Otávio Dias da Costa; Debiasi,Henrique; Pinheiro,Eder Dornelles.
Caracterizada como atividade de alta expressão econômica no Rio Grande do Sul, a orizicultura é praticada de forma intensa, sobretudo na aplicação da mecanização. Tendo como objetivo diagnosticar o nível de mecanização (kW/ha), em função da área agrícola utilizada com arroz (AARR) e da área agrícola total (AAGT), foi analisada uma amostra de 87 propriedades, que, dentre suas atividades, desenvolvem a orizicultura. Para a representação da escala das propriedades no índice estudado, foram aplicados oito estratos em função da área agrícola total das mesmas, sendo considerada a potência dos tratores agrícolas em atividade e as áreas produtivas declaradas. A participação diferenciada da área de cultivo de arroz nos diferentes estratos acarretou diferenças...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Índice de mecanização; Arroz; Máquinas agrícolas.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782004000300021

Características ergonômicas dos tratores agrícolas utilizados na região central do Rio Grande do Sul
Provedor de dados: 65
Autores: Debiasi,Henrique; Schlosser,José Fernando; Pinheiro,Eder Dornelles.
A utilização de tratores agrícolas com boas condições ergonômicas reduz a probabilidade de ocorrência de acidentes e doenças ocupacionais, aumentando a eficiência dos trabalhadores. Neste trabalho, objetivou-se verificar a presença de itens relacionados à ergonomia de tratores agrícolas usados, bem como avaliar o comportamento destas características em função do tempo de uso das referidas máquinas. Foram analisados 175 tratores agrícolas pertencentes às microrregiões gaúchas de Santa Maria, Restinga Seca e Cachoeira do Sul, presentes em 114 propriedades aleatoriamente amostradas. Os resultados mostraram que apenas 3% dos espécimes avaliados eram equipados com cabina, sendo que a maior parte dos mesmos não apresentava isolamento do calor gerado pelo motor e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ergonomia; Tratores agrícolas; Normas técnicas; Posto de operação.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782004000600021

Hill drop sowing of soybean with different number of plants per hole
Provedor de dados: 65
Autores: Santos,Esmael Lopes dos; Agassi,Victor José; Chicowski,Alessandro Sartor; Franchini,Julio Cezar; Debiasi,Henrique; Balbinot Junior,Alvadi Antonio.
ABSTRACT: In the last few cropping seasons, some soybean producers have tested the application of a hill drop sowing method, usually from three to four seeds every 30 to 40cm. However, there is a lack of information in the literature about the effect of this practice on soybean performance. Thus, the objective of this study was to evaluate the effect of a hill drop sowing with different number of plants per hole on soybean performance. The study was conducted in Londrina - PR, Brazil, during the 2013/14, 2014/15 and 2016/17 cropping seasons. The experiment was a randomized complete block design with four replications and a 2x5 factorial scheme. The first factor consisted of two soybean cultivars, BRS 359RR and NK 7059RR analyzed in the first two cropping...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max L.; Spatial plant arrangement; Spatial uniformity of plant distribution.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782018000500201