Consulta: creatorFacets:"Fraga Júnior,Eusímio F."
Registros recuperados: 3
Data/hora: 13/06/2024 02:58:16

Estimation of transpiration of the 'Valencia' orange young plant using thermal dissipation probe method
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Coelho,Rubens D.; Vellame,Lucas M.; Fraga Júnior,Eusímio F.
Most studies on measures of transpiration of plants, especially woody fruit, relies on methods of heat supply in the trunk. This study aimed to calibrate the Thermal Dissipation Probe Method (TDP) to estimate the transpiration, study the effects of natural thermal gradients and determine the relation between outside diameter and area of xylem in 'Valencia' orange young plants. TDP were installed in 40 orange plants of 15 months old, planted in boxes of 500 L, in a greenhouse. It was tested the correction of the natural thermal differences (DTN) for the estimation based on two unheated probes. The area of the conductive section was related to the outside diameter of the stem by means of polynomial regression. The equation for estimation of sap flow was...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lysimetry; Sap flow; Xylem.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162012000300016

PHYSIOLOGICAL RESPONSES OF COFFEE TREE UNDER DIFFERENT IRRIGATION LEVELS
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Costa,Jéfferson de O.; Coelho,Rubens D.; Barros,Timóteo H. da S.; Fraga Júnior,Eusímio F.; Fernandes,André L. T.
ABSTRACT The plant water potential and the leaf temperature are physiological responses of the coffee tree that can be used as indicative of the irrigation management of this crop. There is a dependence between the leaf water potential with the potential matrix of the soil solution, however, the water potential levels found for the coffee tree show divergent relationships in the literature regarding the matrix potential. The objective of this study is to verify the water potential and leaf surface temperature in the coffee tree when submitted to different irrigation levels. The study was conducted in Piracicaba, SP, Brazil, using Coffea arabica species from Red Catuaí IAC 144 variety, the drip irrigation system was adopted and the management done by...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coffea arabica; Leaf temperature; Water potential.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162018000500648

Avaliação do método Penman-Piche para a estimativa da evapotranspiração de referência em Uberaba, MG
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Fernandes,André L. T.; Fraga Júnior,Eusímio F.; Takay,Bruno Y.
Objetivou-se, no presente trabalho, realizar a comparação do método de determinação da evapotranspiração de referência, Penman-Monteith com o método de Penman-Piché, que utiliza medidas de evaporação pelo evaporímetro de piche. Analisou-se o período de janeiro de 2003 a dezembro de 2008, trabalhando-se com dados diários de temperatura do ar, radiação solar, umidade relativa e velocidade do vento, coletados em uma estação meteorológica automatizada, localizada na Fazenda Experimental da Uniube, MG. Para a comparação dos métodos de estimativa de evapotranspiração de referência foram utilizados: coeficientes de correlação (r), índice de concordância de Willmott (d) e o índice de confiança (c), que é o produto entre "r" e "d". Concluiu-se, no trabalho, que é...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evaporímetro; Irrigação; Atmômetro.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000300008