Consulta: creatorFacets:"MAGALHAES, W. L. E."
Registros recuperados: 44
Data/hora: 01/06/2024 12:43:05

Lignina frente a fungos apodrecedores de madeira.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: LOURENÇON, T. V.; MAGALHAES, W. L. E.
A lignina é um dos principais cons- tituintes da madeira e também está presente em diversos vegetais, em quantidades que variam bastante. Na madeira estão presentes também com- ponentes majoritários como celulose e hemicelulose, somados a componentes não estruturais conhecidos como extra- tivos e compostos inorgânicos. A lignina é o material aromático renovável mais abundante na Terra e o segundo polímero orgânico mais abundante depois da celulose (Hatakka, 2001). Além disso, é conhecida por sua estrutura amorfa tridimensional, consti- tuída por unidades fenilpropano metoxi- ladas (Chakar; Ragauskas, 2004). Segundo Gellerstedt e Henriksson (2008), a lignina apresenta uma estrutura altamente irregular em comparação com a da celulose. Também é conhecida por...
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Polímero; Bioativo; Lignina; Celulose; Madeira; Eucalipto; Fungo; Lignin.
Ano: 2020
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1125508

Melhoramento genético de eucaliptos subtropicais: contribuições para a espécie Eucalyptus benthamii.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: SANTOS, P. E. T. dos; PALUDZYSZYN FILHO, E.; MAGALHAES, W. L. E.; BEN, T. J.; MOREIRA, S.
Os eucaliptos desempenham um papel relevante no agronegócio florestal nacional, participando ativamente de várias cadeias produtivas, especialmente aquelas atreladas ao uso da matéria-prima madeira obtida das plantações. Nesse aspecto, a produção de celulose e papel, chapas de fibras, biorredutor para siderurgia, bio-óleo, etanol de segunda geração, lenha para energia, componentes serrados e peças roliças tratadas em usinas de preservação são destaques e encontram-se muito bem estruturadas. Na região Sul do Brasil, as plantações de eucaliptos perfazem pouco mais de 10% do total da área plantada com o gênero no País, sendo as produções direcionadas principal-mente para celulose, energia e serraria.As contribuições da Embrapa Florestas, no contexto da...
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Melhoramento genético; Sustentabilidade; Eucalipto; Floresta; Madeira; Silvicultura; Eucalyptus benthamii.
Ano: 2020
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1128348

Produção de compósitos a partir do resíduo sólido da hidrólise enzimática de lodo de papel.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: MAGALHAES, W. L. E.; ZANONI, P. R. S.; CLARO, F. C.; CADEMARTORI, P. H. G. de.
A indústria de papel e celulose e também a indústria de reciclagem de papel gera uma grande quantidade de resíduos sólidos, tais como os lodos, que necessitam de tratamento. Um dos desafios dessas indústrias é a destinação deste resíduo, o qual na maioria das vezes, é depositado em aterros. O reaproveitamento desta biomassa minimizaria os impactos ambientais, econômicos e sociais e possibilitaria agregar valor a este resíduo.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Lodo de papel.; Hidrolise.
Ano: 2017
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1071018

Melhoramento genético de eucaliptos subtropicais: contribuições para a espécie Eucalyptus viminalis.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: SANTOS, P. E. T. dos; PALUDZYSZYN FILHO, E.; MAGALHAES, W. L. E.; PIMENTEL, N.
A Embrapa Florestas vem desenvolvendo trabalhos com eucaliptos praticamente desde o ano de 1978, sendo os primórdios das suas ações de pesquisa marcados pela presença de espécies subtropicais, dentre elas Eucalyptus dunnii, E. benthamii e E. viminalis, além de outras menos familiares ao ambiente de produção florestal. Em grande parte, isso se deve à localização geográfica da Unidade, mais precisamente no município de Colombo e, portanto, dentro da região metropolitana de Curitiba, a qual, por sua vez, é abrangida pela Zona Bioclimática 1, a mais drástica em termos de rigor da estação de inverno, porém, caracteristicamente com boa distribuição de chuvas ao longo do ano e sem ocorrência de déficit hídrico. A área de melhoramento genético da Unidade...
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Propagação; Manejo florestal; Eucalipto; Silvicultura; Madeira; Celulose; Pesquisa Florestal; Melhoramento Genético Vegetal; Eucalyptus viminalis; Eucalyptus.
Ano: 2020
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1125379

Utilização de plasma frio no aumento da molhabilidade de produtos à base de madeira.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: CADEMARTORI, P. H. G. de; SOUZA JUNIOR, L. R. de; MUNIZ, G. I. B. de; MAGALHAES, W. L. E.
bitstream/item/147218/1/CT-376-1153.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Madeira; Plasma.
Ano: 2016
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1052592

Uso da espectroscopia no infravermelho próximo (NIR) para predição não-destrutiva de densidade básica da madeira de Eucalyptus benthamii e Eucalyptus pellita.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: LAZZAROTTO, M.; MAGALHAES, W. L. E.
bitstream/item/113491/1/CT-0334.pdf
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Densidade básica; Espécie florestal; Espécie exótica.; Madeira.; Eucalyptus benthamii; Eucalyptus pellita.
Ano: 2014
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1002163

Processo agroindustrial: produção de fertilizante organomineral a partir de finos de carvão de pirólise rápida.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: MAGALHAES, W. L. E.; MATOS, M. de; RODRIGUES, L. F.
O presente documento apresenta o processo de obtenção de fertilizante organomineral do tipo NPK (7-15-5) usando cloreto de potássio (KCl), nitrato de amônio (NH4NO3), di-hidrogenofosfato de amônio (NH4H2PO4) e usando finos de carvão de eucalipto, obtido por pirólise rápida. O carvão apresenta teor médio de cinzas de 5%, tais cinzas são oriundas do ciclone de separação do carvão do bio-óleo, o qual usa areia. Como aglutinantes foram usados glicerina e amido.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Pirólise rápida; Fertilização; Npk; Biochar.
Ano: 2018
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1104233

Lignina e nanocelulose.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: MAGALHAES, W. L. E.
O grande charme do mundo nanométrico, em que os materiais têm dimensões da ordem de 10-9 do metro, advém da energia superficial dos objetos. Quanto menor o tamanho, maior será a quantidade de moléculas na superfície quando comparadas às que ficam no interior. E isso causa uma mudança surpreendente de comportamento desses materiais, a ponto de eles não mais se parecerem com o mesmo material em uma escala macroscópica.
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Biorrefinaria; Biomassa florestal; Nanocelulose; Lignina; Celulose.
Ano: 2017
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1076609

Método para a produção de pellets de ração animal com nanofibrilas de celulose.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: MAGALHAES, W. L. E.; MATOS, M. de; RODRIGUES, L. F.
bitstream/item/157367/1/CT-391-1394.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Ração animal; Nanofibrila.; Celulose.
Ano: 2016
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1066510

Fertilizantes de liberação lenta.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: MAGALHAES, W. L. E.; MATOS, M. de.
Em virtude da crescente demanda pelo uso de fertilizantes, decorrem as preocupações com a proteção ao meio ambiente, aliadas ao desenvolvimento econômico. Assim, a sociedade busca maior eficiência dos processos produtivos em direção à sustentabilidade, com a menor produção de resíduos. A nanotecnologia se apresenta como uma solução factível na produção de fertilizantes que atendam a tais necessidades.
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Liberação lenta; Fertilizante.
Ano: 2018
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1098809

Método de Fehling adaptado: uma ferramenta para analisar açúcares redutores totais em madeira hidrolisada.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: LAZZAROTTO, M.; NETIPANYJ, R. R.; MAGALHAES, W. L. E.
bitstream/item/75537/1/CT-311-Marcelo.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Energia; Madeira; Açúcar; Celulose; Etanol.
Ano: 2012
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/946837

Nova formulação de álcool gel (MicroCelol) com celulose microfibrilada (MFC): avaliação em Escherichia coli.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: MAGALHAES, W. L. E.; DEGENHARDT, J.
Durante epidemias ou mais perigosamente nas pandemias, existe uma preocupação da Organizaçao Mundial da Saúde (OMS) e dos profissionais da área de saúde, de uma forma geral, com relação à assepsia de superfícies em geral e das mãos das pessoas, como forma de conter a proliferação dos agentes patogênicos causadores de doenças e, consequentemente, a contaminação das pessoas. Um dos produtos mais usado para a assepsia rápida das mãos e braços é o álcool gel, que é regulamentado no Brasil, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária-Anvisa, a qual tem flexibilizado várias normas e regras para a produção de álcool gel, permitindo o emprego de outros gelificantes (Brasil, 2012, 2020; Anvisa, 2020).
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: MicroCelol; Álcool gel; Celulose microfibrilada; Nanocelulose.; Escherichia Coli.; Celulose.
Ano: 2020
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1121779

Metodologia de caracterização físico-química de lignina kraft.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: VAZ JUNIOR, S.; MAGALHAES, W. L. E.; COLNAGO, L. A.; LEAL, W. G. de O.
A presente Metodologia descreve a aplicação otimizada das técnicas analíticas ATG, BET, 13C-RMN, DSC, FTIR, MEV-EDS, Py-GC-MS e SEC -ELSD na caracterização físico-química de uma amostra de lignina kraft, obtida de híbrido nacional de E. grandis x E. urophylla. Por meio de tais técnicas, foi possível observar as várias propriedades físico-químicas da lignina, de modo a poder avaliar a utilização da mesma como suporte de liberação lenta ou controlada de moléculas bioativas de interesse agrícola. The present Methodology describes the optimized application of the analytical techniques TGA, BET, 13C-NMR, DSC, FTIR, SEM -EDS, Py-GC-MS and SEC-ELSD in the physicochemical characterization of a kraft lignin sample obtained from E. grandis x E. urophylla hybrid...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Lignina kraft; Liberação controlada; Liberação lenta; Análise termogravimétrica; Análise de área superficial; Calorimetria exploratória diferencial; Cromatografia em fase líquida de exclusão; Cromatografia em fase gasosa; Espectroscopia de absorção no infravermelho; Microscopia eletrônica de varredura; Ressonância magnética nuclear; Lignina; Composição Química; Propriedade Físico-Química; Eucalyptus Grandis; Eucalyptus Urophylla; Lignin; Processing chemistry; Physical chemistry.
Ano: 2020
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1123698

Análise da relação siringila : guaiacila por cromatografia gasosa acoplado a espectrometria de massa.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: HANSEL, F. A.; PALUDZYSZYN FILHO, E.; MAGALHAES, W. L. E.
bitstream/item/25611/1/174-10.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: CG-EM; Determinação.; Lignina.
Ano: 2010
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/873288

Determinação de formaldeído pelo método dessecador utilizando reagente analítico acetilacetona: modificação da norma ASTM D 5582.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: MAGALHAES, W. L. E.; ARTNER, M.
bitstream/item/191010/1/CT-426-1648-final-2.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Formaldeído; Emissão; Dessecador; Norma de padronização; Adaptação.
Ano: 2018
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1104203

Adubação verde em plantio comercial de pupunha: biomassa e conteúdo nutricional.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: MAGALHAES, W. L. E.; SÁ, F. P. de; VIEIRA, L. M.; MAGGIONI, R. de A.; LIMA, E. A. de.
Diante da importância econômica da pupunha ao litoral paranaense e das vantagens da adubação verde como forma alternativa aos adubos químicos e herbicidas, este trabalho objetivou avaliar a qualidade e quantidade de biomassa das plantas de cobertura consorciadas com plantio de pupunha propiciando sustentabilidade ao sistema de produção.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Palmito; Pupunha; Adubação Verde; Biomassa.
Ano: 2020
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1127341

Metodologia de digestibilidade enzimática para avaliar a eficiência do processo de pré-tratamento de biomasssa arbórea.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: MAGALHAES, W. L. E.; HELM, C. V.; ZANONI, P. R. S.
bitstream/item/131357/1/CT-356-Washington.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Biomassa lignocelulósica; Biomassa arbórea; Açúcar fermentescível.; Biotecnologia; Celulose; Glicose.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1026764

Carvão ativado de eucalipto para remoção de glifosato de água.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: MAGALHAES, W. L. E.; MATOS, M.; SOARES, A. K.; HANSEL, F. A.
Nesse estudo, investigou-se a produção de carvão ativado, com o uso de carvão oriundo de uma planta de pirólise rápida. O carvão ativado foi produzido por métodos químicos utilizando H3PO4 e NaOH, e foram caracterizados mediante o rendimento do produto, análise imediata, área superficial e tamanho de poro. Investigou-se também a capacidade de remoção de glifosato, de soluções aquosas, pelos carvões produzidos. A ativação do carvão de madeira de eucalipto com agentes químicos de ativação aqui testados mostrou melhor desempenho quando o agente ativante foi o ácido fosfórico, apresentando área superior àquela de carvões ativados com NaOH. Além disso, a ativação com ácido produziu carvões com carga positiva em pH &lt; 5, o que possibilitou a remoção de...
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Carvão ativado; Glifosato; Eucalipto; Água; Herbicida Residual.
Ano: 2021
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1136785

Metodologia para a incorporação de oxitetraciclina em partículas de carbonato de cálcio.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: MAGALHAES, W. L. E.; ZAIONCZ, S.; VAZ JUNIOR, S.; GRAVINA, E. G.
Neste trabalho é mostrada uma metodologia apropriada para o carregamento do antibiótico OTC em nanopartículas de carbonato de cálcio provenientes da precipitação de gás carbônico em solução de hidróxido de cálcio. A incorporação de oxitetraciclina (OTC) em partículas de carbonato de cálcio, neste caso, é feita por adsorção física.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Antibiótico de liberação lenta; Nanopartícula; Oxitetraciclin.
Ano: 2020
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1127320

Composto orgânico produzido com resíduos da agroindústria do palmito pupunha.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: MAGALHAES, W. L. E.; SÁ, F. P. de; BELNIAKI, A. C.; LIMA, E. A. de.
O desenvolvimento de tecnologias agroecológicas tem se intensificado diante do aumento da consciência ambiental da população e a crescente demanda por produtos agrícolas produzidos em bases sustentáveis. O aproveitamento de resíduos agroindústrias na forma de composto orgânico pode ser uma alternativa sustentável para os sistemas agrícolas, por mitigar os danos ambientais causados pela disposição desordenada dos resíduos e reduzir os custos de produção, por meio do reaproveitamento de um material, até então, desprezado e considerado como lixo. Muitos são os benefícios pelo uso de compostos orgânicos, tais como: fornecimento de quantidades significativas de matéria orgânica e sais minerais solúveis prontamente disponíveis às plantas; aumento da capacidade...
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Agroindústria; Pupunha; Palmito; Resíduo Orgânico; Composto Orgânico.
Ano: 2021
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1135971

Avaliação de mourões de Corymbia citriodora Hill &amp; Johnson tratados com CCA-C após 6 anos em ensaio de campo de apodrecimento.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: MAGALHAES, W. L. E.; MATTOS, B. D.; MISSIO, A. L.; CADEMARTORI, P. H. G. de.
bitstream/item/121847/1/CT-340-Washington.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Tratamento preservativo.; Eucalipto; Madeira.; Corymbia citriodora.
Ano: 2014
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1012477

Produção de compósitos a partir dos resíduos da agroindústria do palmito de pupunha.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: MAGALHAES, W. L. E.; SÁ, F. P. de; PAULA, C. R. P. de; ARTNER, M. A.; ARANTES, M. S. T.
O desenvolvimento de produtos ecológicos tem sido uma necessidade frente à crescente conscientização ambiental da população e ao aumento da demanda por produtos sustentáveis. Nesse contexto, os biocompósitos têm ganhado notoriedade como uma forma de promover o uso de matérias-primas renováveis e por contribuir para o gerenciamento de resíduos. Os biocompósitos caracterizam-se como um composto formado por dois ou mais materiais, sendo um deles de base biológica, tais como as fibras naturais provenientes da agroindústria ou do processamento de madeira (Leão et al., 2010; Rudin; Choi, 2013). As fibras naturais, além de serem biodegradáveis, renováveis e abundantemente disponíveis, apresentam vantagens econômicas e sociais em relação às fibras sintéticas (e.g....
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Biocompósito; Agroindústria; Polímero; Sustentabilidade; Pupunha; Palmito.
Ano: 2020
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1127158

Produção de nanofibrilas de celulose por desfibrilação mecânica em moinho coloidal.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: MAGALHAES, W. L. E.; CLARO, F. C.; MATOS, M. de; LENGOWSKI, E. C.
O uso de nanoestruturas a partir de matériasprimas renováveis e biodegradáveis, como fibras lignocelulósicas, apresentam benefícios ecológicos e ambientais, além de apresentarem excelentes propriedades mecânicas e vantagens econômicas (EL NASCHIE, 2006). A matéria-prima para produção de nanocelulose pode ter origem em madeira de reflorestamento, sobras de madeira, bagaços como o da cana-de-açúcar, cascas de coco e arroz, resíduos da agroindústria ricos em celulose ou ainda na matéria-prima para a fabricação do papel (ALTERNATIVAS..., 2017). As nanofibrilas podem ser obtidas por processos químicos, enzimáticos e físicos. No processo físico, a formação de nanofibrilas ocorre pela desfibrilação da celulose submetida a um processo mecânico de homogeneização,...
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Nanoestrutura; Fibra lignocelulósica; Celulose.
Ano: 2017
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1077010

Produção de filmes de celulose nanofibrilada.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: MAGALHAES, W. L. E.; CLARO, F. C.
A demanda por materiais sustentáveis com alta resistência mecânica vem aumentando nos últimos anos, devido a crescentes preocupações ambientais, visando a substituição de polímeros sintéticos por naturais (Carvalho et al., 2009; Wu et al., 2012). Nesse contexto, aumenta o interesse pela aplicação da nanocelulose, um biomaterial que apresenta características únicas, como alta resistência mecânica, transparência óptica, baixa toxicidade e biodegradabilidade (Wu et al., 2012; Sacui et al., 2014). A celulose é um polissacarídeo de fórmula molecular (C6H10O5)n, com característica fibrosa, sendo o polímero natural mais abundante na terra e que pode ser usado em várias aplicações industriais (Hoenich, 2006). A celulose é encontrada em uma ampla variedade de...
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Nanocelulose; Nanofibrila.; Celulose.
Ano: 2018
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1087348

Imobilização de lacase em nanofibrilas de celulose para aplicação em biorrefinaria de lignina.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: MAGALHAES, W. L. E.; ZANONI, P. R. S.; CLARO, F. C.; MACIEL, G. M.
bitstream/item/190548/1/CT-424-1635-final.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Lacase; Nanofibrila; Lignina; Celulose; Atividade Enzimática.
Ano: 2018
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1104133

Metodologia de caracterização físico-química de lignina kraft.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: VAZ JUNIOR, S.; MAGALHAES, W. L. E.; COLNAGO, L. A.; LEAL, W. G. de O.
A presente Metodologia descreve a aplicação otimizada das técnicas analíticas ATG, BET, 13C-RMN, DSC, FTIR, MEV-EDS, Py-GC-MS e SEC -ELSD na caracterização físico-química de uma amostra de lignina kraft, obtida de híbrido nacional de E. grandis x E. urophylla. Por meio de tais técnicas, foi possível observar as várias propriedades físico-químicas da lignina, de modo a poder avaliar a utilização da mesma como suporte de liberação lenta ou controlada de moléculas bioativas de interesse agrícola. The present Methodology describes the optimized application of the analytical techniques TGA, BET, 13C-NMR, DSC, FTIR, SEM -EDS, Py-GC-MS and SEC-ELSD in the physicochemical characterization of a kraft lignin sample obtained from E. grandis x E. urophylla hybrid...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Lignina kraft; Liberação controlada; Liberação lenta; Análise termogravimétrica; Análise de área superficial; Calorimetria exploratória diferencial; Cromatografia em fase líquida de exclusão; Cromatografia em fase gasosa; Espectroscopia de absorção no infravermelho; Microscopia eletrônica de varredura; Ressonância magnética nuclear; Lignina; Composição Química; Propriedade Físico-Química; Eucalyptus Grandis; Eucalyptus Urophylla; Lignin; Processing chemistry; Physical chemistry.
Ano: 2020
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1124600

Pesquisa usa nanofibras de celulose para produzir fertilizante de liberação controlada.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: MAGALHAES, W. L. E.; MATOS, M. de.
o uso desses fertilizantes contribui para a agricultura de precisão, para a preservação dos recursos hídricos e reduz a necessidade de aplicação de nutrientes. Portanto, com o uso inteligente dos recursos, aliado às tecnologias inovadoras, ocorre uma grande economia no processo produtivo.
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Fertlizante; Liberação lenta; Nanofibra; Celulose.
Ano: 2019
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1110493

Compósitos cimentícios reforçados com fibras da capa do palmito pupunha.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: MAGALHAES, W. L. E.; CASTRO, A. de O.; VANALLI, L.
Diante da importância dos compósitos reforçados com fi bras para o desenvolvimento de materiais cada vez mais efi cientes no mercado atual, este trabalho teve o objetivo de produzir um compósito cimentício reforçado com fi bras provenientes da capa do palmito pupunha, analisar a absorção de água da fi bra e realizar testes de resistência mecânica do compósito.
Tipo: Folhetos
Palavras-chave: Compósito; Cimento; Fibra Vegetal; Palmito; Pupunha.
Ano: 2022
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1140220

Construção de reator metálico para a carbonização de madeira com aproveitamento da fumaça condensada.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: MAGALHAES, W. L. E.; LIMA, E. A. de; MACHADO, J. A.; PALUDZYSZYN FILHO, E.
bitstream/item/50309/1/CT282.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Carbonização da madeira; Reator de carbonização.; Energia; Madeira; Carvão Vegetal.
Ano: 2011
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/909761

Processo para deposição de nanosílica em painéis de fibras de madeira de média densidade (MDF).
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: MAGALHAES, W. L. E.; CADEMARTORI, P. H. G. de.
A proteção de madeira e produtos à base de madeira contra danos físicos e químicos é essencial para prolongar a vida útil dos materiais. Uma série de alternativas têm sido aplicadas para minimizar e/ou eliminar problemas de durabilidade dos materiais quando em serviço No presente trabalho descreve-se uma alternativa de processo prático para proteção superficial de painéis MDF, com a obtenção de uma superfície de alta repelência a líquidos polares e outras características físicas de alta performance, tais como autolimpeza e dureza elevada. A alternativa de processo baseia-se na funcionalização de nanopartículas de sílica e posterior revestimento dos painéis MDF, por meio de um sistema simples de aspersão e secagem sobre a superfície do material.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: MDF; Hidrorepelência; Autolimpeza; Durabilidade; Painel de Madeira.
Ano: 2018
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1099399

Durabilidade de estacas de eucalipto (Eucalyptus sp.) tratadas com CCA após 60 meses de ensaio no campo experimental da Embrapa Acre, Rio Branco, Acre.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: ARAUJO, H. J. B. de; MAGALHAES, W. L. E.; OLIVEIRA, L. C. de; SA, C. P. de; CORREIA, M. F.
Atualmente, no Acre, o preço das estacas tratadas de eucalipto para cercados é bastante competitivo como das estacas de espécies nativas tradicionalmente utilizadas em contato com o solo, mesmo considerando os custos do tratamento preservativo e do transporte do centro-sul do país, pois não há no estado plantios dessa espécie e tampouco unidades industriais (usinas) de preservação. Outro aspecto vantajoso do uso de espécies plantadas e tratadas em substituição às tradicionais é de ordem ambiental, uma vez que a pressão exploratória sobre as espécies nativas será reduzida, o que é muito positivo do ponto de vista de conservação e recomposição dos estoques naturais. O presente estudo objetiva avaliar o grau de degradação de organismos xilófagos, fungos e...
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Termites; Arseniato de cobre cromatado (CCA); Embrapa Acre; Rio Branco (AC); Amazônia Ocidental; Eucalyptus sp; Amazonia Occidental; Western Amazon; Acre; Manejo de enfermedades y plagas; Arseniato de cobre cromado; Conservación de la madera; Madera tropical; Procesamiento al vacío; Tratamiento a alta presión; Tratamiento químico; Vaccum processing.; Substância conservadora da madeira; Inseto xilófago; Fungo; Essência florestal; Cupim da madeira; Infestação; Preservação da madeira; Profilaxia; Composto químico; Eucalipto; Campo Experimental; Isoptera.; Tropical wood; Fungi; Chemical treatment; Chromated copper arsenate; High pressure treatment.; Disease and pest management; Wood preservation.
Ano: 2010
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/879704

Sílica biogênica como veículo na liberação controlada de biocidas.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: MATTOS, B. D.; LOUREÇON, T. V.; MAGALHAES, W. L. E.
Biocidas são essenciais na proteção de colheitas, embalagens, além de um grande número de outras aplicações em biossistemas. Entretanto, propriedades como responsividade e controle da taxa de liberação tornaram-se primordiais no desenvolvimento de sistemas biocidas mais sustentáveis. Almeja-se com isto diminuir o acúmulo de toxinas em solo, água e alimentos. Neste estudo, explorou-se a arquitetura hierarquicamente nano-organizada (agregados fractais) de partículas de sílica biogênica como um veículo de alta capacidade de carregamento biocida, neste caso timol. Sendo a área de superfície de agregados fractais altamente acessível, foi possível desenvolver um método espontâneo, de baixa energia, para o carregamento de até 100 mg de biocida por grama de...
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Liberação sob demanda; Agregados fractais; Interações de interface; Timol; Biopesticida; On-demand release; Fractal aggregates; Interface interactions; Biopesticides; Thymol.
Ano: 2017
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1081395

Método de inativação enzimática de folhas de erva-mate usando radiação infravermelha visando redução dos custos de secagem e perda de bioativos naturais.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: MAGALHAES, W. L. E.; PERISSUTTI, G. E.; HELM, C. V.; WENDLING, I.
O objetivo deste comunicado técnico é apresentar uma metodologia nova de inativação enzimática de folhas de erva- -mate baseada na radiação infravermelha, para evitar a oxidação das folhas, apontando distâncias e tempos típicos de exposição à fonte de luz. A partir dos resultados deste trabalho, poder-se-á direcionar a construção/ adaptação de fornos para inativação de folhas de erva-mate mediante o uso de lâmpadas infravermelhas, em escala piloto.
Tipo: Folhetos
Palavras-chave: Luz infravermelha; Ilex Paraguariensis; Folha; Secagem.
Ano: 2021
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1138277

Melhoramento genético de eucaliptos subtropicais: contribuições para a espécie Eucalyptus badjensis.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: SANTOS, P. E. T. dos; PALUDZYSZYN FILHO, E.; MAGALHAES, W. L. E.; VANDRESEN, P. B.
Com o intuito de reunir informações disponíveis na literatura técnica e científica, somadas àquelas provenientes de documentos internos que foram elaborados ao longo do tempo e da experiência acumulada em trabalhos recentes desenvolvidos, especialmente pelos melhoristas de eucalipto da Unidade, juntamente com seus parceiros, foi elaborada a presente publicação, centrada na espécie E. badjensis, a qual certamente retrata a grande dedicação de profissionais da Empresa e colaboradores externos na busca de soluções e na divulgação dos resultados alcançados.
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Manejo florestal; Adaptabilidade; Melhoramento Genético Vegetal; Pesquisa Florestal; Madeira; Produção.
Ano: 2018
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1104201

Método de determinação de concentrações não citotóxicas para avaliação da capacidade protetora da lignina contra danos ao DNA.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: MAGALHAES, W. L. E.; THÁ, E. L.; LEME, D. M.
A lignina é um dos materiais poliméricos mais abundantes e importantes dentre os recursos naturais. Na planta, ajuda na captação de água e outros nutrientes dentro da estrutura vascular, enquanto mantém a microestrutura geral da planta, se comportando como um aglutinante e enchimento para organizar os polissacarídeos em pequenos feixes ou microfibrilas.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Lignina.
Ano: 2018
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1104215

Produção de etanol: uma opção para aproveitamento de resíduos gerados nas indústrias de reciclagem de papel.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: ZANONI, P. R. S.; SCHROEDER, B. G.; HEINZ, K. G. H.; HANSEL, F. A.; TAVARES, L. B. B.; MAGALHAES, W. L. E.
bitstream/item/141952/1/Doc.283-ProducaoEtanol-PatriciaRaquel.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Papel reciclado; Fonte de energia.; Combustível; Etanol; Lodo Residual; Resíduo.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1039743

Construção de secador solar para desidratação de produtos agrícolas e florestais.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: MAGALHAES, W. L. E.; SÁ, F. P. de.
O uso de secador solar é uma forma sustentável de desidratação de produtos agrícolas e florestais, visto que permite o aproveitamento da radiação solar, ener- gia limpa e renovável, durante o proces- so. Materiais em desuso ou de baixo custo são aproveitados, além disso. O secador possibilita o beneficiamento de matérias-primas que podem ser usadas como fonte de renda e de geração de emprego, principalmente para a agricul- tura familiar. A construção do secador solar de- manda materiais de fácil aquisição, tais como ripas, cano de PVC, compensado de madeira, os quais podem ser subs- tituídos por taquaras/bambu ou outros materiais disponíveis na propriedade. Outro benefício do secador solar é o custo energético nulo, uma vez que são utilizados dois recursos...
Tipo: Folhetos
Palavras-chave: Produto agrícola; Secagem; Produto Florestal; Floresta.
Ano: 2022
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1145471

Método de fracionamento de extratos de erva-mate e separação dos compostos fenólicos dos açúcares.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: MAGALHAES, W. L. E.; MATOS, M.; SOARES, A. K.; HANSEL, F. A.; WENDLING, I.
Visto que há um mercado consolidado de plantio e uso da erva-mate, é possível pensar num modelo alternativo de processamento das folhas para obtenção dos compostos individualizados, baseado nos conceitos da biorrefinaria e economia circular. Assim, este comunicado visa apresentar um método eficiente para a separação de extratos hidrofílicos e lipofílicos e de compostos fenólicos e açúcares advindos do extrato hidrofílico
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Erva mate; Biorrefinaria; Composto Fenólico; Açúcar; Ilex Paraguariensis.
Ano: 2021
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1137579

Produção de farinha de pinhão funcional com compostos bioativos.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: HELM, C. V.; MATOS, M. de; LIMA, G. G. de; MAGALHAES, W. L. E.
A araucária (Araucaria angustifolia (Bert.) O. Ktze) pertence à família Araucariaceae, e é uma das únicas espécies de coníferas nativas brasileiras com importância econômica (Zandavalli et al., 2004). A espécie tem sido explorada há mais de cem anos por sua qualidade de madeira, sendo usada nas indústrias de móveis e na construção civil. No entanto, a exploração predatória a incluiu na lista de espécies ameaçadas de extinção (Thomas, 2020) e sob proteção ambiental (Danner et al., 2012). Desta forma, é interessante encontrar alternativas sustentáveis dos produtos da araucária para estimular o plantio e a preservação da espécie.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Araucária Angustifólia.
Ano: 2020
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1124119

Metodologia científica: determinação da capacidade antioxidante de lignina pela captura do radical livre DPPH.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: MAGALHAES, W. L. E.; MATOS, M. de; LOUREÇON, T. V.
Visando metodologias mais claras e capazes de serem reproduzidas, no que diz respeito à determinação da capacidade antioxidante de ligninas, este comunicado descreve as informações necessárias para a determinação da concentração inibitória e concentração de eficiência. Também está relatada a atividade antioxidante dada em percentual de redução do radical em três diferentes concentrações. As metodologias foram baseadas em adaptações feitas nos laboratórios do núcleo de Produtos Florestais da Embrapa Florestas.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Material lignocelulósico; Metodologia; Lignina; Antioxidante.
Ano: 2018
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1097607

Processo de oligomerização de lignina kraft via rota biotecnológica com enzima lacase.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: MAGALHAES, W. L. E.; CLARO, F. C.; LOMONACO, D.; OLIVEIRA, D. R.; AVELINO, F.
O presente trabalho apresenta um processo de oligomerização de lignina por via da catálise enzimática, visando a geração de novos produtos de alto valor à base de lignina kraft, pela modificação com a enzima lacase.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Lignina kraft; Lacase; Reação em etanol; Aumento de peso molecular; Oligomerização.
Ano: 2020
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1127333

Método para revestimento de painéis de fibras de madeira de média densidade (MDF) com filmes finos de nanocelulose.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: CADEMARTORI, P. H. G. de; MAGALHAES, W. L. E.; ARTNER, M. A.
O desenvolvimento de novas tecnologias para proporcionar propriedades e características de caráter prático mais relevantes à madeira sólida e produtos à base de madeira dos materiais tem sido amplamente discutido no meio industrial e acadêmico. A proteção desses materiais contra danos físicos e mecânicos, bem como a mitigação de problemas de cunho ambiental são essenciais para prolongar a sua vida útil e ampliar o seu valor agregado no mercado. Nesse contexto, ressalta-se a importância dos painéis de fibras de madeira de média densidade (MDF) no setor florestal e madeireiro, com produção global estimada em 101 milhões de m3 no ano de 2013, segundo a FAOSTAT (2017). Apesar de os painéis MDF apresentarem excelentes características de trabalhabilidade e alta...
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Nanocelulose.
Ano: 2020
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1127155

Uso da espectroscopia no infravermelho próximo (NIR) para predição rápida de concentração de etanol em fermentados.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: LAZZAROTTO, M.; SILVA, P. R.; PUGSLEY, B.; HANSEL, F. A.; MAGALHAES, W. L. E.
bitstream/item/110379/1/CT.-335.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Espectroscopia; Infravermelho próximo; NIR.; Etanol.
Ano: 2014
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/998054

Método de produção e estudo de caso de briquetes obtidos pela compactação de resíduo de pupunha.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: MAGALHAES, W. L. E.; LIMA, E. A. de; MATOS, M.; SÁ, F. P. de; ARANTES, M. S. T.
Este comunicado técnico se destina aos beneficiadores de pupunha e apresenta o processo de briquetagem como uma das alternativas para o aproveitamento dos resíduos da palmeira Bactris gasipaes. O documento tem o objetivo principal de propor uma metodologia para a produção dos briquetes, abordando os procedimentos envolvidos, bem como as condições a serem consideradas no processo. Também é apresentado um estudo de caso de briquetes produzidos com o uso da metodologia proposta.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Energia renovável; Pupunha; Resíduo; Briquete; Bactris Gasipaes; Palmito; Espécie Nativa.
Ano: 2021
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1130569