Consulta: creatorFacets:"MATOS, M."
Registros recuperados: 3
Data/hora: 06/06/2024 17:34:59

Carvão ativado de eucalipto para remoção de glifosato de água.
Provedor de dados: 14
Autores: MAGALHAES, W. L. E.; MATOS, M.; SOARES, A. K.; HANSEL, F. A.
Nesse estudo, investigou-se a produção de carvão ativado, com o uso de carvão oriundo de uma planta de pirólise rápida. O carvão ativado foi produzido por métodos químicos utilizando H3PO4 e NaOH, e foram caracterizados mediante o rendimento do produto, análise imediata, área superficial e tamanho de poro. Investigou-se também a capacidade de remoção de glifosato, de soluções aquosas, pelos carvões produzidos. A ativação do carvão de madeira de eucalipto com agentes químicos de ativação aqui testados mostrou melhor desempenho quando o agente ativante foi o ácido fosfórico, apresentando área superior àquela de carvões ativados com NaOH. Além disso, a ativação com ácido produziu carvões com carga positiva em pH &lt; 5, o que possibilitou a remoção de...
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Carvão ativado; Glifosato; Eucalipto; Água; Herbicida Residual.
Ano: 2021
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1136785

Método de fracionamento de extratos de erva-mate e separação dos compostos fenólicos dos açúcares.
Provedor de dados: 14
Autores: MAGALHAES, W. L. E.; MATOS, M.; SOARES, A. K.; HANSEL, F. A.; WENDLING, I.
Visto que há um mercado consolidado de plantio e uso da erva-mate, é possível pensar num modelo alternativo de processamento das folhas para obtenção dos compostos individualizados, baseado nos conceitos da biorrefinaria e economia circular. Assim, este comunicado visa apresentar um método eficiente para a separação de extratos hidrofílicos e lipofílicos e de compostos fenólicos e açúcares advindos do extrato hidrofílico
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Erva mate; Biorrefinaria; Composto Fenólico; Açúcar; Ilex Paraguariensis.
Ano: 2021
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1137579

Método de produção e estudo de caso de briquetes obtidos pela compactação de resíduo de pupunha.
Provedor de dados: 14
Autores: MAGALHAES, W. L. E.; LIMA, E. A. de; MATOS, M.; SÁ, F. P. de; ARANTES, M. S. T.
Este comunicado técnico se destina aos beneficiadores de pupunha e apresenta o processo de briquetagem como uma das alternativas para o aproveitamento dos resíduos da palmeira Bactris gasipaes. O documento tem o objetivo principal de propor uma metodologia para a produção dos briquetes, abordando os procedimentos envolvidos, bem como as condições a serem consideradas no processo. Também é apresentado um estudo de caso de briquetes produzidos com o uso da metodologia proposta.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Energia renovável; Pupunha; Resíduo; Briquete; Bactris Gasipaes; Palmito; Espécie Nativa.
Ano: 2021
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1130569