Consulta: creatorFacets:"Santos,Irai M. S."
Registros recuperados: 2
Data/hora: 13/06/2024 08:16:12

CALIBRATION OF THE THERMAL DISSIPATION PROBE FOR ATEMOYA: (Annona squamosa x A. cherimola)
Provedor de dados: 70
Autores: Santos,Irai M. S.; Vellame,Lucas M.; Araújo,Jairton F.; Marinho,Lígia B.
ABSTRACT When determining plant transpiration (TR) using the thermal dissipation probe method, it is necessary to calibrate the sap flow (SF) estimation equation for each species under study, and thus obtain reliable information about the water demand of crops. This study aims to calibrate the equation used to determine SF using the thermal dissipation probe for atemoya cultivation. The experiment was conducted in the experimental field of the Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, Northeast Brazil. Atemoya plants in the initial phase of development were transplanted into 21.5-l pots arranged on weighing platforms that acted as lysimeters. The SF was determined by the thermal dissipation probe method using 1-cm-long probes. The angular coefficient of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Annonaceous; Sap flow; Lysimeter; Granier method.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162020000400545

Coeficiente de cultura e produtividade da cebola submetida a diferentes lâminas de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Gertrudes M. de; Leitão,Mário M. V. B. R.; Bispo,Regiane de C.; Santos,Irai M. S.; Lima,Caio B. de A.; Carvalho,Adheilton R. P. de.
O presente trabalho teve como objetivo determinar coeficientes de cultura e avaliar a produtividade da cebola submetida a diferentes lâminas de irrigação. O experimento foi conduzido no campo experimental do DTCS/UNEB, em Juazeiro, no período de abril a setembro de 2011. Para determinação da ETc foram efetuadas medidas diárias em evapotranspirômetros. A ETo foi obtida através dos métodos do tanque classe A (TCA) e Penman-Monteith (PM) e o Kc pela relação: Kc = ETc/ETo. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, com três tratamentos e sete repetições. As variáveis analisadas foram: diâmetro transversal, peso médio de bulbos, produção total, produção comercial, teor de sólidos solúveis totais e acidez total titulável. Os Kc's encontrados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração da cultura; Evapotranspiração de referência; Condições climáticas.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000900009