Consulta: creatorFacets:"Souza,Rodolfo M. S."
Registros recuperados: 3
Data/hora: 08/06/2024 10:41:21

Daily and seasonal patterns of CO2 fluxes and evapotranspiration in maize-grass intercropping
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Machado,Cássia B.; Lima,José R. de S.; Antonino,Antonio C. D.; Souza,Eduardo S. de; Souza,Rodolfo M. S.; Alves,Edevaldo M.
ABSTRACT Studies that investigate the relationships between CO2 fluxes and evapotranspiration (ET) are important for predicting how agricultural ecosystems will respond to climate changes. However, none was made on the maize-grass intercropping system in Brazil. The aim of this study was to determine the ET and CO2 fluxes in a signal grass pasture intercropped with maize, in São João, Pernambuco, Brazil, in a drought year. Furthermore, the soil water storage (SWS) and leaf area index (LAI) were determined. The latent heat flux was the main consumer of the available energy and the daily and seasonal ET and CO2 variations were mainly controlled by rainfall, through the changes in soil water content and consequently in SWS. The agroecosystem acted as an...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Eddy covariance; Carbon; Climate change.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000900777

Variabilidade espacial de propriedades hidrodinâmicas de um Neossolo Regolítico sob pastagem e caatinga
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Oliveira Júnior,José A. S. de; Souza,Eduardo S. de; Correa,Marcelo M.; Lima,José R. de S.; Souza,Rodolfo M. S.; Silva Filho,Luiz A. da.
As propriedades hidrodinâmicas dos solos de pastagem e de caatinga, são afetadas por diversos fatores, sobretudo associados a aspectos espaciais e temporais relacionados às diferentes características dos sistemas radiculares e das taxas de pisoteio do gado, mas poucos resultados que avaliem o efeito da magnitude dessas fontes de variabilidade sobre as propriedades hidrodinâmicas dos solos têm sido relatados na literatura. Objetivou-se analisar a variabilidade espacial dos parâmetros que descrevem as curvas de retenção (van Genuchten) e da condutividade hidráulica (Brooks &amp;amp; Corey) da água do solo, obtidos com a metodologia denominada "Beerkan", que se baseia em ensaios de infiltração simplificados e nas informações texturais do solo. Para isto foram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo do solo; Beerkan; Geoestatística.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000600010

Balanço hídrico em área de pastagem no semiárido pernambucano
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Souza,Rodolfo M. S.; Souza,Eduardo S. de; Antonino,Antonio C. D.; Lima,José R. de S.
Propôs, neste trabalho, avaliar a distribuição e a interação entre os componentes do balanço hídrico em uma área de pastagem cultivada em Serra Talhada, no semiárido pernambucano. Foram realizados monitoramentos da precipitação pluvial (P), da variação no armazenamento de água (ΔA) e do escoamento superficial (ES) para determinação do balanço hídrico. A evapotranspiração (ET) foi obtida a partir da covariância dos vórtices turbulentos. O fluxo total de água no solo (Q), ou seja, a drenagem (-Q) ou ascensão capilar (+Q) foi obtido a partir da equação do balanço hídrico. A taxa de ET da pastagem foi baixa; ainda assim, foi o principal componente de saída de água do sistema seguido pelo ES que, juntos, totalizaram aproximadamente 80% da precipitação pluvial....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Escoamento superficial; Evapotranspiração; Drenagem; Armazenamento de água no solo.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000500449