Consulta: creatorFacets:"Yano,Élcio H."
Registros recuperados: 4
Data/hora: 12/06/2024 10:43:07

Integração agricultura-pecuária em plantio direto: produção de forragem e resíduo de palha após pastejo
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Mello,Luiz M. M. de; Yano,Élcio H.; Narimatsu,Karem C. P.; Takahashi,Celso M.; Borghi,Émerson.
O objetivo deste trabalho foi verificar, no sistema integração agricultura-pecuária, a possibilidade de utilizar uma cultura para pastejo cujos resíduos permitam produção de palha suficiente para a manutenção do plantio direto, bem como avaliar a produção da forrageira e do resíduo em diferentes distâncias em relação ao centro do pivô, em três épocas, e o desempenho econômico do sistema. Avaliaram-se o impacto do pastejo rotacionado de sorgo forrageiro em plantio direto, sob irrigação em um pivô central de 75 ha, sobre a produção de matéria seca do sorgo forrageiro, a quantidade de resíduos, o custo de produção e o ganho de peso animal. O ensaio foi conduzido num Latossolo Vermelho Distrófico. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sorgo forrageiro; Pastejo rotacionado; Produção de palha.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000100014

Demanda energética nas operações mecanizadas na silagem de milho no sistema de "silo bag"
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Seki,André S.; Benez,Sérgio H.; Silva,Paulo R. A.; Yano,Élcio H.; Mello,Luiz M. M.
Foi avaliado o consumo energético das operações mecanizadas envolvidas na produção de silagem de planta inteira e silagem de "grão úmido" de milho, tendo como referência o processamento seco desse cereal. O ensaio foi conduzido na Fazenda Experimental Lageado, pertencente à Faculdade de Ciências Agronômicas, e nas instalações da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia - UNESP, localizada no município de Botucatu - SP. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com parcelas subdivididas no tempo (três épocas de colheita: silagem de planta inteira, silagem de "grão úmido" e colheita de grãos secos), com 10 repetições. As análises estatísticas foram realizadas por meio do programa ESTAT, pelo teste de média de Tukey, a 5% de probabilidade. A...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Consumo de energia; Ensilagem; Grão úmido.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000300009

Modalities for soil preparation and gypsum application in ultisol: stem productivity of sugarcane
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Lima,Ronaldo C.; Mello,Luiz M. M. de; Yano,Élcio H.; Silva,José O. R. da; Cesarin,André L.
The study was conducted in an area of expansion of sugarcane at Vale do Paraná factory in Suzanápolis city - São Paulo (SP), in Brazil, in the northwestern region of the State of São Paulo. It was used the sugarcane variety RB92-5345, 1.5m of spacing between rows, in an Ultisol. The study aimed to evaluate the productivity of sugarcane and first ratoon and some soil chemical attributes in function of soil tillage and application or not of gypsum. The experimental design was randomized blocks with six treatments, in a factorial 3x2 and six replicates, the main treatments were soil tillage with three equipments, moldboard plow, chisel plow, and heavy harrow, and two secondary treatments with application of 1 t ha-1of gypsum and no gypsum. After each harvest...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chemical attributes; Mechanization; Gypsum application; Saccharum spp.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162013000600011

Corn production for silage intercropped with forage in the farming-cattle breeding integration
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Mendonça,Veridiana Z. de; Mello,Luiz M. M. de; Pereira,Francisco C. B. L.; Silva,José O. da R.; Yano,Élcio H.
Corn cropping for silage, due to the plant material exportation, intercropping with forage provides greater ground cover and straw formation for the Direct Planting System (DPS) continuity. The objective of this study was to evaluate corn production for silage in DPS intercropped with four forages (Urochloa brizantha cv. Marandu, U. ruziziensis cv. Ruziziensis, Panicum maximum cv. Tanzânia and P. maximum cv. Áries). We applied three sowing methods (in row together with corn fertilizer; by no-till sowing simultaneously to corn sowing and at V4 corn stage) and corn without intercropping. The experiment was conducted in autumn/ winter of 2010, in Selvíria - MS, in a randomized block design in factorial arrangement (4 x 3 + 1) and 4 replications. For corn, we...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Direct sowing; Interspecific competition; Sowing mode; Mulching.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162014000400013