Consulta: subjectFacets:"Água subterrânea"
Registros recuperados: 18
Data/hora: 10/06/2024 17:13:49

Interpretação de testes de vazão em poços tubulares profundos, dimensionamento e especificações de bombas submersas
Provedor de dados: 25
Autores: Diniz, Hélio Nóbile; Michaluate, Walter Jorge.
Este trabalho tem o objetivo de divulgar técnicas sobre a realização e interpretação de testes de vazão em poços tubulares profundos. O teste de vazão é uma ferramenta usada para conhecer o comportamento hidráulico dos poços tubulares profundos e sua interpretação adequada possibilita o cálculo preciso do equipamento para extração de água dos poços e a determinação dos parâmetros hidrodinâmicos dos aqüíferos. Os conceitos apresentados neste manual são produtos de uma ampla consulta e revisão bibliográfica realizada pelos autores, nas bibliotecas do Instituto Geológico da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Instituto Astronômico e Geofísico, Instituto de Geociências e Faculdade de Engenharia Civil da Escola Politécnica da Universidade de São...
Tipo: Learning Object
Palavras-chave: Água subterrânea; Ensaios de bombeamento; Extração de água.
Ano: 2006
URL: http://hdl.handle.net/2315/64

CARACTERIZAÇÃO DO POTENCIAL HIDROGEOLÓGICO E HISTÓRICO DA UTILIZAÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO PARAÍBA DO SUL, NO ESTADO DE SÃO PAULO
Provedor de dados: 25
Autores: Dias, Nelson W.; Diniz, Hélio N.; Batista, Getulio T.; Targa, Marcelo S.
Este é um projeto de pesquisa com ênfase ao estudo das áreas de recarga dos aqüíferos na parte paulista da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O estudo tem como objetivo proporcionar conhecimento do meio físico e de avaliar as áreas de recarga dos aqüíferos subterrâneos, por meio do levantamento e formação de um cadastro com uma sólida base de dados hidrogeológicos, climáticos e geológicos e, através de mapas e cartas temáticas apropriadas ao gerenciamento dos recursos hídricos subterrâneos. O projeto permitirá o levantamento das áreas de recarga da bacia do rio Paraíba do Sul no Estado de São Paulo, com vistas à sua proteção e conservação dos recursos hídricos. O desenvolvimento de um projeto sobre a hidrogeologia da bacia hidrográfica do rio...
Tipo: Article
Palavras-chave: Áreas de recarga; Mapeamento hidrogeológico; Água subterrânea.
Ano: 2006
URL: http://hdl.handle.net/2315/60

Estimativa da evapotranspiração a partir de variação de nível estático de aquífero
Provedor de dados: 70
Autores: Barreto,Carlos E. A. G.; Wendland,Edson; Marcuzzo,Francisco F. N.
A quantificação da evapotranspiração é uma tarefa essencial para o gerenciamento dos recursos hídricos em uma bacia hidrográfica, já que é variável importante no ciclo hidrológico. Entretanto, estimar a evapotranspiração real é uma tarefa difícil, e os pesquisadores usam, geralmente, mais de um método a fim de validar os resultados. Este trabalho apresenta um método para a determinação da evapotranspiração real com base na variação da precipitação, do escoamento de base e do nível de água subterrânea medidas na bacia hidrográfica. Usando o método proposto em uma bacia hidrográfica piloto, a evapotranspiração real foi estimada em 900 mm por ano. Esse resultado foi comparado com a evapotranspiração potencial, calculada pelos métodos empíricos e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gerenciamento de recursos hídricos; Balanço hídrico; Água subterrânea.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000100006

Nutrientes vegetais no meio ambiente: ciclos bioquímicos, fertilizantes e corretivos.
Provedor de dados: 14
Autores: GOMES, M. A. F.; SOUZA, M. D. de; BOEIRA, R. C.; TOLEDO, L. G. de.
bitstream/CNPMA/7718/1/documentos_66.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Boas práticas agrícolas; Água subterrânea.
Ano: 2008
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/15557

A agricultura irrigada no Nordeste do Brasil: estado da arte, desafios e oportunidades.
Provedor de dados: 14
Autores: BASSOI, L. H.; GONDIM, R. S.; RESENDE, R. S.; ANDRADE JUNIOR, A. S. de.
Estado da arte da agricultura irrigada no Nordeste;Caracterização de algumas áreas irrigadas no Nordeste; Sistemas de irrigação em uso no Nordeste; Uso de água pela agricultura irrigada no Nordeste; Mudanças climáticas: pressão adicional sobre os recursos hídricos?; Salinização; Utilização de água subterrâneas; Capacitação do irrigante; Eficiência de uso de água em perímetro irrigados; Cobrança pelo uso da água; Limitações ao desenvolvimento da agricultura irrigada no Nordeste do Brasil; Desafios; Oportunidades; Considerações finais.
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Agricultura irrigada; Semiárido; Polo de irrigação; Custo da água; Eficiência do uso da água; Irrigante; Colono; Política de irrigação; Água subterrânea; Desenvolvimento regional; Brazilian semiarid; Climat change; Water productivity; Agricultura; Irrigação; Recurso Hídrico; Salinização; Mudança climática; Desenvolvimento Sustentável; Perímetro Irrigado; Política de Desenvolvimento; Sistema de Irrigação; Agriculture; Irrigation; Rural development; Soil water.
Ano: 2017
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1087714

Atlas digital de qualidade da água subterrânea no estado de Sergipe com fins de irrigação.
Provedor de dados: 14
Autores: CRUZ, M. A. S; RESENDE, R. S.; AMORIM, J. R. A. de.
bitstream/CPATC-2009-09/20354/1/cot_71.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Água subterrânea; Sergipe; Atlas.; Qualidade; Recurso Natural.
Ano: 2008
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/372492

Abordar o semi-árido pelas potencialidades e não pelas fragilidades.
Provedor de dados: 14
Autores: PORTO, E. R.
O regime pluviométrico; As águas subterrâneas; Peculiaridade da caatinga; Necessidade da mudança de comportamento; Socialização dos conhecimentos.
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Regime pluviométrico; Água subterrânea; Potencialidade; Região semi-árida; Biodiversidade; Caatinga; Vegetação.
Ano: 2002
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/147464

Índice de Vulnerabilidade de Água Subterrânea à Contaminação - VIX.
Provedor de dados: 14
Autores: SPADOTTO, C. A.
Identificar as áreas com maior vulnerabilidade da água subterrânea à contaminação torna-se imprescindível para o ordenamento e o planejamento de atividades humanas no espaço geográfico, assim como para a adoção de medidas mitigadoras dos seus possíveis impactos negativos. Nesse Comunicado Técnico o Índice de Vulnerabilidade de Água Subterrânea à Contaminação - VIX é descrito e um exemplo de aplicação é apresentado.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Contaminação da água; Água subterrânea; Índice de Vulnerabilidade de Água Subterrânea à Contaminação.
Ano: 2014
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1003510

ARAquá: software para avaliação de risco ambiental de agrotóxico.
Provedor de dados: 14
Autores: SPADOTTO, C. A.; MORAES, D. A. de C. M.; BALLARIN, A. W.; LAPERUTA FILHO, J.; COLENCI, R. A.
O software ARAquá foi desenvolvido para auxiliar as avaliações de riscos ambientais de agrotóxicos, considerando as possíveis contaminações de corpos d?água superficiais e subterrâneos, através da comparação de suas concentrações estimadas em cenários de uso agrícola com parâmetros de qualidade de água. O programa foi desenvolvido com o Ambiente de Desenvolvimento Integrado DELPHI 7, sendo PASCAL a linguagem de programação. O software utiliza dados referentes ao local, solo e agrotóxico para a realização de seus cálculos. Para executar o aplicativo é necessário um sistema operacional da plataforma Windows e um computador com uma configuração básica de hardware. Nesse trabalho a operacionalidade do ARAquá é exemplificada com dados de entrada...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Carreamento superficial; Água subterrânea; Água superficial.; Contaminação; Lixiviação.
Ano: 2009
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/662332

Conservação e uso racional de água na agricultura dependente de chuvas.
Provedor de dados: 14
Autores: PORTO, E. R.; SILVA, A. de S.; BRITO, L. T. de L.
Introdução; A oferta ambiental; Relação solo-água-planta na agricultura de sequeiro; O risco da agricultura dependente de chuva; Perfil das principais tecnologias de captação de água de chuva
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Água subterrânea; Água de chuva; Consumo humano; Agricultura de sequeiro; Recursos hídricos; Recurso natural; Barreiro; Cisterna.
Ano: 2011
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/887538

Modelagem de incertezas na análise espaço-temporal dos níveis freáticos em uma bacia hidrográfica
Provedor de dados: 86
Autores: Manzione,Rodrigo Lilla; Druck,Suzana; Câmara,Gilberto; Monteiro,Antonio Miguel Vieira.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a oscilação dos níveis freáticos em uma bacia hidrográfica, no período seco, e modelar a variabilidade espaço-temporal desses níveis por meio de técnicas geoestatísticas multivariadas. A área de estudo foi o alto da Bacia do Rio Jardim, Distrito Federal. O regime hídrico dessa região é marcado pela sazonalidade, com períodos chuvosos (outubro a abril) e secos (maio a setembro) distintos, que determinam o comportamento dos níveis freáticos. Quanto aos fenômenos com indexação espaço-temporal, a geoestatística propõe soluções pelo modelo linear de co-regionalização, permitindo a quantificação e mapeamento das reservas hídricas subterrâneas. Quantificaram-se o volume perdido de água e o risco associado às estimativas pelas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geoestatística; Análise espacial; Água subterrânea; Medidas de incerteza.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2007000100004

Integração de modelos espaciais e temporais para predições de níveis freáticos extremos
Provedor de dados: 86
Autores: Manzione,Rodrigo Lilla; Marcuzzo,Francisco Fernando Noronha; Wendland,Edson Cezar.
O objetivo deste trabalho foi avaliar cenários de níveis freáticos extremos, em bacia hidrográfica, por meio de métodos de análise espacial de dados geográficos. Avaliou-se a dinâmica espaço‑temporal dos recursos hídricos subterrâneos em área de afloramento do Sistema Aquífero Guarani. As alturas do lençol freático foram estimadas por meio do monitoramento de níveis em 23 piezômetros e da modelagem das séries temporais disponíveis de abril de 2004 a abril de 2011. Para a geração de cenários espaciais, foram utilizadas técnicas geoestatísticas que incorporaram informações auxiliares relativas a padrões geomorfológicos da bacia, por meio de modelo digital de terreno. Esse procedimento melhorou as estimativas, em razão da alta correlação entre altura do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água subterrânea; Geoestatística; Geoinformação; Gestão de recursos hídricos; Incertezas; Modelo digital de terreno.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2012000900022

Uso de vinhaça e impactos nas propriedades do solo e lençol freático
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Mellissa A. S. da; Griebeler,Nori P.; Borges,Lino C.
De maneira geral, a vinhaça apresenta elevadas concentrações de nitrato, potássio e matéria orgânica; sua utilização pode alterar as características do solo promovendo modificações em suas propriedades químicas, favorecendo o aumento da disponibilidade de alguns elementos para as plantas. Por outro lado, a vinhaça também pode promover modificações das propriedades físicas do solo, de duas formas distintas: essas alterações podem melhorar a agregação, ocasionando a elevação da capacidade de infiltração da água no solo e, consequentemente, aumentar a probabilidade de lixiviação de íons, de forma a contaminar as águas subterrâneas quando em concentrações elevadas, além de promover a dispersão de partículas do solo, com redução da sua taxa de infiltração de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água subterrânea; Contaminação; Resíduo agroindustrial.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000100014

Movimento do herbicida tebutiuron em dois solos representativos das áreas de recarga do aqüífero Guarani
Provedor de dados: 91
Autores: Gomes,Marco A. F.; Spadotto,Cláudio A.; Pereira,Anderson S.; Matallo,Marcus B.; Luchini,Luis C.
O movimento do herbicida tebutiuron foi analisado em um Latossolo Vermelho Distrófico psamítico (LVdq) e um Neossolo Quartzarênico Órtico típico (RQo), representativos das áreas de recarga do aqüífero Guarani no Brasil, tendo como fatores influenciadores, a condutividade hidráulica (K), o teor de carbono orgânico (CO) e o teor de argila (TAr). O presente estudo foi realizado em colunas de solos indeformados, com aplicação do produto comercial contendo o herbicida em discussão. Esses parâmetros evidenciam certa influência na movimentação vertical do herbicida tebutiuron, particularmente no RQo, uma vez que esse herbicida é quimicamente neutro. Observou-se, por exemplo, uma diferença significativa entre os valores K dos dois solos, sendo superior no RQo....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Latossolo Vermelho Distrófico; Neossolo Quartzarênico Órtico; Condutividade hidráulica; Água subterrânea.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200032

Doses de potássio na lixiviação do solo com lodo de esgoto
Provedor de dados: 91
Autores: Paglia,Edmilson C.; Serrat,Beatriz M.; Freire,Clarice A. de L.; Veiga,Andréa M.; Borsatto,Ricardo S.
O conhecimento dos efeitos no equilíbrio iônico da solução do solo de resíduos ricos em nitrogênio aplicados em conjunto com adubos complementares, é imprescindível na avaliação do nitrato, que pode alcançar as águas subterrâneas. Objetivou-se, através deste trabalho, verificar a lixiviação do nitrato e alguns cátions associados, de um material do solo que recebeu lodo de esgoto alcalinizado e doses crescentes de K2O. O estudo foi realizado na casa de vegetação da UFPR, no Setor de Ciências Agrárias, em Curitiba, em 2002. Utilizaram-se quinze colunas de PVC de 60 cm de altura e 7,5 cm de diâmetro, preenchidas com material de um solo já acrescido de lodo de esgoto alcalinizado e cultivado com milho em 2001. Determinaram-se o pH e as concentrações de NO3-,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Nitrogênio; Água subterrânea; Contaminação.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000100012

Uso de água subterrânea em sistema de abastecimento público de comunidades na várzea da Amazônia central
Provedor de dados: 36
Autores: Azevedo,Rainier Pedraça de.
O paradoxo das águas marca as populações amazônicas que habitam as várzeas. Se na cheia as águas abundam, na seca escasseiam, chegando desfalcar os ribeirinhos seja pela insuficiência e/ou por condições impróprias para consumo. Esse trabalho descreve o aproveitamento do manancial subterrâneo para abastecimento público, através de poço tubular construído na comunidade de várzea de Santo Antônio, no município de Urucará, Estado do Amazonas. O estudo demonstrou a ocorrência de variações nas características físico-químicas da água do poço durante um ciclo das de superfície da região, principalmente a elevação do teor de ferro total no período de cheia máxima, sendo esse um indicativo de falha no processo construtivo do poço, uma vez que a água subterrânea...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água subterrânea; Sistema de abastecimento de água; Várzeas da Amazônia.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0044-59672006000300004

Retenção do dimetoato e sua relação com pH e teores de argila e matéria orgânica nos sedimentos da zona não-saturada de uma microbacia no nordeste paraense
Provedor de dados: 36
Autores: Lima,Lilianne Maia; Souza,Eliene Lopes de; Figueiredo,Ricardo de Oliveira.
Na agricultura familiar na Amazônia oriental, em particular no nordeste do Pará, são comuns os cultivos semi-perenes com pesada aplicação de agrotóxicos. Em virtude da ampla utilização desses produtos, principalmente o dimetoato, na microbacia hidrográfica do igarapé Cumaru, município de Igarapé-Açu (PA), foi avaliada a retenção dessa substância em amostras da zona não-saturada em laboratório, verificando-se também a influência do pH e dos teores de argila e de matéria orgânica nesse processo. Entre os diversos agrotóxicos utilizados na área, o dimetoato foi selecionado por apresentar maior potencial de lixiviação, segundo o índice GUS (Groundwater Ubiquity Score). Para a quantificação da retenção do dimetoato nos sedimentos da zona não-saturada foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agrotóxico; Água subterrânea; Agricultura familiar; Lixiviação.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0044-59672007000200003

Contaminação provocada por um depósito de lixo no aqüífero Alter do Chão em Manaus - AM
Provedor de dados: 36
Autores: Rocha,Luiz Cláudio Ribeiro da; Horbe,Adriana Maria Coimbra.
Este trabalho discute a composição química da água do aqüífero Alter do Chão na área do entorno de um lixão na cidade de Manaus. Foram analisados pH, Eh, turbidez, nitrato, nitrito, amônia e os elementos Cl, F, Si, K, Na, Ca, Mg, Al, As, Mn, P, Sb, Ba, Cr, Fe, Se, Sn, Cd, Cu, Pb e Zn, em dois períodos, no final do período chuvoso e na estiagem, em 18 poços e cacimbas. De acordo com os resultados obtidos, a água está comprometida para consumo humano na quase totalidade dos poços amostrados, em conseqüência dos elevados teores de Al, Fe, As, Cd, Pb, Sb e Se, dos compostos nitrogenados e também por contaminações pontuais de Mn e Zn. A pluma de contaminação, que se expande no final do período chuvoso, estende-se para leste e sudeste do lixão, em função das...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água subterrânea; Contaminação; Elementos metálicos; Potabilidade; Aqüífero Alter do Chão.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0044-59672006000300003