Consulta: subjectFacets:"Atmômetro"
Registros recuperados: 3
Data/hora: 13/06/2024 21:18:10

Atmômetro de pós-colheita.
Provedor de dados: 14
Autores: EMBRAPA INSTRUMENTAÇÃO AGROPECUÁRIA.
bitstream/item/81226/1/Proci-10.00318.pdf
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Atmômetro.
Ano: 2010
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/884614

Avaliação do método Penman-Piche para a estimativa da evapotranspiração de referência em Uberaba, MG
Provedor de dados: 91
Autores: Fernandes,André L. T.; Fraga Júnior,Eusímio F.; Takay,Bruno Y.
Objetivou-se, no presente trabalho, realizar a comparação do método de determinação da evapotranspiração de referência, Penman-Monteith com o método de Penman-Piché, que utiliza medidas de evaporação pelo evaporímetro de piche. Analisou-se o período de janeiro de 2003 a dezembro de 2008, trabalhando-se com dados diários de temperatura do ar, radiação solar, umidade relativa e velocidade do vento, coletados em uma estação meteorológica automatizada, localizada na Fazenda Experimental da Uniube, MG. Para a comparação dos métodos de estimativa de evapotranspiração de referência foram utilizados: coeficientes de correlação (r), índice de concordância de Willmott (d) e o índice de confiança (c), que é o produto entre "r" e "d". Concluiu-se, no trabalho, que é...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evaporímetro; Irrigação; Atmômetro.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000300008

CONSUMO DE ÁGUA PELA CULTURA DO CRISÂNTEMO ENVASADO SOB CONDIÇÕES DE CASA DE VEGETAÇÃO
Provedor de dados: 91
Autores: Furlan,Raquel Aparecida; Botrel,Tarlei Arriel; Paz,Vital Pedro da Silva.
RESUMO O principal objetivo desta pesquisa foi avaliar o consumo de água pelo crisântemo (Dendrantema grandiflora cv. Puritan) cultivado em vasos sob condições de casa de vegetação. Buscando-se a melhor representatividade dos dados, o experimento foi conduzido na Granja Triângulo, localizada no município de Holambra, São Paulo, Brasil, empregando-se as práticas culturais tradicionais. O requerimento de água da cultura foi estimado comparando-se o peso dos vasos, durante cinco diferentes estágios de desenvolvimento da cultura, com a evaporação de um tanque classe A modificado (tanque reduzido) e de um atmômetro modificado, com a área foliar da planta. Em cada estágio (tratamento) foram avaliadas cinco plantas, resultando em cinco repetições por tratamento....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dendrantema grandiflora; Evapotranspiração; Atmômetro; Tanque reduzido; Estufa.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000100052