Consulta: subjectFacets:"Canal de solo"
Registros recuperados: 3
Data/hora: 01/06/2024 16:38:42

Efeitos da roda compactadora de semeadoras sob cargas verticais na deformação do solo com dois teores de água
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Silva,Rouverson P. da; Furlani,Carlos E. A.; Lopes,Afonso; Nascimento,Alessandro; Camara,Felipe T. da.
O presente trabalho foi conduzido na Pista de Ensaios de Semeadura do Laboratório de Máquinas e Mecanização Agrícola (LAMMA) da UNESP/Jaboticabal - SP, para o estudo da ação da roda compactadora de semeadoras sob cargas verticais, na deformação do solo, com dois teores de água. Os tratamentos consistiram da combinação de dois teores de água e seis cargas verticais, totalizando 12 tratamentos, com três repetições, em dois ensaios, analisando-se a resistência mecânica do solo à penetração e a deformação do solo provocada pela roda compactadora. A roda compactadora utilizada era de alumínio, com massa de 6,4 kg, 40 cm de diâmetro e 10 cm de largura, sob a ação de cargas verticais de 63; 161; 259; 357; 455 e 553 N, obtidas acoplando-se lastros de chumbo sobre...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Canal de solo; Semeadura; Resistência do solo à penetração.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000200020

Efeito de rodas compactadoras submetidas a cargas verticais em profundidades de semeadura sobre o desenvolvimento do milho
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Silva,Rouverson P. da; Corá,José E.; Carvalho Filho,Alberto; Lopes,Afonso; Furlani,Carlos E. A.
O sucesso de implantação de uma cultura pode ser garantido por uma semeadura bem realizada, e as rodas compactadoras utilizadas nessa operação devem ser capazes de melhorar o contato solo-semente para promover boa emergência das plântulas. O objetivo deste trabalho foi estudar a influência de três modelos de rodas compactadoras, três profundidades de semeadura e três níveis de carga sobre a roda compactadora na germinação e no desenvolvimento da cultura do milho, em uma pista de ensaios projetada para essa finalidade, no município de Uberaba - MG, em Latossolo Vermelho distrófico, textura média. O delineamento experimental utilizado foi o de parcelas subsubdivididas, com 27 tratamentos e quatro repetições. Os resultados obtidos evidenciaram que a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Canal de solo; Semeadura; Emergência.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000200019

Ação de rodas compactadoras de semeadoras submetidas a cargas verticais na deformação do solo
Provedor de dados: Ciência e Agrotecnologia
Autores: Silva,Rouverson Pereira da; Corá,José Eduardo; Lopes,Afonso; Furlani,Carlos Eduardo Angeli.
Uma semeadura bem realizada é fundamental para o sucesso de implantação de uma cultura e as rodas compactadoras utilizadas nessa operação devem ser capazes de melhorar o contato solo-semente para promover boa emergência das plântulas. Com o presente trabalho teve-se por objetivo estudar a influência de três modelos de rodas compactadoras submetidas a diferentes níveis de carga vertical, sobre parâmetros físicos do solo, em uma pista de ensaios projetada para essa finalidade. O trabalho foi desenvolvido no município de Uberaba, MG, em LATOSSOLO Vermelho distrófico, textura média, preparado com enxada rotativa. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com 3 tratamentos e quatro repetições. Os modelos de rodas 1 e 2 apresentaram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Parâmetros físicos do solo; Canal de solo; Semeadura.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542005000400017