Consulta: subjectFacets:"Construção rural"
Registros recuperados: 4
Data/hora: 06/06/2024 06:10:32

Construção do sistema de fossa séptica biodigestora adaptada para várzeas estuarinas do Rio Amazonas.
Provedor de dados: 14
Autores: OLIVEIRA, B. R. de; GUEDES, M. C.; LIRA-GUEDES, A. C.; MARMO, C. R.; SARGES, R. C.; COSTA, J. B. P.
Como é e como funciona o sistema de fossa séptica biodigestora; 1º Passo: Escolha do local; 2º Passo: Preparação da estrutura; 3º Passo: Montagem do sistema; 4º Passo: Montagem do sistema de saída dos gases e do efluente final; 5º Passo: Sistema de inspeção, manutenção e adição de esterco.
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Saneamento rural; Biofertilizante; Construção rural; Lençol freático.
Ano: 2018
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1090673

Alguns aspectos sobre roedores domésticos e seu controle em construções rurais.
Provedor de dados: 14
Autores: CAJUEIRO, I. V. de M.
bitstream/item/87587/1/CT04.pdf
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Roedor; Rato; Construção rural; Controle biológico; Controle físico; Controle químico; Rodents; Mice; Biological control; Physical control; Chemical control.
Ano: 1989
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/10073

Saleiro: cocho para suplementação de caprinos e ovinos.
Provedor de dados: 14
Autores: BARROS, N. N.; BOMFIM, M. A. D.; ALMEIDA, E. M. de; LEITE, L. A. A.
Este trabalho apresenta um modelo de cocho funcional e de baixo custo para a suplementação alimentar de caprinos e ovinos que permite que sua altura do solo possa ser alterada e adequad a animais de diferentes tamanhos. A parte do cocho que recebe o alimento é feita de pneu e sua capacidade vai depender do tamanho do pneu. Neste trabalho será utilizado, como exemplo, um cocho feito com pneu 195/75 R 16 C.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Saleiro; Cocho; Pneu; Troughs.; Feed dispensers; Caprino; Ovino; Nutrição animal; Suplemento Mineral; Construção rural; Goats; Sheep; Animal nutrition; Feed supplements.
Ano: 2006
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/533184

Estudo da influência da locação de uma edificação rural na carga térmica solar recebida pelas paredes
Provedor de dados: 43
Autores: Nova,N.A. Villa; Ghelfi Filho,H.; Ometto,D.A.; Januário,M.
O presente trabalho se propõe a verificar de que modo a orientação de uma edificação rural influe na carga térmica radiante (radiação solar) interceptada pela mesma. Duas situações freqüentemente encontradas na prática são examinadas: a orientação Norte-Sul e a Leste-Oeste. Para determinar a carga térmica radiante, de importância nos problemas deventilação e refrigeração, é adotado um modelo de construção a título de exemplo, sendo que as relações aqui propostas são aplicáveis a qualquer modelo de construção desejado. Os resultados mostraram quea carga térmica radiante da exposição Leste-Oeste chega a ser 74% da carga na exposição Norte-Sul.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Construção rural; Radiação solar.
Ano: 1988
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-12761988000100008