Consulta: subjectFacets:"Demanda química de oxigênio"
Registros recuperados: 1
Data/hora: 11/06/2024 12:10:10

Análise temporal e espacial da qualidade da água na bacia hidrográfica do Zerede, Timóteo-MG
Provedor de dados: 25
Autores: Coluna, Naraisa Moura Esteves; Dias, Herly Carlos Teixeira; Pinheiro, Joana Angélica Cavalcanti.
A água é fundamental à manutenção da vida, sendo um recurso de múltipla utilização. A qualidade da água depende das condições naturais e da ocupação do solo na bacia hidrográfica.. Este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade físico-química da água da bacia hidrográfica do córrego Zerede, MG. As análises foram realizadas no Laboratório do Meio-Ambiente- LCP, UFV/Viçosa. Os parâmetros avaliados foram pH, condutividade elétrica (Ce), OD (oxigênio dissolvido), DQO (demanda química de oxigênio). De acordo, com a caracterização físico-química efetuada nesse trabalho, pode-se concluir que a qualidade da água está nos padrões da Resolução CONAMA 357 enquadrando nas classes especial e classe I.
Tipo: Article
Palavras-chave: Demanda química de oxigênio; Qualidade da água; Oxigênio dissolvido.
Ano: 2007
URL: http://hdl.handle.net/2315/101