Consulta: subjectFacets:"Deposição"
Registros recuperados: 16
Data/hora: 09/06/2024 05:37:24

Depósito de pulverização com diferentes padrões de gotas em aplicações na cultura do algodoeiro
Provedor de dados: 70
Autores: Souza,Reginaldo T. de; Castro,Rogério D. de; Palladini,Luiz A.
Com os objetivos de avaliar a deposição da calda de pulverização sobre plantas de algodão e a eficiência da pulverização com diferentes padrões de gotas sob condições adversas de temperatura e umidade, realizou-se um experimento para a determinação dos volumes de depósitos da pulverização no final de ciclo da cultura. O trabalho foi executado com pulverizador automotriz, equipado com pontas JA3 (jato cônico vazio) e jato plano com indução a ar AD-IA/D 11003 (duplo), AD-IA 11003 que, na pressão trabalhada, proporcionaram volume de aplicação de 150 L ha-1, e a ponta AD-IA 11004 que, na mesma pressão, proporcionou volume aplicado de 200 L ha-1. Para a determinação dos volumes depositados nas folhas do terço superior, médio e inferior das plantas de algodão,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Deposição; Traçantes; Algodão.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162007000200011

Depósito e perdas de calda em sistema de pulverização com turboatomizador em videira
Provedor de dados: 70
Autores: Balan,Marcelo G.; Abi Saab,Otavio J. G.; Silva,Cristhiane G.
Grande parte dos viticultores da região Norte do Paraná pratica a condução da videira em caramanchão, com mais de 50 aplicações fitossanitárias em um único ciclo. O objetivo deste trabalho foi avaliar essas aplicações com turboatomizador assistido de ar no sistema de pulverização, por meio do depósito de calda nas folhas e perdas. O trabalho foi desenvolvido utilizando-se de cinco condições de aplicação, variando-se tamanho de gotas e volume de aplicação, com quatro repetições, em blocos casualizados. A avaliação do sistema foi feita com a aplicação de uma calda de cloreto de potássio (5%), sendo o depósito nas folhas medido pela condutividade elétrica, e as perdas, pela comparação entre volumes aplicado e recuperado nas folhas. Para todas as condições, as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Produtos fitossanitários; Deposição; Jato transportado.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000200015

Desempenho de pontas de pulverização em Brachiaria brizantha cv. MG-4 para controle de ninfas de cigarrinhas das pastagens
Provedor de dados: 70
Autores: Maciel,Cleber D. de G.; Velini,Edivaldo D.; Bernardo,Rodrigo dos S.
O trabalho teve como objetivo estudar o desempenho de pontas de pulverização na deposição da calda inseticida para o controle de ninfas de cigarrinhas das pastagens em Brachiaria brizantha cv. MG-4. Doze tratamentos foram estudados em esquema fatorial 6x2, constituídos pelo contraste de seis pontas de pulverização e pressões de 196 e 392 kPa: TF-VP2 (336 L ha-1 e 467 L ha-1); AI11002-VS (184 L ha-1 e 200 L ha-1); XR11002-VS (200 L ha-1 e 280 L ha-1); TT11002-VP (200 L ha-1 e 280 L ha-1); TJ60-11002VS (208 L ha-1 e 280 L ha-1) e TX-VK4 (72 L ha-1 e 97 L ha-1). Para monitorar a deposição das caldas de pulverização, utilizaram-se os traçadores Azul Brilhante FD&amp;C-1 (0,3% p/v) e Amarelo de Tartrasina FD&amp;C-5 (0,6% p/v). Alvos artificiais, constituídos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pontas de pulverização; Volume de calda; Deposição; Forrageira.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162007000200010

Características da pulverização em citros em função do volume de calda aplicado com turbopulverizador
Provedor de dados: 70
Autores: Ramos,Hamilton h.; Yanai,Kiyoshi; Corrêa,Ila M.; Bassanezi,Renato B.; Garcia,Luis C.
Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do volume de calda aplicado por um turbopulverizador sobre a deposição e a cobertura em folhas, ramos e frutos de citros. A pulverização foi realizada com um pulverizador tratorizado Arbus 2000/Valência em pomar de laranja 'Natal', com porte médio de 4,0 m, sendo avaliados seis volumes de calda (50; 70; 85; 100; 150 e 200% do volume-padrão utilizado pelo produtor, de 28 L planta-1). Após a pulverização de plantas uniformes com calda contendo cobre e o traçador fluorescente Poliglow 830 YLSS, amostras foram coletadas em nove setores da planta, sendo a avaliação da deposição feita usando-se análise do íon cobre por espectrofotômetro de absorção atômica, e a da cobertura, por meio de imagens digitalizadas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Deposição; Cobertura; Tecnologia de aplicação.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162007000200009

Avaliação de perdas de pulverização em culturas de feijão e de tomate.
Provedor de dados: 14
Autores: CHAIM, A.; VALARINI, P. J.; OLIVEIRA, D. de A.; MORSOLETO, R. V.; PIO, L. C.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a quantidade de agrotóxico perdida durante a pulverização da cultura de feijão e de tomate. Na de feijão, os testes foram realizados quando as plantas se apresentavam com 15, 35 e 60 cm de altura, enquanto, para o tomate, com 40 e 70 cm de altura. Em todos os testes, a deposição no topo das plantas foi maior do que a da região mediana e basal. As perdas para a cultura do feijão ficaram entre 49 e 88% do total do traçador aplicado e, as do tomate, entre 44 e 70%.
Tipo: Folhetos
Palavras-chave: Perdas; Deposição; Pulverização; Agrotóxico; Feijão; Tomate; Método de Aplicação; Spraying; Pesticides.
Ano: 1999
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/13120

Impacto do sedimento sobre o desenvolvimento do perifíton no Rio Taquari, Pantanal, MS.
Provedor de dados: 14
Autores: OLIVEIRA, M. D. de; RODRIGUES, L.
As macrófitas aquáticas são muito abundantes em áreas alagadas como as do Pantanal, e fornecem um vasto substrato para a microbiota, em particular para a comunidade perifítica. Foi avaliado o efeito da deposição de sedimento sobre a comunidade perifítica ao longo de 40km do trecho final do rio Taquari, em 12 estações de amostragem, em setembro de 1998. Foram coletados pecíolos de Eichhornia azurea, raspados e filtrados para análise da biomassa perifítica (clorofila a e peso seco). Foram tomadas amostras de raízes, caules e folhas da macrófita para análise do sedimento aderido. E as características da água também foram estudadas. Do sedimento suspenso analisado, 55% foi depositado até a última estação, e 86% é de origem inorgânica. A transparência da água...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Deposição; Macrófita aquática; Rio Taquari; Sediment; Deposition; Aquatic macrophyte; Aquatic plant; Taquari river; Wetland.; Impacto Ambiental; Perifiton; Planta Aquatica; Sedimento.; Pantanal; Environmental impact; Periphyton.
Ano: 2002
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/810756

Ciclagem de nutrientes em ecossistemas florestais.
Provedor de dados: 14
Autores: ANDRADE, A. G. de; CABALLERO, S. S. U.; FARIA, S. M. de.
A presente revisao aborda os principais aspectos envolvidos na ciclagem de nutrientes de ecossistemas florestais, desde a absorcao dos nutrientes pela fitomassa, sua translocacao entre tecidos senescentes e jovens e posterior retorno ao ambiente. Este ciclo e essencial para a sustentabilidade de ecossistemas florestais. A dinamica deste processo depende de caracteristicas geneticas da planta, de condicoes edafoclimaticas e do manejo adotado quando se preve a exploracao do povoamento florestal. A lavagem da vegetacao pela chuva e a decomposicao da fitomassa morta, que inclui galhos e troncos caidos, serrapilheira e raizes mortas, sao os principais mecanismos responsaveis pela transferencia dos nutrientes acumulados na fitomassa para o solo. A camada de...
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Serrapilheira; Deposição; Ciclagem de nutrientes; Fitomassa; Espécies arbóreas.; Decomposição.
Ano: 1999
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/337399

Estimativa da deposição de agrotóxicos por análise de gotas
Provedor de dados: 86
Autores: Chaim,Aldemir; Maia,Aline Holanda Nunes; Pessoa,Maria Conceição Peres Young.
As quantificações dos agrotóxicos que atingem os alvos são feitas com metodologias onerosas ou sofisticadas. Assim, o objetivo deste trabalho foi comparar dois métodos para quantificar as deposições de agrotóxicos: um, por análise de gotas, e o outro, por análise química de traçador. As gotas de uma calda cúprica foram amostradas com papel sensível a água, lâmina de microscópio recoberta com óxido de magnésio e cartões de papel-filtro. No método de análise de gotas, o volume depositado em determinada área foi calculado considerando-se os diâmetros das manchas ou impressões, fatores de espalhamento e densidade de deposição. No outro método, o volume depositado foi obtido mediante análise de resíduo do traçador encontrado nos alvos e pela concentração da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pulverização; Gotas; Deposição; Método de recuperação de deposição.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X1999000600006

Aspectos metodológicos para análise de depósitos de pulverizações pela determinação dos depósitos pontuais
Provedor de dados: 87
Autores: Souza,R.T.; Velini,E.D.; Palladini,L.A.
Objetivou-se com este trabalho avaliar a variabilidade dos depósitos de traçadores, simulando herbicidas aplicados em pós-emergência, em populações de Brachiaria plantaginea e Commelina benghalensis infestantes da cultura da soja. Os depósitos dos traçadores foram também avaliados em plantas da cultura, utilizando-se o pulverizador de barra tratorizado, com pontas de jato plano da série 110-SF-03, aplicando o volume de 250 L ha-1 de calda preparada com 0,18% de corante Azul Brilhante e 0,18% de Amarelo Saturn Yellow. Os alvos naturais utilizados foram: plantas de soja com 150 repetições; B. plantaginea no estádio de duas a oito folhas, coletadas na linha da cultura com 141 repetições; e B. plantaginea e C. benghalensis nas entrelinhas, com 150 e 50...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: B. plantaginea; Deposição; Pulverização; Soja; Traçante.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582007000100022

Seleção de traçadores para estudos de eficiência das aplicações de produtos fitossanitários
Provedor de dados: 87
Autores: Alves,G.S.; Cunha,J.P.A.R.; Palladini,L.A.
Para avaliar a deposição e as perdas de calda nas aplicações de produtos fitossanitários, na maioria dos casos são utilizados traçadores. Entretanto, não há consenso sobre qual é o traçador mais adequado para cada tipo de aplicação. O objetivo deste trabalho foi avaliar o uso de alguns compostos químicos empregados como traçadores, buscando selecionar os mais adequados aos estudos de deposição e perda de produtos fitossanitários. Os traçadores utilizados foram: azul brilhante, blankophor, fluoresceína sódica, rodamina B e sulfoflavina brilhante; as concentrações usadas foram: 1.000, 20, 15, 50 e 1.000 ppm, respectivamente. A quantificação do azul brilhante foi feita por espectrofotometria, e a dos demais, por espectrofluorimetria. Os filtros de excitação e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Deposição; Perdas de calda; Estabilidade; Alvo artificial.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582014000400021

Depósitos unitários de calda de pulverização com e sem surfatante em plantas de Salvinia molesta
Provedor de dados: 87
Autores: Negrisoli,E.; Tofoli,G.R.; Velini,E.D.; Martins,D.; Palladini,L.A.
Uma das opções para o manejo de Salvina molesta é o controle químico; contudo, a presença de grande quantidade de pêlos na epiderme foliar reduz a molhabilidade das folhas, o que pode afetar a eficiência dos herbicidas. O objetivo deste trabalho foi o de avaliar a deposição do corante azul FDC-1, no qual se simulou a aplicação de herbicidas em plantas dessa espécie, com e sem a mistura de um surfatante. Os tratamentos foram as concentrações de 0 e 5% do surfatante Aterbane (espalhante adesionante), utilizado na elaboração da calda de pulverização. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, com 150 repetições. A aplicação foi realizada com um pulverizador estacionário à pressão de 2,0 bar, com consumo de calda de 180 L ha-1. Foram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salvínia; Planta aquática; Surfatante; Deposição; Gotas.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582002000400006

Uso do césio-137 para avaliar taxas de erosão em cultura de soja, café e pastagem
Provedor de dados: 90
Autores: Andrello,A. C.; Appoloni,C. R.; Guimarães,M. F.
Utilizou-se o césio-137 para avaliar as taxas de perda ou ganho de solo numa microbacia com diferentes culturas, situada no município de Cambe (PR), a 23º16' Sul e 51º17' Oeste. Foi utilizada uma equação teórica que considera a perda ou ganho de solo num ponto diretamente proporcional à redistribuição de césio-137. Uma amostragem em transectos foi efetuada com o objetivo de avaliar a redistribuição de solo dentro da microbacia. Um ponto em mata nativa na microbacia foi amostrado para estimar a quantidade de césio-137 depositado na região pela precipitação radioativa. Os pontos amostrados em área de pastagem apresentaram, em sua maioria, perda de solo. Os pontos amostrados em área de cafeeiro não apresentaram perda nem ganho de solo. Os pontos amostrados em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Césio-137; Precipitação radioativa; Erosão; Deposição.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832003000200002

Substituição de milho por glicerina bruta em dietas para suínos em terminação
Provedor de dados: 45
Autores: Gomide,A.P.C.; Brustolini,P.C.; Ferreira,A.S.; Paulino,P.V.R.; Lima,A.L.; Scottá,B.A.; Rodrigues,V.V.; Câmara,L.R.A.; Moita,A.M.S.; Oliveira Júnior,G.M.; Ferreira,R.C.; Formigoni,A.S.
Avaliou-se o efeito da substituição do milho por glicerina bruta em dietas para suínos em terminação. Foram utilizados 80 suínos, machos castrados, híbrido comercial, com média de peso de 67kg, em um experimento em delineamento inteiramente ao acaso, com cinco tratamentos e oito repetições, com dois animais por unidade experimental. Os tratamentos foram: 0,0; 4,0; 8,0; 12,0 e 16,0% de glicerina bruta em substituição ao milho nas dietas. A substituição do milho por glicerina bruta não afetou as características de desempenho (P&amp;gt;0,05). Observaram-se efeito linear crescente de tratamento (P&lt;0,05) sobre a espessura de toucinho na carcaça e efeito linear decrescente de tratamento (P&lt;0,05) sobre a perda de líquido no descongelamento e na força de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Suíno; Alimento alternativo; Deposição; Energia; Nutrição; Proteína.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-09352012000500031

Efeito de fontes e níveis de selênio sobre parâmetros fisiológicos em frangos de corte
Provedor de dados: 45
Autores: Gomes,F.A.; Bertechini,A.G.; Dari,R.L.; Brito,J.A.G.; Fassani,E.J.; Rodrigues,P.B.; Silva,L.A.
Avaliaram-se a retenção aparente, a deposição hepática, tecidual e plasmática, bem como a eficiência da glutationa peroxidase hepática e plasmática em frangos de corte alimentados com diferentes níveis e fontes de selênio. Utilizaram-se 300 pintos machos com 14 dias, submetidos a um esquema fatorial 3x3 + 1 (três níveis de Se - 0,150; 0,300; 0,450ppm, e três fontes comerciais de Se - uma inorgânica e duas orgânicas + um tratamento controle sem suplementação), em DIC. Do primeiro ao 14º dia de idade - período de depleção -, as aves receberam rações basais sem suplementação de selênio. Aos 14 dias, receberam as dietas com selênio, por um período de 14 dias, sendo coletadas as excretas nos últimos quatro dias. A retenção de selênio foi relativamente alta. O...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Frango de corte; Glutationa peroxidase; Deposição; Retenção; Suplementação.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-09352011000300015

Assistência de ar em barra de pulverização no controle da ferrugem asiática da soja
Provedor de dados: 53
Autores: Christovam,Rafael de Souza; Raetano,Carlos Gilberto; Aguiar Junior,Hélio Oliveira; Dal-Pogetto,Mario Henrique Ferreira do Amaral; Prado,Evandro Pereira; Gimenes,Marcelo Junior; Kunz,Vilson Luís.
O experimento foi instalado em Botucatu, na cultura da soja, safra 2006/2007. Duas tecnologias de aplicação foram comparadas: pulverização convencional (sem ar); pulverização com assistência de ar na barra nas velocidades de 9, 11 e 29 km h-1, sobre alvos artificiais, no controle da ferrugem asiática, em diferentes partes das plantas. Para a superfície adaxial das folhas, na parte superior das plantas, a assistência de ar com 11 km h-1, proporcionou maiores depósitos na superfície das folhas. Na parte inferior das plantas não houve diferença significativa entre os tratamentos. Quanto aos depósitos na superfície abaxial das folhas, na parte superior da planta, a velocidade de ar máxima gerada pelo ventilador (29 km h-1), proporcionou maiores níveis de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tecnologia de aplicação; Deposição; Controle químico.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052010000100029

Variação espacial da perda de solo por erosão em diferentes superfícies geomórficas
Provedor de dados: 65
Autores: Campos,Milton César Costa; Marques Júnior,José; Martins Filho,Marcílio Vieira; Pereira,Gener Tadeu; Souza,Zigomar Menezes de; Barbieri,Diogo Mazza.
O objetivo deste trabalho foi estudar a influência das superfícies geomórficas na variação espacial da perda de solo por erosão na região de Pereira Barreto, São Paulo (SP). Os solos foram amostrados nos pontos de cruzamento de uma malha, georreferenciados, com intervalos de 350m, na profundidade de 0,0-0,2m, totalizando 67 pontos. Foram feitas determinações da composição granulométrica e do conteúdo de matéria orgânica. Foram avaliados os fatores de erosão locais, tais como erosividade (R), erodibilidade (K), fator topográfico (LS), uso e manejo (C), práticas conservacionistas (P), potencial natural de erosão (PNE), perda de solo com e sem práticas conservacionistas (A e *A), tolerância de perda de solo (T) e risco de erosão (RE). As variáveis A, PNE e RE...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Processos de erosão; Deposição; Geoestatística; Relevo.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782008000900011