Consulta: subjectFacets:"Desalination"
Registros recuperados: 3
Data/hora: 11/06/2024 14:21:10

El uso de tecnologías de la información en el desarrollo de un plan de manejo sustentable del acuífero del Valle de Guadalupe, B. C.
Provedor de dados: 32
Autores: Salgado Tránsito, Jorge Arturo.
El presente trabajo se realizó en la región del Valle de Guadalupe, municipio de Ensenada, Baja California, y consistió en la elaboración de un Plan de manejo sustentable del acuífero a partir del uso de tecnologías de la información. El plan de manejo servirá para equilibrar las extracciones con las recargas del acuífero del Valle de Guadalupe. La metodología llevada a cabo en la investigación partió de la elaboración del Sistema de Información Geográfica de la zona. Posteriormente se realizó una estimación de la descarga del acuífero mediante el censo de las extracciones observadas en campo, así como los gastos reportados para el uso urbano. Con la información obtenida y datos de las estaciones meteorológicas de influencia se determinó el balance general...
Palavras-chave: Sistemas de Información Geográfica; Balance hídrico; Análisis químico; Desalinización; GIS; Water balance; Chemical analysis; Desalination; Doctorado; Hidrociencias.
Ano: 2010
URL: http://hdl.handle.net/10521/321

Agricultura biossalina: desafios e alternativas para o uso de águas salobras e salinas no semiárido brasileiro.
Provedor de dados: 14
Autores: PORTO, E. R.; HERMES, L. C.; FERREIRA, R. S.; VEIGA, H. P.; SAIA, A.
Resumo: A publicação apresenta e descreve alguns desafios e alternativas técnicas para o uso de águas salobras e salinas - um dos recursos naturais importantes do semiárido brasileiro - por meio da dessalinização ou de práticas culturais que minimizem o efeito da salinidade acumulada nos solos da região usados na agricultura.
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Região semiárida; Agricultura biossalina; Água Salobra; Água Salina; Agricultura; Irrigação; Seca; Qualidade da Água; Dessalinização; Saline water; Brackish water; Semiarid zones; Semiarid soils; Water quality; Irrigation; Desalination.
Ano: 2019
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1113051

Study on desalination by a flowing liquid membrane
Provedor de dados: 20
Autores: Naim, M.M.; Monir, A.A.
Desalination is characterized by rapidly evolving technologies. These technologies are divided mainly into thermal and membrane processes. Thermal processes, however, have numerous limitations, which include intensive use of energy and corrosion problems while membrane processes suffer from membrane fouling and high membrane cost and other problems. Liquid membrane (LMs), on the other hand, which have been discovered in 1968 by Li have no pores to be blocked and cannot be fouled like solid membranes. They also exhibit higher permeabilities and higher selectivities than solid membranes. However, their main problem is the method of containing the liquid between the two miscible but separated donor phase (DP) and receptor phase (RP). LM techniques include...
Tipo: Proceedings Paper
Palavras-chave: Desalination; Liquid membrane Environments Desalination Environment.
Ano: 2004
URL: http://hdl.handle.net/1834/1209