Consulta: subjectFacets:"Fabricação de Móveis"
Registros recuperados: 2
Data/hora: 11/06/2024 12:00:29

Madeira de eucalipto para serraria.
Provedor de dados: 14
Autores: MORAES NETO, S. P. de.
Anelamento, vaporização e secagem; Debate e desrama; Desdobro; Genética e melhoramento florestal; Caracteres anatômicos; Usinabilidade da madeira; Painéis de madeira; Qualidade da madeira e idade das árvores.
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Árvore Florestal; Árvore Angiosperma; Fabricação de Móveis.
Ano: 2017
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1092101

Caracterização física e mecânica da madeira de Pinus tecunumanii com vistas à produção de móveis.
Provedor de dados: 14
Autores: MOURA, V. P. G.; VALE, A. T. do; OLIVEIRA, I. da R. M. de.
O interesse no uso da madeira de Pinus tecunumanii vem aumentando consideravelmente nos últimos anos. Isto se deve principalmente à sua boa adaptação às condições subtropicais e tropicais e ao seu bom desenvolvimento em volume e principalmente sua forma. Os estudos realizados com essa espécie se referem principalmente ao crescimento e forma das árvores, e pouco se sabe sobre a qualidade da sua madeira. Neste trabalho a caracterização física e mecânica da madeira de uma população de P. tecunumanii, plantada em Planaltina, DF com 18 anos de idade é realizado. A média da massa específica básica foi de 0,45 g/cm2 com um coeficiente de variação de 8% para uma amostragem de 18 indivíduos; o teor de umidade máxima foi de 153, 1 %, com um coeficiente de variação...
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Fabricação de Móveis; Madeira.; Pinus tecunumanii.
Ano: 2005
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/176019