Consulta: subjectFacets:"Imagem de satélite."
Registros recuperados: 3
Data/hora: 13/06/2024 04:01:20

Aftosa: sistema de informação territorial da faixa de fronteira para a defesa agropecuária.
Provedor de dados: 14
Autores: FURTADO, A. L. dos S.
O resultado esperado é a atualização, divulgação e implementação do Sistema de Informação Territorial da Faixa de Fronteira para a Defesa Agropecuária, aprimorando o WebGIS desenvolvido, que apresenta uma interface gráfica capaz de integrar, manipular, analisar e disponibilizar informações geográficas na Internet, de maneira dinâmica e interativa. O método utilizado possibilitou a atualização das imagens de satélite disponíveis no WebGIS do SITAftosa e a geração dos mosaicos com boa nitidez, contribuindo para uma análise espaço-temporal do uso e cobertura do solo. Foram incorporados dados do sistema de defesa sanitária animal administrados pelos serviços veterinários estaduais e por unidades específicas do Ministério da Agricultura, Pecuária e...
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Imagem de satélite.; Sistema de Informação Geográfica.
Ano: 2011
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1014338

Levantamento da agricultura irrigada por pivôs centrais no Brasil em 2013.
Provedor de dados: 14
Autores: GUIMARAES, D. P.; LANDAU, E. C.
O mapeamento das áreas irrigadas por pivôs centrais no Brasil em 2013 foi efetuado a partir da identificação visual em mosaicos formados por imagens do satélite Landsat 8 – OLI / TRS de 2013, inseridos na plataforma Google Earth. Foram identificados 17.878 pivôs centrais, ocupando uma área irrigada de 1.179.176 ha, e apresentando tamanho médio de 65,96 ± 40,67 ha. Cerca de 90% dos pivôs concentram-se nos Estados de Minas Gerais (5.573 pivôs, 366.428 ha irrigados), São Paulo (3.528 pivôs, 168.674 ha), Goiás (2.872 pivôs, 210.724 ha irrigados), Bahia (2.792 pivôs, 192.223 ha irrigados) e Rio Grande do Sul (1.111 pivôs, 76.081 ha irrigados). Aproximadamente 45% dos pivôs centrais do Brasil concentram-se na Região Hidrográfica do Rio Paraná e quase 30%, na do...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Imagem de satélite.; Irrigação; Agricultura; Equipamento de irrigação; Sensoriamento remoto.
Ano: 2014
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1008950

Tratamento de imagens MSS - LANDSAT nos laboratórios do ORSTOM - França - Atlelier ATOB.
Provedor de dados: 14
Autores: MANTOVANI, L. E.; FOTIUS, G.
Realizar em caráter experimental uma cartografia automatizada (classificação supervisada) de uma área representativa de diversas situações agroecológicas do Tropico Semi-Árido. Área escolhida compreende município de Juazeiro(BA) e toda porção meridional do município de Petrolina(PE). Esta cartografia se apoia sobre imagens de satélite do sensor MSS da série LANDSAT e visa estabelecer procedimentos e métodos gerais utilizáveis para zoneamentos agro ecológicas ao nível de municípios do TSA.
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Imagem de satélite.; Recurso natural; Sensoriamento remoto; Satélite; Tratamento; Zoneamento Agrário.; Zoneamento Ecológico; Landsat.
Ano: 1985
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/991563