Consulta: subjectFacets:"Implemento Agrícola"
Registros recuperados: 10
Data/hora: 10/06/2024 07:38:49

Esforços tratórios na aração com três chassis polivalentes.
Provedor de dados: 14
Autores: BARON, V.; ANJOS, J. B. dos.
Verificou-se o esforco tratotorio na aracao com 3 chassis polivalentes em solo podzolico amarelo. Os resultados obtidos mostraram que o esfoco total aumentou a medida que foram utilizados chassis porta-implementos de maior peso. O esforco especifico medio entre os tratamentos foi 0,304 kg/cm2 trabalhando a 21,6 cm de largura de corte, a uma profundidade de 11,3 cm.
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Aração; Chassi polivalente; Animal traction; Animal power; Power machinery.; Solo; Implemento Agrícola; Mecanização Agrícola; Manejo; Tração Animal.; Soil; Equipment.
Ano: 1986
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/131587

Desenvolvimento de uma ceifadeira a tração animal.
Provedor de dados: 14
Autores: BERTAUX, S.; BARON, V.; ANJOS, J. B. dos.
Geração, teste e adaptação de máquinas, equipamentos e implementos que se caracterizam pelo baixo custo de fabricação, alto desempenho operacional e que consumam menos combustível ou mesmo dispense o seu uso.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Animal power; Power machinery; Agricultural mechanization.; Ceifadeira; Equipamento; Implemento Agrícola; Mecanização Agrícola; Tração Animal.; Equipment.
Ano: 1983
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/131615

Como construir um rolo faca: um aliado no manejo do solo em pequenas propriedades.
Provedor de dados: 14
Autores: GOMES, T. C. de A.; MEDEIROS, J. A.; AZEVEDO, K. de S.; MORAES, R. N. de S.
O rolo-faca é um implemento agrícola simples e prático, que pode ser construído na propriedade rural e depende apenas de tração animal. A única restrição é que o terreno não pode possuir tocos. Por outro lado, ele apresenta outras vantagens: não agride o solo, pois só corta as plantas ou a palhada sem enterrá-las no chão; favorece a proteção do solo contra a força da chuva e contra os rigores do sol, pois o deixa coberto pelo material cortado; a cobertura do solo pela palhada também inibe a germinação das invasoras, conserva a umidade por mais tempo, além de favorecer o desenvolvimento de minhocas e microorganismos do solo.
Tipo: Séries anteriores (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Rolo-faca.; Implemento Agrícola; Manejo; Pequeno Produtor; Tração Animal; Solo.
Ano: 1998
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/492873

Máquinas, implementos e equipamentos utilizados na agricultura familiar.
Provedor de dados: 14
Autores: ANJOS, J. B. dos; MELO, R. F. de.
Implantação de culturas com cultivo mínimo; Semeadura direta; Mecanização e motorização; Sistemas de captação de água de chuva in situ; Aração em faixas com tração animal; Sulcos barrados; Aração em faixas com sulcos profundos e camalhões elevados; Cultivos de vazante; Implantação de culturas; Outras alternativas;
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Agricultura dependente de chuva; Manejo de solo e água; Captação de água de chuva in situ; Agricultura de vazante; Agricultura Familiar; Implemento Agrícola; Equipamento Agrícola; Sistema de Cultivo; Tração Animal; Mecanização Agrícola; Family farms.
Ano: 2019
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1118491

Agricultura familiar dependente de chuva no Semiárido.
Provedor de dados: 14
Autores: MELO, R. F. de; VOLTOLINI, T. V.
A agricultura familiar tem grande importância para o Brasil: está presente em mais de 2 milhões de estabelecimentos agropecuários, ocupa uma área de aproximadamente 28 milhões de hectares e envolve 8,6 milhões de pessoas, das quais 38% residem no Semiárido. Essas famílias, que têm a agropecuária como sua principal atividade, enfrentam o desafio de ter uma produção sustentável em áreas dependentes de chuva devido à limitada oferta de água no Semiárido. Objetivou-se, com esta publicação, apresentar resultados de pesquisas científicas, revisões de literatura e experiências acumuladas pelos autores com vistas a divulgar não apenas conhecimentos e informações sobre a agricultura familiar dependente de chuva na região semiárida brasileira, mas também suas...
Tipo: Livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Manejo do solo e água; Semiárido; Convivência com o Semiárido; Sistemas produtivos; Agricultura dependente de chuva; Agricultura Familiar; Desenvolvimento Sustentável; Mudança Climática; Biodiversidade; Caatinga; Maquina Agrícola; Implemento Agrícola; Climate change; Biodiversity; Farm families; Sustainable development.
Ano: 2019
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1114220

Agricultura de precisão no contexto do sistema de produção: lucratividade e sustentabilidade.
Provedor de dados: 14
Autores: MANTOVANI, E. C.; MIRANDA, R. A. de; LANDAU, E. C.; PASSOS, A. M. A. dos.
As inovações técnicas incorporadas aos sistemas de produção agrícolas têm induzido os produtores a estabelecer uma gestão das atividades de alto nível, visando a maximização dos resultados em uma conjuntura de crescimento de custos. O presente trabalho é uma simulação dos custos com uso de agricultura de precisão (AP) com o objetivo de avaliar percentuais de lucro alcançados em culturas de milho e soja no Brasil, usando indicadores de custos retirados da literatura. Foram comparadas informações sobre custos de produção de plantios de milho e soja em 11 municípios situados em diversas regiões produtoras brasileiras, com utilização de agricultura de precisão. A partir das planilhas de custo de produção de soja de sete regiões produtoras do Brasil, elaboradas...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: RTK piloto automático; Agricultura de Precisão; Tecnologia; Implemento Agrícola; Maquina Agrícola; Custo de Produção.
Ano: 2020
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1124732

Desempenho de ceifadoras, recolhedoras trilhadoras e colhedoras automotrizes na colheita do feijão-comum na região do Cerrado.
Provedor de dados: 14
Autores: SILVA, J. G. da; SARMENTO, P. H. L.; NASCENTE, A. S.; GONZAGA, A. C. de O.
A mecanização da colheita da cultura do feijoeiro teve início na década de 1980, pois até então, toda a produção brasileira era colhida manualmente. Atualmente, a prática manual está restrita a agricultores que produzem feijão para subsistência. A recente modernização tecnológica do meio rural modificou os procedimentos de colheita do feijão, tornando-se a mecanizada uma realidade comum em lavouras de médio e grande portes, embora diversos fatores relacionados ao manejo inadequado do terreno, deixando-o com sulcos e elevações, e à arquitetura desfavorável de plantas, com muitas vagens próximas ao solo, estejam dificultando o emprego de máquinas colhedoras. O feijão pode ser colhido em uma única operação mecanizada, com colhedoras automotrizes apropriadas,...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Ceifadora; Trilhadora; Colhedora; Recolhedora; Feijão; Phaseolus Vulgaris; Colheita Mecânica; Mecanização Agrícola; Implemento Agrícola; Beans; Harvesting equipment; Agricultural machinery and equipment.
Ano: 2021
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1131189

Implements and methods for the preparation of agricultural soil
Provedor de dados: 14
Autores: ANJOS, J. B. dos.
Dryland agriculture as practised in the semi-arid region ofNortheast Brazil, is mainly undertaken using a hand hoe for preparing the soils and to open up holes to receive the seed when the soil is sufficiently moist. In this.case, there is no conventional soil preparation (ploughing). The soil is only disturbed superficially by hoeing to eliminate the weeds and to reduce moisture loss due to evaporation.
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Preparo; Mecanização agrícoal; Solo; Cultivo de Sequeiro; Implemento Agrícola; Mecanização; Método.
Ano: 2000
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/155248

Arado de duas aivecas a tração animal.
Provedor de dados: 14
Autores: BERTAUX, S.; BARON, V.; ANJOS, J. B. dos.
A transferência da tecnologia dos Chassis polivalentes à indústria brasileira foi possível através da avaliação e adaptação de equipamentos e implementos agrícolas. O arado de duas aivecas foi projetado para coplar-se ao chassi do policultor-600 ou ao do multicultor-6H, fabricados respectivamente pela CEMAG S/A (Fortaleza, CE) e TORNEP (Porto Alegre, RS). Esse arado proporciona um gasto menor de tempo no preparo inicial do solo (aração) porque tem uma junta de bois, que tracionando uma só aiveca, trabalha com reserva de potências capaz de ser transformada em trabalho útil.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Chassi polivalente; Plough; Animal power; Power machinery.; Tração animal; Arado; Implemento Agrícola; Mecanização Agrícola.
Ano: 1986
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/131612

Testes com pulverizador manual estacionário.
Provedor de dados: 14
Autores: ANJOS, J. B. dos.
Nos perímetros irrigados do Vale do São Francisco há uma grande demanda de mão-de-obra para o controle sanitário de culturas, onde o pulverizador costal manual atende apenas a pequenas áreas. O uso de equipamentos motomecanizados apresenta bom desempenho operacional; no entanto, trata-se de uma tecnologia de alto custo que está ao alcance da maioria dos agricultores. Com o objetivo de identificar uma tecnologia intermediária, capaz de atender a demanda de controle fitossanitário em pequenas e médias empresas, foi testado um pulverizador manual, estacionário, de fabricação nacional.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Pulverizador manual; Teste; Hand sprayers; Agricultural machanization.; Implemento Agrícola; Mecanização Agrícola.; Equipment; Testing.
Ano: 1999
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/133940