Consulta: subjectFacets:"In-situ"
Registros recuperados: 1
Data/hora: 04/06/2024 13:39:46

Changement de stratégie de mesure de la salinité (in-situ)
Provedor de dados: 5
Autores: Cheve, Julien; Dagault, Francoise.
Les mesures de la salinité réalisées in situ et en laboratoire ont été menées en parallèle pendant une année afin de vérifier la cohérence des deux séries de données. 181 couples de données ont été réalisés entre juin 2011 et juillet 2012. La comparaison des données a porté sur les écarts entre les deux séries. Une seule valeur considérée comme aberrante a été écartée des analyses. Il apparaît que les séries sont significativement différentes, mais corrélées. De plus les écarts observés étant centrés sur zéro, il n’existe pas d’erreur systématique entre les deux méthodes de mesure.  Considérant que : - la valeur de référence de la dispersion des écarts observés est comparable à la précision des appareils ; - la valeur de référence de la dispersion des...
Tipo: Text
Palavras-chave: REPHY; DCE; Hydrologie; Salinité; In-situ; Sonde YSI.
Ano: 2014
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00251/36204/34746.pdf