Consulta: subjectFacets:"Irrigação superficial"
Registros recuperados: 3
Data/hora: 03/06/2024 02:50:31

CARACTERIZAÇÃO DE ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO EM LAVOURAS DE ARROZ DO RIO GRANDE DO SUL
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: KÖPP,LUCIANA M.; PEITER,MARCIA X.; ROBAINA,ADROALDO D.; TOESCHER,CARLOS F.
Resumo A importância da lavoura de arroz irrigado no contexto nacional e o elevado uso de água e energia motivaram este trabalho, que teve por objetivo caracterizar estações de bombeamento (EB) presentes nos sistemas de irrigação, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul (RS). Foram avaliadas 160 EBs e obtidas as seguintes informações: área de cultivo; vazão; altura geométrica de sucção e de recalque; comprimento e diâmetro das tubulações de sucção e de recalque; identificação das peças especiais usadas nas tubulações; potência ativa e identificação da marca e do modelo de bomba e motor. Com estes dados, foram estimados a altura manométrica, o rendimento global e os índices de desempenho. Os resultados mostram médias de 13,2 m de altura manométrica, 57% de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Estações elevatórias; Bombas hidráulicas; Irrigação superficial; Sistemas de bombeamento.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162016000200342

ARMAZENAMENTO de água em barreiro para irrigação: programa 47: Semi-Árido.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
O armazenamento de água em Barreiro de Irrigação de Salvação, tecnologia pouca conhecida, é uma alternativa para os agricultores acumularem água de chuva nas propriedades para uso em pequenas áreas quando a seca ameaça com a perda de safra de culturas alimentares como feijão e milho. Muitos produtores do semi-árido conhecem o barreiro tradicional, que acumula água para matar a sede dos animais. O de Irrigação de Salvação tem a finalidade exclusiva de uso na agricultura. O pesquisador Nilton de Brito, da Embrapa Semi-Árido, detalha as diferenças entre eles: "Os barreiros tradicionais são construídos de uma forma onde o tanque fica numa posição que não favorece a utilização da água para a agricultura. Já no barreiro de irrigação de salvação o tanque de...
Tipo: Prosa Rural (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Irrigação superficial; Barreiro; Reservatorio de água; Seca; Estiagem.
Ano: 2008
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1015709

O modelo SASIS: validação da simulação da irrigação por sulco
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Pordeus,Roberto V.; Azevedo,Carlos A. V. de; Dantas Neto,José; Lima,Vera L. A. de; Azevedo,Márcia R. de Q. A.; Matos,José de A. de.
Nesta pesquisa se objetivou validar a simulação da irrigação por sulco, realizada pelo modelo SASIS através do procedimento matemático de ondas cinemáticas. Utilizam-se, na validação do modelo SASIS, 7 conjuntos de dados que representam diferentes condições de campo, em que o comprimento de sulco variou de 67 a 403 m, a declividade de 0,0016 a 0,0173 m m-1, a vazão de 1,1 a 2,0 L s-1 e o tipo de textura do solo de franco-arenoso a franco silte-argiloso. Para maior consistência da validação, as simulações realizadas por este modelo foram comparadas com as do modelo SIRMOD, além das comparações com as medições de campo. Para a maioria dos dados de campo estudados, as simulações da fase de avanço pelo modelo SASIS mostraram discrepâncias no tempo de avanço,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação superficial; Modelo de ondas cinemáticas; Manejo de água.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000100002