Consulta: subjectFacets:"Lâminas de irrigação"
Registros recuperados: 8
Data/hora: 02/06/2024 05:18:07

Produtividade de grãos verdes do feijão-caupi sob diferentes regimes hídricos
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Ramos,Herbert M. M.; Bastos,Edson A.; Cardoso,Milton J.; Ribeiro,Valdenir Q.; Nascimento,Fábio N. do.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a produtividade de grãos verdes, os componentes de produção e a eficiência do uso da água do feijão-caupi, sob regimes hídricos. O experimento foi conduzido na Embrapa Meio-Norte, em Teresina - PI, entre setembro e novembro de 2009. Foram avaliadas cinco lâminas de irrigação, estabelecidas com base em frações da evapotranspiração de referência (25; 50; 75; 100 e 125% da ETo), e as cultivares BRS Guariba e BRSParaguaçudefeijão-caupi. Aplicou-se a irrigação por sistema de aspersão convencional fixo. Utilizou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso, com quatro repetições e parcelas subdivididas (cultivares). As máximas produtividades de grãos verdes, 2.937,3 kg ha-1 (BRS Guariba) e 2.492,9 kg ha-1 (BRS...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vigna unguiculata; Feijão-verde; Lâminas de irrigação.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162014000400008

Desenvolvimento vegetativo da pupunheira irrigada por gotejamento em função de níveis de depleção de água no solo
Provedor de dados: Horticultura Brasileira
Autores: Ramos,Adriana; Bovi,Marilene L. A; Folegatti,Marcos Vinícius.
Avaliou-se o efeito da irrigação complementar por gotejamento no desenvolvimento vegetativo de pupunheiras (Bactris gasipaes Kunth) com três anos de idade. Durante 94 dias (agosto a novembro/97) foram estabelecidos quatro níveis de irrigação, baseados nas porcentagens de 25% (T1), 50% (T2), 75% (T3) de água disponível consumida em função da evapotranspiração de referência, medida em um par de lisímetros de lençol freático constante, e a testemunha (T4), sem irrigação, com turnos de rega de 2, 4 e 6 dias respectivamente. O delineamento experimental empregado foi em blocos casualizados com parcelas subdivididas, com quatro tratamentos, oito repetições e dezesseis plantas úteis por parcela. A resposta das plantas aos diferentes tratamentos foi avaliada por...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bactris gasipaes; Lâminas de irrigação; Desenvolvimento vegetativo; Turno de rega.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362002000100005

Desempenho agronômico de Megathyrsus maximus cultivares Massai e Tamani sob diferentes regimes hídricos em duas estações (seca e chuvosa).
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: POMPEU, R. C. F. F.; MARANHÃO, S. R.; SOUZA, H. A. de; CÂNDIDO, M. J. D.; CAVALCANTE, A. C. R.; GUEDES, F. L.; ROGERIO, M. C. P.; ARAÚJO, R. A. de; FONTINELE, R. G.; MAGALHAES, J. A.
Resumo: Há pouco tempo, o Semiárido Brasileiro foi assolado pela pior seca dos últimos 50 anos. Preconiza-se que esses episódios ressurgirão mais frequentes, deixando a garantia de oferta de forragem ainda mais crítica. Uma saída seria o uso de forrageiras adaptadas e regimes racionais de irrigação. Diante disso, objetivou-se avaliar as características morfofisiológicas dos capins massai e tamani em diferentes suprimentos hídricos (30; 60; 90 e 120% da evapotranspiração de referência) nos períodos seco e chuvoso, em delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial, com três repetições. O experimento foi conduzido na Embrapa Caprinos e Ovinos, Sobral, Ceará (3° 45? 00.77?? S e 40° 20? 38.55?? O), em vasos sob condições de campo. No período seco,...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Lâminas de irrigação; Morfofisiologia vegetal; Produção de forragem; Capim massai; Capim tamani; Fluxo de biomassa; Semiárido; Brasil; Gramínea Forrageira; Megathyrsus maximus; Forage grasses; Brazil; Semiarid zones.
Ano: 2018
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1101494

UNIFORMIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE E NO PERFIL DO SOLO IRRIGADO COM O MICROASPERSOR RAIN-BIRD QN-14
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Nascimento,Tarcísio; Soares,José Monteiro; Azevedo,Carlos Alberto Vieira de.
RESUMO Avaliando-se, o Coeficiente de Uniformidade de Christiansen (CUC) das lâminas de água aplicadas na superfície e de suas respectivas distribuições no perfil do solo, nas profundidades de 0 - 0,20, 0,20 - 0,40 e 0,40 - 0,60 m, para o microaspersor Rain-Bird QN-14, em condições de campo, constatou-se que os valores de CUC foram da ordem de 42,61, 64,90, 79,04 e 84,06%, respectivamente. Observou-se também, que os valores de CUC das lâminas de água redistribuídas no perfil do solo aumentou com a profundidade. O baixo valor de CUC para precipitação das lâminas de água na superfície do solo não exerceu influência nos coeficientes de uniformidade de distribuição da umidade no perfil do solo, exceto para a camada de 0 - 0,20 m.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Microaspersão; Coeficiente de uniformidade; Lâminas de irrigação.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300304

Produtividade de grãos, óleo e massa seca de girassol sob diferentes lâminas de irrigação suplementar
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Gomes,Eder P.; Fedri,Gregory; Ávila,Marizangela R.; Biscaro,Guilherme A.; Rezende,Rodrigo K. S.; Jordan,Rodrigo A.
Este trabalho foi realizado na Universidade Estadual de Maringá, Campus Regional de Umuarama, PR, no ano agrícola de 2008/2009, com o objetivo de avaliar o desenvolvimento da cultura e a eficiência de uso da irrigação em produtividades de grãos, óleo e massa seca da cultura do girassol. Nos tratamentos irrigados (L1, L2, L3 e L4) foram adotados coeficientes de cultura (kc) iguais (L2), abaixo (L1) e acima dos propostos pela FAO (L3 e L4). A irrigação favoreceu o desenvolvimento da cultura e as maiores produtividades foram obtidas a partir de valores de kc 100% acima dos propostos pela FAO (L4). As maiores eficiências de uso de irrigação foram obtidas a partir de valores de kc propostos pela FAO (L2). A produtividade de grãos respondeu, de forma linear, à...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Safra normal; Coeficientes de cultura; Lâminas de irrigação; Helianthus annuus L.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000300001

Fitomassa e produção do girassol cultivado sob diferentes níveis de reposição hídrica e adubação potássica
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Soares,Lauriane A. dos A.; Lima,Geovani S. de; Chaves,Lucia H. G.; Xavier,Diego A.; Fernandes,Pedro D.; Gheyi,Hans R.
Na região semiárida do Nordeste do Brasil a reduzida disponibilidade hídrica e a ocorrência de solos pouco férteis, principalmente em potássio, estão entre os fatores que mais têm limitado a produção agrícola. Neste sentido objetivou-se, com este trabalho, avaliar a fitomassa e a produção do girassol cv. ‘Hélio 251’ em função da irrigação com diferentes níveis de reposição hídrica e adubação potássica sob condições de ambiente protegido do Centro de Tecnologia e Recursos Naturais da UFCG, Campina Grande, PB. Usou-se o delineamento estatístico de blocos casualizados estudando-se cinco níveis de reposição hídrica (40, 60, 80 100 (testemunha) e 120% da evapotranspiração real-ETr) associada a doses de adubação potássica (50; 75; 100; 125 e 150% da recomendação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Helianthus annuus L.; Lâminas de irrigação; Potássio.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000400336

Níveis de irrigação na cultura do Kalanchoe cultivado em ambiente protegido
Provedor de dados: Ciência Rural
Autores: Parizi,Ana Rita Costenaro; Peiter,Marcia Xavier; Robaina,Adroaldo Dias; Soares,Fátima Cibele; Vivan,Gisele Aparecida; Ramão,Cleiton José.
O estudo do desenvolvimento foliar é de grande importância para a avaliação do crescimento e desenvolvimento das plantas. O objetivo deste trabalho foi quantificar as consequências dos diferentes níveis do manejo de água de irrigação sobre o crescimento foliar e o número de folhas do Kalanchoe. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com oito tratamentos de irrigação (15; 13; 11; 9; 8; 6; 4 e 2mm) e dez repetições. A área foliar das plantas foi calculada por meio do produto do comprimento e da largura de cada folha, multiplicada pelo coeficiente de 1,1134. Os resultados mostraram que as lâminas de irrigação entre 6 e 9mm apresentaram maior crescimento foliar e maior número de folhas por planta. A máxima eficiência técnica foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Crescimento foliar; Flor-da-fortura; Lâminas de irrigação.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782010000400017

Características morfogênicas e perfolhamento do Panicum maximum Jacq. cv. Tanzânia irrigado
Provedor de dados: Ciência e Agrotecnologia
Autores: Cunha,Fernando França da; Soares,Antônio Alves; Pereira,Odilon Gomes; Lambertucci,Daniel Moreira; Abreu,Franklin Vitor de Souza.
Avaliou-se o efeito de diferentes turnos de rega e níveis de irrigação sobre as características morfogênicas e o perfilhamento de Panicum maximum Jacq. cv. Tanzânia. Uma bancada experimental foi montada sob ambiente protegido, onde foram colocados recipientes cultivados com o capim. As irrigações foram realizadas com turnos de rega de 1, 4 e 7 dias, e lâminas de irrigação para restabelecer 50, 75 e 100% da disponibilidade total de água no solo. A densidade populacional de perfilhos foi obtida por meio de contagem de perfilhos vivos após cada corte. As características morfogênicas foram estudadas por meio da taxa de aparecimento de folhas (TApF), taxa de alongamento de folhas (TAlF) e colmos (TAlC), número de folhas emergentes (NFEm), expandidas (NFEx) e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Turno de rega; Lâminas de irrigação; Folha; Alongamento.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542007000300005