Consulta: subjectFacets:"Lagoas de estabilização"
Registros recuperados: 6
Data/hora: 17/06/2024 01:30:29

Avaliação de sistema de tratamento de dejetos suínos instalado no estado de Santa Catarina
Provedor de dados: 91
Autores: Araújo,Iria S.; Oliveira,José L. R.; Alves,Rui G. C. M.; Belli Filho,Paulo; Costa,Rejane H. R. da.
Os dejetos suínos contribuem de forma significativa em prol da degradação dos recursos naturais e para a diminuição da qualidade de vida na região sul do estado de Santa Catarina, Brasil. O excesso de dejetos gerados pelo grande número dos suínos por unidade de área dificulta a solução do problema. Este trabalho teve como objetivo avaliar o comportamento de um sistema de tratamento de dejetos suínos, em série e em escala real, composto de unidades anaeróbias, unidades aeróbias e pós-tratamento. Os parâmetros analisados foram: DBO, DQO, PT, P-PO4, N-NH3, NTK, pH, clorofila a, biomassa algal, coliformes totais e coliformes fecais (Escherichia coli). O sistema mostrou que após um ano de funcionamento as eficiências de remoção foram satisfatórias para matéria...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reatores anaeróbios; Lagoas de estabilização; Filtro de pedras.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000700007

Reaproveitamento de água residuária em sistemas de produção de leite.
Provedor de dados: 119
Autores: OTENIO, M. H.
Água residuária; Legislação sobre reuso; Tratamento; Sistemas anaeróbios; Filtro anaeróbio; Biodigestão; Sistemas de lagoas de estabilização; Lagoas facultativas; Lagoas anaeróbias; Lagoas aeradas; Lodos ativados; Fertirrigação; Estado atual de tecnologias para reuso de água; O caso da Embrapa Gado de Leite.
Tipo: Parte de livro
Palavras-chave: Sistemas de produção de leite; Reuso; Água residuária; Lagoas de estabilização; Residuos; Fontes alternativas.; Água; Reciclagem; Tratamento.
Ano: 2015
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1021927

Cultivo do peixe ornamental molinésia (Poeciliasp.) em esgotos domésticos tratados: desempenho zootécnico e avaliação do bem-estar animal
Provedor de dados: 45
Autores: Santos,E.S.; Mota,S.; Santos,A.B.; Aquino,M.D.
Neste trabalho estudou-se a utilização de esgotos domésticos tratados na criação do peixe ornamental molinésia (Poeciliasp.), observando o desempenho zootécnico e avaliando-se o bem-estar dos peixes cultivados. Foram testados três tratamentos: ET - abastecido com esgoto tratado em lagoas de estabilização; ED - abastecido com esgoto tratado e água de poço diluídos em iguais proporções; AB - abastecido com água de poço. Por meio dos resultados dos parâmetros físico-químicos, observou-se que o esgoto doméstico tratado em lagoas de estabilização oferece condição para se realizar o cultivo da espécie, com melhor desempenho quando diluído em água. Em todos os parâmetros de rendimento zootécnicos avaliados, o tratamento que utilizou o esgoto tratado diluído foi o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aquicultura ornamental; Lagoas de estabilização; Molinésia (Poeciliasp.); Reúso de água.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-09352015000100255

Uso de lagoa aerada facultativa como polimento do reator anaeróbio de manta de lodo UASB no tratamento de dejetos de suínos em escala laboratorial
Provedor de dados: 64
Autores: Carmo,Fernanda Ribeiro do; Campos,Cláudio Milton Montenegro; Botelho,Cláudio Gouvêa; Costa,Claudionor Camilo da.
As atividades agroindustriais têm se voltado não somente para o aumento da produtividade, mas também para a conservação do meio ambiente. A suinocultura é, sem dúvida, uma das atividades agroindustriais mais poluidoras, principalmente no Estado de Minas Gerais. Sendo assim, objetivou-se desenvolver e operar uma Lagoa Aerada Facultativa (LAF) em escala de bancada (laboratorial), e como polimento de um Reator Anaeróbio de Manta de Lodo (UASB), visando a tratar os dejetos de suínos com máxima eficiência e custo mínimo. O experimento foi conduzido no Laboratório de Análise de Água do Departamento de Engenharia (LAADEG) da Universidade Federal de Lavras (UFLA), sendo composto por um tanque de acidificação e equalização (TAE), um reator anaeróbio de manta de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Efluentes suinícolas; Poluição; Lagoas de estabilização.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542004000300016

Sobrevivência e perfil de resistência a antimicrobianos de Salmonella sp. isoladas em um sistema de tratamento de dejetos de suínos
Provedor de dados: 65
Autores: Schmidt,Verônica; Cardoso,Marisa Ribeiro de Itapema.
No presente estudo, foi avaliada a sobrevivência de Salmonella sp., presente em dejetos suínos, durante tratamento em um sistema de separação física e lagoas de estabilização ligadas em série. Nas amostras de Salmonella sp. isoladas foi determinado o perfil de resistência pelo método de difusão em ágar, usando 14 antimicrobianos. Das 20 coletas realizadas, foi possível isolar Salmonella sp. em 13 coletas no ponto correspondente ao início do sistema de tratamento e em apenas uma no ponto final do mesmo. Amostras de Salmonella sp. isoladas (161/163) pertenciam ao sorotipo Typhimurium e demonstraram resistência contra sulfonamida (100%), tetraciclina (99,4%), estreptomicina (90,1%), sulfa/trimetoprima (84,5%), ácido nalidíxico (77,6%), ampicilina (76,4%),...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salmonella Typhimurium; Resistência a antimicrobianos; Suínos; Lagoas de estabilização.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782003000500014

Análise energética em sistema de produção de suínos com aproveitamento dos desejos como biofertilizante em pastagem
Provedor de dados: 70
Autores: Souza,Cássio V.; Campos,Alessandro T.; Bueno,Osmar C.; Silva,Enilson B.
O objetivo deste trabalho foi estimar a quantidade de energia para a produção de suínos, em ciclo completo, e o balanço energético do sistema com reaproveitamento dos resíduos gerados como biofertilizante, em área de pastagem, utilizando dados médios de cinco ciclos, em granja comercial no município de Diamantina - MG. Quantificou-se o coeficiente energético de cada componente envolvido no processo produtivo de suínos terminados, tratamento dos resíduos e produção de pastagem de Brachiaria decumbens, nas formas de ração, trabalho humano, energia elétrica, máquinas e equipamentos, combustíveis e lubrificantes, instalações, produção de suínos vivos e produção de Brachiaria decumbens. A quantidade média de energia para produzir 1 kg de suíno vivo foi de 53,35...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Suinocultura; Instalações; Tratamento de dejetos; Lagoas de estabilização; Brachiaria decumbens; Energia.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000400005