Consulta: subjectFacets:"Mecanizaçao Agricola ergonomia"
Registros recuperados: 1
Data/hora: 13/06/2024 23:24:28

ADAPTAÇÃO DO MÉTO DO DE CLASSIFICAÇÃO ERGONÔMICA DE TRATORES FLORESTAIS UTILIZADOS NA COLHEITA PARA COLHEDORAS DE CANA-DE-AÇÚCAR
Provedor de dados: 107
Autores: Carlos Eduardo Silva Volpato; UFLA-Universidade Federal de Lavras; Luiz Antonio de Bastos Andrade; UFLA; Carla Bento da Silva; UFLA; Jackson Antonio Barbosa; UFLA.
O presente trabalho teve como objetivo realizar uma avaliação ergonômica de uma colhedora de cana-de-açúcar pertencente à Usina da Barra, localizada no município de Barra Bonita, estado de São Paulo, em janeiro de 2007. A avaliação ergonômica foi conduzida na colhedora que apresentou a melhor produtividade na safra de 2006/2007, com base no manual Ergonomic Guidelines for Forest Machines. A melhor classificação ergonômica da colhedora (A) foi atribuída aos itens cabine, assento do operador e manual do operador. O item acesso ao posto de trabalho foi o único a ser incluído na classe C. O pior item avaliado foi a visibilidade do operador durante o corte da soqueira, sendo classificado com zero. Os demais itens avaliados se classificaram em B. Assim, a...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanizaçao Agricola ergonomia; Máquina agrícola; Colheita mecanizada; Saccharum spp.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/239