Consulta: subjectFacets:"Planejamento de recursos hídricos"
Registros recuperados: 2
Data/hora: 04/06/2024 16:31:51

Carga máxima de fósforo admissível ao reservatório Piraquara II, uma aplicação do processo TMDL
Provedor de dados: 90
Autores: Bittencourt,Simone; Gobbi,Eduardo Felga.
Para implementação e operacionalização da política brasileira de recursos hídricos, é imprescindível o uso de ferramentas de planejamento que considerem o efeito de todas as atividades ou processos que causam ou contribuem para a degradação da qualidade de um corpo d'água. Neste sentido, aplicou-se o processo TMDL (total maximum daily load), desenvolvido pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA), para o P, na área de drenagem de contribuição ao futuro reservatório Piraquara II, bacia hidrográfica do rio Piraquara, Paraná. O processo TMDL determina a quantidade máxima de cargas de um poluente que um corpo d'água pode receber sem violar os padrões estabelecidos de qualidade da água e aloca cargas deste poluente entre fontes de poluição...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/report
Palavras-chave: Qualidade da água; Planejamento de recursos hídricos; Gestão de bacia hidrográfica.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832006000300019

Sistema de suporte à decisão para alocação de água em projetos de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Mirléia A. de; Méllo Júnior,Arisvaldo V.; Schardong,André; Porto,Rubem L. L.
Neste artigo se apresenta um modelo visando analisar a alocação de água para irrigação, denominado IrrigaLS. Os volumes de água armazenados no solo e nos reservatórios superficiais constituem variáveis de decisão do modelo de rede de fluxo na análise de alocação. O IrrigaLS é um dos programas que integram a base de modelos do sistema de suporte à decisão AcquaNet. As avaliações indicaram que o IrrigaLS foi eficiente para simular sistemas complexos de recursos hídricos sob condição de múltiplos usos, calcular a necessidade hídrica real das culturas e informar garantias de um suprimento mínimo de água para as culturas em períodos de seca. O programa considera a precipitação no balanço hídrico do solo, possibilita variar os volumes meta para armazenamento de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelo de simulação; Modelo de otimização; Planejamento de recursos hídricos.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000100002