Consulta: subjectFacets:"Raios-X"
Registros recuperados: 4
Data/hora: 01/06/2024 16:41:34

Uso de novo método para avaliação não-destrutiva do interior de frutas.
Provedor de dados: 14
Autores: BISCEGLI, C. I.; CRESTANA, S.
Conhecer o interior de um objetivo, sem destruí-lo, através de informações tomadas do lado externo foi, indubitavelmente, uma das maiores conquistas cientificas das ultimas três décadas. A técnica que tornou isto possivel ficou conhecida como Tomografia Computadorizada de raios-X (TC), e tem sido empregada originalmente e principalmente em medicina e em certas aplicações industriais. Ultimamente a TC foi estendida para solos, plantas, raízes e frutas (Crestana et al, 1996).
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Tomografia Computadorizada; Raios-X; TC.
Ano: 1996
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/26217

Recomendações para utilização do microtomógrafo de raios-X Sky Scan 1172 em ciências agrárias e biológicas.
Provedor de dados: 14
Autores: LASSO, P. R. O.; VAZ, C. M. P.; NAIME, J. de M.
bitstream/CNPDIA-2009-09/11900/1/DOC37_2008.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Microtomografia; Tomografia computadorizada; Raios-X; Instrumentação.
Ano: 2008
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/31742

Avaliação de danos mecânicos em sementes de soja por meio da análise de imagens
Provedor de dados: 95
Autores: Flor,Ebert Pepe Obando; Cicero,Silvio Moure; França Neto,José de Barros; Krzyzanowski,Francisco Carlos.
O trabalho teve o objetivo de avaliar a eficiência da utilização da técnica de análise de imagens na identificação de danos mecânicos em sementes de soja e sua relação com a qualidade fisiológica. Como a referida técnica proporciona a análise das sementes sem destruí-las, é possível comprovar, por meio do teste de germinação, quais danos detectados pela análise de imagens são realmente importantes, em função dos prejuízos causados ao processo germinativo. A pesquisa foi conduzida com três cultivares de soja (FT-2, FT-10 e IAC-2), cujas sementes apresentam diferentes teores de lignina no tegumento e diferentes comportamentos quanto à resistência aos danos mecânicos. Os danos mecânicos foram provocados por meio do teste do pêndulo em seis regiões distintas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max L.; Raios-X; Germinação.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31222004000100011

Avaliação do relacionamento entre danos mecânicos e vigor, em sementes de milho, por meio da análise de imagens
Provedor de dados: 95
Autores: Cicero,Silvio Moure; Banzatto Junior,Hodair Luiz.
A possibilidade de utilização da técnica de análise de imagens, para a determinação de danos mecânicos em sementes, é promissora; é um método de precisão, onde as sementes podem ser examinadas individualmente em imagens ampliadas e capazes de indicar, com detalhes, a área danificada, a localização e a extensão do dano. Por se tratar de método não destrutivo, as sementes em análise podem ser submetidas a testes fisiológicos e, desta forma, permitir o estabelecimento de relações entre os danos mecânicos e os prejuízos causados à qualidade. Assim, o presente trabalho teve o objetivo de estudar os efeitos dos danos mecânicos sobre o vigor de sementes de milho, utilizando a referida técnica. Cinqüenta sementes de cada um dos cultivares estudados (CO 32, AG 6690...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays; Imagem digital; Raios-X.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31222003000100006