Consulta: subjectFacets:"Recursos hídricos"
Registros recuperados: 83
Data/hora: 06/06/2024 07:50:21

A importância da publicação de pesquisas brasileiras sobre as questões ambientais em periódicos nacionais: contribuições da revista Ambiente &amp; Água
Provedor de dados: 25
Autores: Malafaia, Guilherme; Rodrigues, Aline Sueli de Lima.
Apresenta-se neste manuscrito uma breve discussão a respeito do crescimento da revista Ambiente &amp; Água e da sua importância no âmbito da divulgação de artigos desenvolvidos no Brasil. Além disso, discorre-se sobre a necessidade da quebra dos preconceitos que ainda existem em torno da publicação de artigos em periódicos brasileiros.
Tipo: Article
Palavras-chave: Periódicos brasileiros; Divulgação científica; Ambi-Agua; Artigos; Ciências ambientais; Recursos hídricos.
Ano: 2010
URL: http://hdl.handle.net/2315/152

Metodologia para Avaliação dos Processos Hidrológicos e da Sedimentação na Bacia Hidrográfica Experimental do Ribeirão Itaim, Município de Taubaté, no Vale do Rio Paraíba do Sul - Estado de São Paulo
Provedor de dados: 25
Autores: Targa, Marcelo dos Santos; Batista, Getulio Teixeira; Cícero, Carlos Moure; Dias, Nelson Dias.
Esse artigo descreve uma metodologia para o estudo de processos hidrológico e sedimentológicos de uma microbacia (Itaim), envolvendo medição de parâmetros físico-hídricos (precipitação, infiltração, escoamento superficial, carga de sedimentos e potencial de água no solo). Involve também a caracterização do balanço hídrico para a bacia experimental e a comparação dos dados de vazão obtidos em campo com valores de vazão calculados pelo método Curva Número (SCS-USDA) para cada compartimento da bacia e na bacia como um todo, síntese e relatório final.
Tipo: Article
Palavras-chave: Recursos hídricos; Sedimentação; Infiltração de água; Escoamento superficial.
Ano: 2006
URL: http://hdl.handle.net/2315/54

Conscientização ambiental de alunos de uma escola da periferia de Guaratinguetá como forma de proteger os recursos hídricos locais
Provedor de dados: 25
Autores: Sant`Anna, Luiz Guilherme Simões de; Silva, Luciane Aparecida Lemes da.
This project has the goal of providing ecological awareness to students from Ramão Gomes Portão State School. This school is located in periphery of the city of Guaratinguetá. In this region there are three small streams connected to Cacunda Creek that further connects to Paraíba do Sul River, which is the main river of this city. Field research has been used as a way to stimulated students to develop ecological sense, since the problems had been presented to them and their solutions depend on student’s actions. Considering that they are living in the area, they are also polluting agents of those streams. Improvements in student’s actions during class periods have been observed such as reduction of water consumption at school and garbage/recycle selection...
Tipo: Article
Palavras-chave: Recursos hídricos; Sustentabilidade hídrica; Educação ambiental.
Ano: 2007
URL: http://hdl.handle.net/2315/124

Histórico e Sustentabilidade da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul: Geoprocessamento e Hidrologia
Provedor de dados: 25
Autores: Batista, G. T.; Targa, M. S.
Apresentado na forma de seminário no Encontro de Iniciação Científica da Universidade de Taubaté em ATIVIDADES ACADÊMICAS, CULTURAIS e CIENTÍFICAS | ENIC | MPG | SEMEX Para alunos, professores, pesquisadores e comunidade em geral, na 4ª FEIRA - DIA 17 DE OUTUBRO de 2012.
Tipo: Presentation
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Hidrologia; Recursos hídricos; Bacia hidrográfic.
Ano: 2012
URL: http://hdl.handle.net/2315/251

Capacitação em gestão de recursos hídricos por educação a distância na bacia do rio Paraíba do Sul: a experiência da UNITAU
Provedor de dados: 25
Autores: Targa, Marcelo; Dias, Nelson; Batista, Getulio.
Apresentado no XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, Maceió, 2011.
Tipo: Article
Palavras-chave: Gestão; Recursos hídricos; Especialização a distância.
Ano: 2012
URL: http://hdl.handle.net/2315/244

Revista Ambiente &amp; Água – an Interdisciplinary Journal of Applied Science: Um resumo da situação em 2014
Provedor de dados: 25
Autores: Batista, G. T.
Relatório do ano de 2014 da Revista Ambiente &amp; Água - an Interdisciplinary Journal of Applied Science. Justificativa do apoio recebido do CNPq/CAPES
Tipo: Article
Palavras-chave: Publicação científica; Recursos hídricos; Editoração; Fator de Impacto.
Ano: 2015
URL: http://hdl.handle.net/2315/285

Situação dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí utilizando modelo desenvolvido em dinâmica de sistemas
Provedor de dados: 70
Autores: Sánchez-Román,Rodrigo M.; Folegatti,Marcos V.; Orellana-González,Alba M. G.
Utilizou-se modelo desenvolvido em dinâmica de sistemas, especificamente para as Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (BH-PCJ), com cinco simulações para 50 anos de horizonte, como ferramenta para auxiliar na gestão dos recursos hídricos. O modelo estimou as ofertas e demandas de água, e a geração de águas residuárias dos diversos consumidores existentes nas BH-PCJ. Realizou-se simulação utilizando-se das taxas de consumo e de oferta existentes em 2004, e as precipitações com os valores médios constantes. Sob essas premissas, foi encontrado que as demandas de água aumentarão cerca de 76%, que aproximadamente 39% do volume de água disponível terá origem no reúso das águas residuárias, a carga contaminante aumentará em 91%. O Índice...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos hídricos; Modelagem; Simulação.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000400008

Estimativa da variação na demanda de água para irrigação por pivô-central no Distrito Federal entre 1992 e 2002
Provedor de dados: 70
Autores: Sano,Edson E.; Lima,Jorge E. F. W.; Silva,Euzebio M.; Oliveira,Elaine C.
O aumento da demanda de água para a irrigação tem sido objeto de constante preocupação dos órgãos de gestão dos recursos hídricos e da população do Distrito Federal. Os objetivos deste trabalho foram determinar a variação da área irrigada por pivôs-centrais no Distrito Federal entre os anos de 1992 e 2002, estimar a demanda hídrica desses sistemas, bem como verificar sua importância em relação ao consumo humano. Utilizando imagens de satélite e ferramentas de geoprocessamento, foram determinadas as áreas irrigadas por pivô-central. O consumo de água dessas áreas irrigadas foi estimado com base em dados da literatura referentes às principais culturas semeadas na região. Entre 1992 e 2002, o número de pivôs-centrais no Distrito Federal passou de 55 para 104,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura irrigada; Geoprocessamento; Recursos hídricos.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000200025

Influência da precipitação no escoamento superficial em uma microbacia hidrográfica do Distrito Federal
Provedor de dados: 70
Autores: Alencar,Danielle B. S. de; Silva,Cícero L. da; Oliveira,Carlos A. da S.
O conhecimento do escoamento superficial é importante para o dimensionamento de obras hidráulicas e para a conservação da água e do solo. O volume de água escoado superficialmente depende de fatores de natureza edafoclimática e fisiográfica da região. O objetivo deste estudo foi verificar a influência relativa do total precipitado (P), da precipitação antecedente (PA) e da intensidade de precipitação (IP) na ocorrência de eventos de escoamento superficial (Es), na microbacia do Córrego Capetinga, situada no Centro-Oeste do Brasil, região de cerrado. Foram analisados os dados de P, PA e IP obtidos durante seis anos hidrológicos, iniciando em 1º de julho de 1996 e terminando em 30 de junho 2002. Foram somente considerados valores de Es maiores ou iguais a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos hídricos; Cerrados; Variáveis hidrológicas.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000100012

Conhecimento da disponibilidade hídrica natural para a gestão dos recursos hídricos
Provedor de dados: 70
Autores: Pruski,Fernando F; Rodriguez,Renata del G; Souza,João F; Silva,Bruno M. B. da; Saraiva,Isabel S.
O uso da vazão natural permite representar as condições naturais existentes na bacia e sua evolução ao longo dos anos; entretanto, por ser este um assunto de preocupação recente, pouco se conhece sobre o impacto do uso dessas vazões em estudos hidrológicos. Tendo em vista a importância do conhecimento das vazões naturais, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do uso destas vazões em relação às vazões observadas para a bacia do Paracatu. O impacto do uso das vazões naturais foi estimado para as vazões média de longa duração e as mínimas (Q7,10 e Q95), sendo feitas uma análise pontual e uma espacial. A análise pontual foi feita nas seções onde se localizam as estações fluviométricas; já a espacial engloba toda a hidrográfica da bacia do Rio...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos hídricos; Ações antrópicas; Vazão natural.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000100007

Efeito das mudanças climáticas na disponibilidade hídrica da bacia hidrográfica do Rio Paracatu
Provedor de dados: 70
Autores: Mello,Eloy L. de; Oliveira,Fernanda A.; Pruski,Fernando F.; Figueiredo,Juliana C.
O aumento da demanda pelo uso da água na bacia do Rio Paracatu vem ocasionando sérios problemas ambientais e conflitos entre os usuários. Para a gestão mais eficiente dos recursos hídricos, é importante o conhecimento do comportamento hidrológico da bacia hidrográfica, no presente e no futuro, devido às fortes evidências de mudanças climáticas no planeta. O objetivo deste trabalho foi estimar a tendência de variação da disponibilidade hídrica na bacia hidrográfica do Rio Paracatu, até o final deste século, considerando dois cenários contrastantes de mudanças climáticas, um para altas emissões de CO2 (A2) e outro para baixas (B2). Para atingir esse objetivo, foi realizado o downscaling das precipitações mensais para os anos de 2001 a 2099, simulados pelo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Downscaling; Recursos hídricos; Vazões mínimas.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000400003

Qualidade da água de nascentes com diferentes usos do solo na bacia hidrográfica do córrego rico, São Paulo, Brasil
Provedor de dados: 70
Autores: Donadio,Nicole M. M.; Galbiatti,João A.; Paula,Rinaldo C. de.
Com o objetivo de verificar a influência de remanescentes de vegetação ciliar e da ação antrópica na qualidade da água, estudaram-se quatro nascentes, sendo duas com a presença de vegetação natural remanescente e duas com predominância de atividades agrícolas. Essas nascentes fazem parte da bacia hidrográfica do Córrego Rico, estando localizadas nos municípios de Taquaritinga e de Guariba - SP, em duas classes de solo: Argissolo e Latossolo, respectivamente. Definiram-se pontos de coleta da água nas nascentes e ao longo dos cursos d'água (entre 0 a 50 m da nascente), em dois períodos (chuvoso e seco). Foram analisadas as seguintes variáveis: cor, pH, temperatura, turbidez, alcalinidade, dureza total, dureza em magnésio, dureza em cálcio, fósforo,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Microbacia; Recursos hídricos; Uso do solo.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000100013

Variação temporal do comportamento hidrológico na bacia do Rio Dourados no período de 1973 a 2002
Provedor de dados: 70
Autores: Pereira,Silvio B.; Alves Sobrinho,Teodorico; Fedatto,Euclides; Peixoto,Paula P. P.; Bonacina,Raquel.
A bacia do Rio Dourados localiza-se na sub-bacia do Rio Ivinhema que, por sua vez, se insere na Bacia Hidrográfica do Rio Paraná. A região é de grande potencial para o desenvolvimento agrícola e, com o crescimento da agricultura irrigada, o conhecimento das características hidrológicas dessa bacia é de grande importância para que o aproveitamento de suas águas possa ser otimizado com menor impacto ambiental. Neste trabalho, procedeu-se à análise do comportamento hidrológico na Bacia do Rio Dourados, tomando-se, para tanto, dados observados na estação Porto Wilma, situada próxima à foz da bacia. Foram obtidas a precipitação média anual, a vazão média anual, a vazão máxima anual, a vazão mínima anual de sete dias de duração, a vazão associada à permanência...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Disponibilidade hídrica; Recursos hídricos; Irrigação.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162007000300027

Regionalização de vazões com base em modelo digital de elevação para a bacia do Rio Paraíba do Sul
Provedor de dados: 70
Autores: Baena,Luiz G. N.; Silva,Demetrius D. da; Pruski,Fernando F.; Calijuri,Maria L.
A regionalização de vazões tem sido realizada com o objetivo de disponibilizar informações hidrológicas em locais sem dados ou com poucas informações disponíveis, porém a determinação das características físicas das bacias de drenagem para cada local de interesse limita consideravelmente a aplicação dos resultados de um estudo convencional de regionalização de vazões. Uma das soluções para esse problema é a automação do processo de delimitação de bacias, utilizando-se de modelo digital de elevação hidrologicamente consistente (MDEHC). O objetivo principal deste trabalho foi a regionalização de vazões máxima, mínima e média de longo período e da curva de permanência para a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, a montante da cidade de Volta Redonda, com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sistema de informações geográficas; Bacia hidrográfica; Recursos hídricos.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000300013

Dinâmica de uso e cobertura da terra nas bacias hidrográficas de Guapi-Macacu e Caceribu - RJ.
Provedor de dados: 14
Autores: PEDREIRA, B. da C. C. G.; FIDALGO, E. C. C.; PRADO, R. B.; FADUL, M. J. do A.; BASTOS, E. C.; SILVA, S. A. da; ZAINER, N. G.; PELUZO, J.
bitstream/CNPS-2010/14730/1/bpd136-dinamica-guapi-macacu.pdf
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Análise espaço-temporal; Mapeamento; Ocupação da Terra; Recursos hídricos.
Ano: 2009
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/664434

Desenvolvimento de modelo de balanço hídrico para bacia hidrográfica do rio Goiana-PE.
Provedor de dados: 14
Autores: SANTOS, A. M. dos; GALVÍNCIO, J. D.; MOURA, M. S. B. de.
O presente capítulo expõe o resultado do desenvolvimento e calibração de modelo de balanço hídrico mensal semi-distribuído, analisando os efeitos do clima, do uso do solo e da cobertura vegetal no escoamento superficial da bacia hidrográfica do rio Goiana no Estado de Pernambuco. Para concretização deste estudo foram utilizados dados referentes a precipitação, evapotranspiração potencial, interceptação da chuva pela cobertura vegetal e características dos solos locais. O modelo desenvolvido se mostrou bastante factível de ser usado no planejamento e gerenciamento da bacia, em especial para simulações dos impactos das mudanças climáticas.
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Mudanças climáticas; Recursos hídricos; Gerenciamento; Modelagem; Clima; Bacia Hidrográfica.
Ano: 2010
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/894298

Gestão de recursos hídricos: a contribuição do Projeto Gestabacias.
Provedor de dados: 14
Autores: SILVA, L. G. T.; AZEVEDO, C. M. B. C. de; GERHARD, P.; FIGUEIREDO, R. de O.; WATRIN, O. dos S.; CRUZ, E. D.; RUSCHEL, A. R.; MARTINS-DA-SILVA, R. C. V.; GRISE, M. M.; ILKIU-BORGES, F.
bitstream/item/79783/1/CARTILHA-FigueiredoRO-CartilhaGestabacias-Online.pdf
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Recursos hídricos; Projeto Gestabacias.
Ano: 2012
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/954238

Serviço ambiental: conservação dos recursos hídricos em Pólo do Proambiente no Nordeste do Pará.
Provedor de dados: 14
Autores: FERREIRA, J. N.
A conservação dos recursos hídricos constitui um serviço ambiental crítico da atualidade, especialmente diante do cenário de mudanças climáticas globais. Possíveis alterações na oferta natural de água representam impactos profundos na dinâmica dos ecossistemas naturais e na produtividade agrícola, trazendo sérias conseqüências sociais e econômicas. O presente documento é uma proposta de trabalho de pesquisa, elaborada durante o probatório da pesquisadora Joice Ferreira, focando o estudo do serviço ambiental conservação dos recursos hídricos em uma microbacia no nordeste do Pará. As atividades agrícolas em um assentamento rural assistido pelo programa de governo Proambiente, o qual visa à produção com conservação ambiental, constituem o cenário do estudo.
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Recursos hídricos; Desenvolvimento socioeconômico; Nordeste paraense; Pará; Brasil.; Agricultura Sustentável; Conservação; Desenvolvimento Sustentável; Recurso Natural.; Amazonia.
Ano: 2008
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/410199

Desenvolvimento e aplicação do método Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe (QuEChERS) na análise de resíduos de agrotóxicos em água e sedimento.
Provedor de dados: 14
Autores: BRONDI, S. H.; NOGUEIRA, A. R. de A.; VICENTE, G. H. L.; MACEDO, A. N. de.
bitstream/item/37344/1/Comunicado94.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Recursos hídricos; Agrotóxicos; Analise resíduos; QuEChERS-GC/MS.; Contaminação.
Ano: 2009
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/863802

Diagnóstico do meio físico da bacia hidrográfica do Rio do Imbé - RJ: aplicação de metodologia integrada como subsídio ao manejo de microbacias.
Provedor de dados: 14
Autores: FERRAZ, R. P. D.; FIDALGO, E. C. C.; PRADO, R. B.; GONCALVES, A. O.; DANTAS, M. E.; MANSUR, K. L.; MARQUES, A.; TAVARES, J. C.; MANZATTO, H. R. R.; MANZATTO, C. V.
O Diagnóstico do Meio Físico da Bacia do Rio do Imbé (BHRI) integra os estudos que subsidiam o projeto Manejo Sustentável de Recursos Naturais em Microbacias do Norte-Noroeste Fluminense - SMH-SEAAPI/GEF (Global Enviroment Facility), cujo principal objetivo é apoiar produtores rurais de base familiar na autogestão dos recursos naturais, visando o desenvolvimento rural baseado em um modelo de agricultura socioambientalmente sustentável. A metodologia adotada partiu da integração da base cartográfica e dos dados digitais de mapeamentos temáticos do meio físico (clima, recursos hídricos, geologia, geomorfologia, solos e uso e ocupação das terras). Adotou-se no presente estudo a escala 1:250.000, compatível com a maioria dos dados secundários, que foram...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Recursos hídricos; Uso e cobertura do solo; Diagnóstico físico.; Clima; Geomorfologia; Geologia; Pedologia.
Ano: 2003
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/336999

Água: desafios para a sustentabilidade da agricultura: anais.
Provedor de dados: 14
Autores: SEMINÁRIO DA REDE AGROHIDRO, 1., 2012, Rio de Janeiro.
bitstream/item/102895/1/DOC-167-Anais-Seminario-Agua.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Rede AgroHidro; Sustentabilidade; Recursos hídricos.
Ano: 2014
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/987359

Avaliação da pegada hídrica dos campos experimentais da Embrapa Clima Temperado.
Provedor de dados: 14
Autores: WINCKLER, L. T.; COSTA, F. A. da.
bitstream/item/189469/1/BOLETIM-309.pdf
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Recursos hídricos; Gestão ambiental; Uso da Terra.
Ano: 2018
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1102634

De olho no berço das águas
Provedor de dados: 14
Autores: SPADOTTO, C. A.; MINGOTI, R.
Considerado por especialistas o berço das águas – pois abriga os aquíferos Guarani, Bambuí e Urucuia - o Cerrado brasileiro tem em regiões de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bahia suas áreas mais sujeitas à contaminação natural por agentes químicos (veja infográfico). A constatação é de pesquisa realizada pela unidade Gestão Territorial da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), sediada em Campinas, interior de São Paulo, que mapeou remotamente o bioma.
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Aquífero Guarani; Aquífero Bambuí; Aquífero Urucuia; Recursos hídricos; Bioma; Matopiba; Águas do cerrado.; Cerrado.
Ano: 2016
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1058142

Caracterização do comportamento hidrológico de bacias hidrográficas em ecorregiões do Cerrado.
Provedor de dados: 14
Autores: SANTANA, N. C.; RODRIGUES, L. N.
O comportamento hidrológico de uma bacia hidrográfica é dependente das variações temporais de diversos elementos como a precipitação e uso do solo. A sua caracterização por meio de parâmetros estatísticos básicos é importante para a gestão e manejo dos recursos hídricos. O objetivo deste trabalho foi caracterizar o comportamento hidrológico de bacias hidrográficas em ecorregiões do Cerrado. Para isto, vinte bacias hidrográficas, nas diferentes ecorregiões do Cerrado, foram selecionadas, utilizando-se, como critério principal, a quantidade de dados disponível. Para cada uma das bacias selecionadas foram calculados o desvio padrão das vazões e as vazões específicas média, máxima, mínima e de permanência (Q95%). O maior desvio padrão foi observado no rio...
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Vazão específica; Curva de permanência; Recursos hídricos; Comportamento hidrológico; Uso do solo.; Bacia Hidrográfica; Cerrado.
Ano: 2016
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1063704

Hidrojipa: modelagem hidrológica e sensores orbitais para estudos de impactos de mudança de uso e cobertura das terras sobre a disponibilidade hídrica na Bacia do Rio Ji-Paraná, RO.
Provedor de dados: 14
Autores: VICTORIA, D. de C.
Como resultados, espera-se obter uma base de dados com informações hidrometeorológicas da bacia estudada, além do modelo hidrológico calibrado para a região. Também será testada a substituição de dados oriundos de estações meteorológicas locais por dados coletados via sistemas de sensoriamento remoto. Por fim, serão realizadas comparações entre os resultados simulados de dois modelos distintos para a região.
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Recursos hídricos; Modelagem; SEBAL.
Ano: 2011
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1014363

Risco de contaminação das águas superficiais e subterrâneas por agrotóxicos em cultivos de cebola no Entorno do Lago de Sobradinho, estado da Bahia.
Provedor de dados: 14
Autores: SILVA, P. T. de S. e; MEDEIROS, L. R. de A.; CUNHA, T. J. F.; COSTA, N. D.; SALVIANO, A. M.
Com este trabalho, avaliou-se o risco de contaminação de águas superficiais e subterrâneas pelo uso de agrotóxicos aplicados em plantios de cebola dos munícipios de Casa Nova e Sento Sé, Bahia. Foram empregados o método de GOSS, para a avaliação das águas superficiais, e o índice GUS, para águas subterrâneas. Verificou-se o uso de 34 princípios ativos no cultivo de cebola nesses municípios. Destes, 62,9% foram classificados de extremamente a altamente tóxicos e mais de 70% classificados como muito perigosos para o meio ambiente. Dos agrotóxicos empregados, cerca de 80% apresentam de médio a alto potencial de contaminação, quando dissolvido em água. Quanto à água subterrânea, a maioria dos compostos apresenta baixa suscetibilidade à lixiviação, ficando...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Entorno do Lago de Sobradinho; Recursos hídricos; Contaminação ambiental; Índice GUS; Método de GOSS; Cebola; Agrotóxico; Resíduo Quimico; Lago Artificial; Água; Hortaliça de Bulbo; Allium Cepa; Pesticida; Onions; Pesticides.
Ano: 2019
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1113099

Avaliação qualitativa da percepção de extensionistas rurais em relação ao uso e à conservação de recursos hídricos.
Provedor de dados: 14
Autores: ROCHA, F. E. de C.; RAMOS, E. M. S.; KISHI, S. M.; MARCELINO, M. Q. dos S.; SOUSA, E. dos S. de; JÚLIO, L. DE; TIMPONI, M. R.
Avaliou-se o uso sustentável da água na agricultura tendo como base um modelo pré-estabelecido e as crenças, atitudes e valores de extensionistas rurais. Com base na fala dos entrevistados e na literatura consultada, considerou-se como sistema sustentável a interação dos seguintes fatores: recuperação e conservação de nascentes, conservação e recuperação de matas de galeria/ciliares; uso de água na agricultura; manejo e conservação do solo e gestão de resíduos. O delineamento do estudo foi correlacional com amostragem não probabilística. O tamanho da amostra foi definido pela saturação das crenças. Utilizou-se questionário com perguntas semiestruturadas aplicado na forma de entrevistas a 21 técnicos da Emater/DF. As entrevistas foram gravadas, transcritas...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Recursos hídricos; Estudo qualitativo; Análise de conteúdo; Qualitative study; Rural extension; Content analysis.; Água; Extensão Rural.; Water resources.; Water.
Ano: 2010
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/891234

Protocolo: Índice de Conservação de Corpos de Água Naturais (ICA) para a Fazenda Pantaneira Sustentável (FPS).
Provedor de dados: 14
Autores: SOARES, M. T. S.; OLIVEIRA, M. D. de; CALHEIROS, D. F.; SANTOS, S. A.; LIMA, H. P. de.
Este documento apresenta o protocolo para obtenção do ?Índice de Conservação de Corpos de Água Naturais ? ICA?, uma ferramenta que possibilita caracterizar e monitorar a situação da propriedade rural pantaneira no tocante à conservação dos seus corpos d?água naturais e entorno. O ICA, bem como o presente Protocolo foram obtidos a partir de um trabalho mais amplo de elaboração do programa ?FPS ? Fazenda Pantaneira Sustentável?, construído com o uso de critérios de sustentabilidade econômica, social e ambiental, e fundamentado na necessidade de adoção de práticas de uso dos recursos naturais com base no conhecimento das interações entre o sistema produtivo e os processos ecológicos que regem os ecossistemas ao qual pertence. Esperamos que a ferramenta aqui...
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Recursos hídricos; Indicadores.; Hidrologia; Manejo de Água.
Ano: 2014
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1009965

Irrigação.
Provedor de dados: 14
Autores: SOARES, J. M.; COSTA, F. F. da.
A água destaca-se como um dos principais componentes de uma planta e, dependendo da espécie, pode representar até 99% da sua composição. Mas este elevado conteúdo de água das plantas corresponde a apenas 1% da água que a planta absorve do solo e transfere para a atmosfera, por meio do processo de transpiração. Geralmente, nas regiões tropicais e subtropicais, a demanda hídrica das culturas, que é representada pelos processos de transpiração e de evaporação, é suprida pela ocorrência de precipitação pluvial. Mas' quando esta é insuficiente para atender à demanda, faz-se uso das mais diversas tecnologias de aplicação de água, tais como irrigação por sulcos, aspersão, gotejamento, microaspersão, entre outras. No entanto, o uso destas tecnologias deve levar em...
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Videira; Recursos hídricos; Gotejamento; Sulco; Déficit hídrico; Vale do São Francisco; Água; Irrigação; Manejo; Microaspersão; Sistema de Irrigação; Sistema Radicular; Solo; Uva.
Ano: 2009
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/513855

XXI Ciência para a vida Embrapa: agrossistemas e produção sustentável.
Provedor de dados: 14
Verdades e mitos sobre a água na agricultura. O engenheiro agrônomo Luís Henrique Bassoi revela que a agricultura não é vilã da crise hídrica e apresenta dados sobre irrigação e gestão dos recursos hídricos; A intensificação sustentável é uma alternativa viável para que o homem possa continuar a produzir alimentos e a alcançar índices recordes de produtividade, conservando o meio ambiente e reduzindo efeitos de sua ação no planeta. Detalhes podem ser conferidos nesta matéria especial; Capim-elefante abastece caldeiras, gera energia e confirma potencial como matéria-prima de etanol celulósico;Plantas, animais e microrganismos podem ser utilizados como fábricas biológicas para a produção de moléculas de alto valor agregado que atuam de forma positiva em...
Tipo: Outras publicações técnicas (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Produção sustentável; Sustentabilidade; Recursos hídricos; Water use.; Produção de alimentos; Desenvolvimento sustentável; Engenharia genética; Capim Elefante; Dendê.; Food production; Genetic engineering.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1019719

O Nordeste e a convivência com o semi-árido.
Provedor de dados: 14
Autores: SILVA, A. de S.; SANTOS, D. N. dos; BRITO, L. T. de L.
O Nordeste brasileiro; Importância da captação de água de chuva; Importância do programa hum milhão de cisternas ? P1MC/ASA; O acervo tecnológico brasileiro para regiões com recursos hídricos escassos.
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Captação de água de chuva; Programa; P1MC; Recursos hídricos; Sistema de captação in situ; Irrigação de salvação; Caldeirão tanque de pedra; Caxio barreiro trincheira; Projeto tripartite Brasil Argentina Haiti; Projeto Pro huerta; Reservatório; Água; Barragem Subterrânea; Chuva; Haiti; Natural resources.
Ano: 2008
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/161487

Gestão de recursos hídricos: a contribuição do Projeto Gestabacias.
Provedor de dados: 14
Autores: SILVA, L. G. T.; AZEVEDO, C. M. B. C. de; GERHARD, P.; FIGUEIREDO, R. de O.; WATRIN, O. dos S.; CRUZ, E. D.; RUSCHEL, A. R.; MARTINS-DA-SILVA, R. C. V.; GRISE, M. M.; ILKIU-BORGES, F.
bitstream/item/65425/1/CartilhaGestabacias-Online.pdf
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Recursos hídricos; Projeto Gestabacias.; Água; Bacia Hidrográfica; Mata Ciliar.
Ano: 2012
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/932694

Ciclos econômicos do Pantanal.
Provedor de dados: 14
Autores: COMASTRI FILHO, J. A.
bitstream/CPAP/56659/1/FOL29.pdf
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Recursos hídricos; Solos da região; Ciclos econômicos; Ciclo do açucar; Ciclo das charqueadas; Ciclo da pecuária.; Vegetação.
Ano: 2004
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/812881

Agricultura irrigada: desafios e oportunidades para o desenvolvimento sustentável.
Provedor de dados: 14
Autores: RODRIGUES, L. N.; DOMINGUES, A. F.
RESUMO: O livro está organizado em cinco partes. A parte I trás cinco capítulos técnicos, sendo os três primeiros sobre a agricultura irrigada no Brasil e os dois últimos sobre a agricultura irrigada na Espanha e na Austrália, respectivamente. O capítulo I apresenta uma abordagem geral e ampla sobre agricultura irrigada e aponta caminhos para a produção sustentável de alimento. O capítulo II destaca a evolução da irrigação no Brasil e no mundo. O capítulo III apresenta os desafios e oportunidades da agricultura irrigada no Nordeste do Brasil. O capítulo IV destaca as boas práticas e lições aprendidas da irrigação na Espanha e, por fim, no último capítulo técnico, apresenta-se uma visão da agricultura irrigada na Austrália. A parte II do livro apresenta o...
Tipo: Livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Estado da arte; Boas práticas; Brasil; Estados Unidos; Espanha; Agricultura irrigada; Recursos hídricos; Desenvolvimento sustentável; Australia.
Ano: 2017
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1081898

Determinação de impactos e conservação dos recursos hídricos na bacia do Alto Paraguai.
Provedor de dados: 14
Autores: CALHEIROS, D. F.
bitstream/item/80027/1/ADM124.pdf
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Recursos hídricos.
Ano: 2007
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/812214

Potencial de transporte de sedimentos por erosão em relação a avaliação visual da estrutura do solo.
Provedor de dados: 14
Autores: SANCHEZ, P. E. S.; MELO, T. S.; SOUZA, V. B. de; TOMAZI, M.
bitstream/item/148571/1/31-potencial.pdf
Tipo: Outras publicações técnicas (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Recursos hídricos; Agregação do solo.; Manejo do Solo.; Soil aggregation; Water resources.
Ano: 2016
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1054350

Avaliação de crenças e comportamentos sobre o uso e a conservação dos recursos hídricos por meio da análise de conteúdo conjugada: modelo de Bardin e software Alceste.
Provedor de dados: 14
Autores: ROCHA, F. E. de C.; MARCELINO, M. Q. dos S.; MARTINS, C. R.; SANTOS, L. P.
bitstream/item/75812/1/bolpd-301.pdf
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Análise de conteúdo; Recursos hídricos; Estudo qualitativo; Content analysis; Research method; Qualitative data analysis; Environmental conservation.; Método de Pesquisa.; Water resources.
Ano: 2011
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/931149

Memórias do II Seminário da Rede AgroHidro: impactos da agricultura e das mudanças climáticas nos recursos hídricos.
Provedor de dados: 14
Autores: MOURA, M. F.; RODRIGUES, L. N.; PELLEGRINO, G. Q.
Este material tem por objetivo registrar e documentar os fatos ocorridos durante o II Seminário da Rede AgroHidro que ocorreu em Campinas, SP, de 25 a 27 de março de 2014.
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Rede AgroHidro; Mudanças climáticas; Recursos hídricos; Seminário; Agricultura; Agriculture; Climate change; Water resources.
Ano: 2016
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1064886

Hydrologic model of the Paracatu River Basin: calibration and validation.
Provedor de dados: 14
Autores: WEHLING, M.; RODRIGUES, L. N.; DAM, J. C. van; DIJKSMA, R.
A Bacia do Rio Paracatu é um afluente do Rio São Francisco com uma área total de drenagem de 45.600 km2. O Rio Paracatu é responsável por 24% da vazão do rio São Francisco, com uma descarga média variando entre 200 m3/s e 1.000 m3/s. O uso do solo nessa bacia é predominantemente Cerrado, cuja área diminuiu significativamente nos últimos 30 anos. Atualmente faz-se necessário entender melhor quais serão os impactos nos recursos hídricos advindos das mudanças climáticas e no uso da terra nessa bacia. Esse artigo objetivou preparar, calibrar e validar um modelo de simulação hidrológica para simulação das vazões do rio Paracatu. Para isto, utilizou-se o modelo hidrológico SWAT, que é um modelo físico e distribuído, sendo o clima, a hidrologia, as propriedades...
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Recursos hídricos; Nash Sutcliffe; SWAT; Rio Paracatu; Modelo hidrológico.; Cerrado.
Ano: 2016
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1063711

Informações agrometeorológicas do Polo Petrolina, PE/Juazeiro, BA - 1963 a 2009.
Provedor de dados: 14
Autores: TEIXEIRA, A. H. de C.
bitstream/item/31579/1/SDC233.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Recursos hídricos; Agroclimatologia.; Clima.
Ano: 2010
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/883657

Implantação de pomares em barragem subterrânea.
Provedor de dados: 14
Autores: MELO, R. F. de; ANJOS, J. B. dos; PEREIRA, L. A.; SILVA, M. S. L. da.
A exploração agrícola das barragens subterrâneas é uma estratégia para o desenvolvimento e a segurança alimentar no Semiárido nordestino, visto que nesta região, nos últimos anos, por causa dos longos períodos de estiagens, vem sendo um desafio produzir alimentos em áreas dependentes de chuvas. A barragem subterrânea se constitui por um barramento do fluxo de água subterrânea e superficial, construído no leito de riachos, rios e em linhas de drenagens a fim de aumentar a disponibilidade e o armazenamento de água estabelecendo condições favoráveis para a exploração agrícola a montante, principalmente, culturas anuais (milho e feijão), hortaliças e frutíferas.
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Captação de água de chuva; Recursos hídricos; Rainwater.; Agricultura familiar; Barragem subterrânea; Armazenamento; Pomar.; Runoff; Soil water.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1036042

Conservação e uso racional de água na agricultura dependente de chuvas.
Provedor de dados: 14
Autores: PORTO, E. R.; SILVA, A. de S.; BRITO, L. T. de L.
Introdução; A oferta ambiental; Relação solo-água-planta na agricultura de sequeiro; O risco da agricultura dependente de chuva; Perfil das principais tecnologias de captação de água de chuva
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Água subterrânea; Água de chuva; Consumo humano; Agricultura de sequeiro; Recursos hídricos; Recurso natural; Barreiro; Cisterna.
Ano: 2011
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/887538

GeoBacias: geotecnologias para quantificação de variáveis hídricas em bacias hidrográficas em mudanças de uso da terra.
Provedor de dados: 14
Autores: TEIXEIRA, A. H. de C.
Modelagens de indicadores agrometeorológicos nas áreas irrigadas e de vegetação natural das bacias hidrográficas brasileiras que apresentam mudança de uso da terra, além de mapas temáticos dos componentes do balanço de energia e da produtividade da água, com geração de critérios para expansões racionais das culturas agrícolas principais nos municípios produtores e geração de subsídios para decisões políticas de uso racional dos recursos hídricos fornecidos, com vistas ao aumento ou à manutenção dos níveis de produtividade com minimização dos consumos hídricos, tanto na agricultura dependente de chuvas quanto na irrigada.
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Indicadores agrometeorológicos; Recursos hídricos.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1014529

Diagnóstico e alternativas para a recuperação ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu (BHRG) - RJ.
Provedor de dados: 14
Autores: LAMEIRA, A. B.; RENNO, C.; MOTTA, H. F.; LOPES, L. A. C.; MENEGON, M.; OLIVEIRA, R. S.; BARCELLOS, T. B. C.; ZANIER, N. G.; PRADO, R. B.
bitstream/item/32375/1/documentos-122.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Rio Guandu; Diagnóstico ambiental; Recursos hídricos; Recuperação ambiental.
Ano: 2010
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/881979

Suscetibilidade à contaminação da água subterrânea em função de propriedades dos solos no Cerrado brasileiro
Provedor de dados: 86
Autores: Mingoti,Rafael; Spadotto,Claudio Aparecido; Moraes,Diego Augusto de Campos.
Resumo O objetivo deste trabalho foi apresentar um índice para caracterização da suscetibilidade dos solos à contaminação do lençol freático, bem como realizar um estudo de caso exploratório para os solos do bioma Cerrado. O índice de tempo de retenção (TR) de água nos solo foi determinado a partir de valores médios, obtidos por meio de uma metodologia de filtragem, em bases de dados das seguintes propriedades do solo: espessura de horizontes; granulometria; teor de carbono orgânico; densidades global e de partículas; e umidade na capacidade de campo. A profundidade do lençol freático foi estimada com uso do modelo Hand. As distribuições espaciais dos dados de entrada e dos resultados do índice TR foram obtidas com uso de um aplicativo de sistema de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gestão territorial; Ocupação do solo; Poluição do solo; Recursos hídricos; Serviço ecossistêmico; Sistema de informação geográfica.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2016000901252

Indicadores de qualidade da água e padrões de uso da terra em bacias hidrográficas no Estado do Paraná
Provedor de dados: 86
Autores: Gonçalves,Daniel Ruiz Potma; Rocha,Carlos Hugo.
Resumo O objetivo deste trabalho foi determinar a relação dos indicadores de qualidade da água com o regime de chuvas e os padrões de uso da terra. Foram avaliadas quatro bacias hidrográficas e suas respectivas áreas de preservação permanente (APPs), fontes do reservatório Alagados, no Estado do Paraná. O uso dos solos nas bacias e nas APPs foi mapeado em ambiente de sistema de informações geográficas, e os padrões resultantes foram avaliados quanto ao índice de qualidade das águas (IQA) e ao regime pluvial. A qualidade das águas foi menor nos períodos de verão, quando há maior precipitação e manejo mais intensivo dos solos, com presença de maiores superfícies cultivadas na paisagem. A área total cultivada nas APPs teve efeito negativo sobre a qualidade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura intensiva; Áreas de preservação permanente; Recursos hídricos; Planejamento territorial; Poluição não pontual.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2016000901172

Perda de solo e água sob integração lavoura-floresta e em sucessão soja-milho
Provedor de dados: 86
Autores: Zolin,Cornélio Alberto; Paulino,Janaina; Matos,Eduardo da Silva; Magalhães,Ciro Augusto de Souza; Almeida,Frederico Terra de; Souza,Adilson Pacheco de; Mingoti,Rafael.
Resumo O objetivo deste trabalho foi avaliar, em condição de chuva natural, a perda de solo e água em sistemas de produção com integração lavoura-floresta ou com sucessão soja-milho. O experimento foi realizado em Latossolo Vermelho-Amarelo com textura muito argilosa, em uma região de transição Cerrado/Amazônia. Os seguintes usos e coberturas do solo foram avaliados: sistema integração lavoura-floresta; lavoura com sucessão soja-milho+braquiária; e solo descoberto. As lavouras foram cultivadas em sistema plantio direto em sucessão soja-milho+braquiária, todos os anos, independentemente do sistema de produção. A perda de solo por erosão hídrica, nos três anos avaliados, foi de 0,215 Mg ha-1 por ano, no sistema integração lavoura-floresta, e de 0,753 Mg ha-1...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Conservação do solo; Erosão hídrica; Escoamento superficial; Plantio direto; Recursos hídricos; Sistemas de integração.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2016000901223

SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO: VANTAGEM COMPETITIVA E/OU INCERTEZA
Provedor de dados: 31
Autores: Talamini,   Edson; Oliveira,   Leticia de.
Um dos atributos de diferenciação utilizados pelo agronegócio para obter competitividade é o uso de sistema de irrigação, que será rentável e sustentável, se for usado adequadamente, maximizando a eficiência do uso da terra e da água. Entretanto, o uso dos recursos hídricos nas atividades econômicas é incerto, devido a mudanças climáticas, ambientais, sociais, entre outras. Dessa forma, os objetivos são: verificar o uso dos recursos hídricos, identificar como os sistemas de irrigação contribuem para a competitividade do agronegócio e identificar algumas das incertezas dos sistemas de irrigação no campo dos agronegócios. Este ensaio teórico pode ser classificado como qualitativo e exploratório, fundamentado em referências bibliográficas pertinentes com a...
Tipo: Conference Paper or Presentation
Palavras-chave: Recursos hídricos; Irrigação; Competitividade; Incerteza; Water resources; Irrigation; Competitiveness; Uncertainty; Resource /Energy Economics and Policy.
Ano: 2008
URL: http://purl.umn.edu/109628

AGUAS NO RURAL DO SEMIARIDO MINEIRO:UMA ANALISE DAS INICIATIVAS PARA REGULARIZAR O ABASTECIMENTO EM JANUARIA
Provedor de dados: 31
Autores: Marzano Araujo,   Vanessa; Ribeiro,   Eduardo Magalhaes; Pereira Reis,   Ricardo.
This paper analyzes the governmental and non-governmental initiatives to regulate the water offer in the municipality of Januária, located in the Upper and Mid São Francisco River semi-arid region in Minas Gerais state – Brazil. The study is based on the evaluation of the historic trajectory of public policies in that region dealing with the conceptions of survival and efforts against drought. This proposal was based on a qualitative research, using documental analysis and interview maps that sought information regarding the initiatives identified in that municipality. The paper classifies those initiatives in styles, examining also how they manage with the partnerships, users participation, effectiveness, distribution criteria, financing, quality of...
Tipo: Journal Article
Palavras-chave: Rio São Francisco; Recursos hídricos; Extensão rural; San Francisco River; Water resources; Rural extension; Environmental Economics and Policy.
Ano: 2010
URL: http://purl.umn.edu/102012

SANEAMENTO BÁSICO: UM ESTUDO PARA COMUNIDADES DE PEQUENO PORTE
Provedor de dados: 31
Autores: Zapparoli,   Irene Domenes.
A degradação hídrica ambiental das cidades ribeirinhas, principalmente em comunidades de pequeno porte, está relacionada entre outras causas ao intenso turismo e a falta de sistema de coleta, remoção e tratamento de esgoto. Com uma poluição quase imperceptível e com carência de políticas ambientais a poluição acontece de forma lenta, aliada a urbanização rápida e de forma irracional. Este artigo tem como objetivo identificar os fundamentos teóricos do saneamento básico e analisar a sua concepção na política de preservação ambiental de com unidade de pequeno porte, com vistas à melhoria de qualidade de vida da população. O método consiste em revisão bibliográfica e pesquisa documental sobre saneamento básico. Para análise a pesquisa foi realizada com...
Tipo: Conference Paper or Presentation
Palavras-chave: Aneamento; Comunidades; Recursos hídricos; Basic sanitation; Small size communities; Environmental Economics and Policy.
Ano: 2008
URL: http://purl.umn.edu/108592

Influência das atividades antrópicas na qualidade das águas da bacia hidrográfica do Rio Salitre
Provedor de dados: 91
Autores: Brito,Luiza T. de L.; Srinivasan,Vajapeyam S.; Silva,Aderaldo de S.; Gheyi,Hans R.; Galvão,Carlos de O.; Hermes,Luiz C.
Avaliar os impactos das atividades agrícolas sobre a qualidade das águas da bacia hidrográfica do Rio Salitre, foi o objetivo deste estudo. Para isto, 92 fontes hídricas localizadas em áreas irrigadas ou não, foram analisadas nos períodos de chuva e sem chuva de 2001, avaliando-se os principais indicadores para consumo humano e irrigação. A partir dos resultados, observou-se a influência da irrigação sobre a qualidade das águas, ocorrendo aumentos significativos na condutividade elétrica da água e no extrato de saturação dos solos; esses aumentos indicam baixa eficiência dos sistemas de produção, constatando-se que, em média, 35 e 77% das fontes hídricas foram classificadas como C3 e C4, respectivamente; também, que 78% dessas fontes estão localizadas sob...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Impactos ambientais; Irrigação; Recursos hídricos; Semi-árido.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400025

Precipitação média anual e vazão específica média de longa duração, na Bacia do São Francisco
Provedor de dados: 91
Autores: Pruski,Fernando F.; Pereira,Silvio B.; Novaes,Luciano F. de; Silva,Demetrius D. da; Ramos,Márcio M.
O Rio São Francisco abrange uma área de drenagem da ordem de 640.000 km² e é responsável pela sustentabilidade de 503 municípios situados na bacia, onde vivem cerca de 14 milhões de pessoas. Neste trabalho analisou-se a variação da precipitação média anual e da vazão específica média de longa duração na Bacia do São Francisco. Foram analisados os dados hidrológicos de 178 estações pluviométricas e 77 estações fluviométricas, sendo a vazão específica média de longa duração obtida dividindo-se a vazão média anual pela área de drenagem da estação fluviométrica considerada e a precipitação média em cada área de drenagem, calculada pelo método do Polígono de Thiessen. Os resultados obtidos permitiram as seguintes conclusões: as precipitações diminuem da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Comportamento hidrológico; Disponibilidade hídrica; Recursos hídricos.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200013

Comparação da evapotranspiração real simulada e observada em uma bacia hidrográfica em condições naturais de cerrado
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Jorge E.F.W.; Silva,Cícero L. da; Oliveira,Carlos A. da S.
Através deste trabalho, objetivou-se: (i) simular a evapotranspiração real de uma microbacia sob vegetação natural de cerrado, ao longo de um ano, compreendido entre os dias 04/08/98 e 03/08/99; (ii) comparar e analisar o comportamento da evapotranspiração real, do escoamento total e da lâmina de água armazenada no solo, através dos valores medidos e simulados. Utilizando-se a equação do balanço hídrico, determinou-se a evapotranspiração real total do período (830,53 mm) ao longo do qual foram efetuadas medições intermediárias que permitiram a realização do balanço hídrico em 21 intervalos de tempo. Os valores simulados de evapotranspiração real e de escoamento total ao longo do período analisado não apresentaram boa correlação com os dados obtidos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Balanço hídrico; Penman-FAO; Recursos hídricos.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100007

Avaliação do desempenho de diferentes métodos de estimativa da evaporação para duas regiões da Paraíba
Provedor de dados: 91
Autores: Leitão,Mário de M. V. B. R.; Oliveira,Gertrudes M. de; Leitão,Ted J. V.
As regiões do Cariri e Sertão da Paraíba, nas cidades de Boqueirão e Patos, no período de 1 de abril de 2002 a 28 de fevereiro de 2003, foram estudadas com o objetivo de se avaliar o desempenho de diferentes métodos e obter-se as melhores estimativas da evaporação para essas regiões; para tanto, usaram-se medidas diárias de evaporação do tanque evaporimétrico padrão de 20 m² (WMO, 1996). Os métodos avaliados foram: Penman (1948); balanço de energia - razão de Bowen; Linacre (1993); Snyder (1992); Kohler et al. (1955); Gangopadhyaya et al. (1966) e Hounam (1973). Os resultados indicaram que os métodos de estimativa de evaporação que utilizam a umidade relativa do ar, velocidade do vento e radiação solar, apresentaram os melhores desempenhos. O método...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Radiação solar; Umidade relativa; Vento; Recursos hídricos.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000600006

Sazonalidade e variabilidade espacial da qualidade da água na Lagoa do Apodi, RN
Provedor de dados: 91
Autores: Lemos,Marcírio de; Ferreira Neto,Miguel; Dias,Nildo da S.
Neste trabalho se propõe avaliar a qualidade da água da Lagoa do Apodi, RN, em pontos compreendidos em todo o seu espelho, com ênfase ao monitoramento da qualidade da água sob influência da bacia urbana da cidade de Apodi e do aporte de materiais trazidos pelas águas continentais que adentram e eutrofizam a lagoa, em períodos extremos de temperatura e de precipitação. Amostras sistemáticas no espelho da lagoa foram coletadas seguindo-se seu formato ou ao longo de seu leito. A condutividade elétrica da água da Lagoa varia em todo o seu espelho, principalmente nas extremidades oeste e sudeste, aumentando após o início do período seco e diminuindo após a chegada das chuvas. Há uma grande variabilidade espacial nas características físicas e químicas, sobretudo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos hídricos; Salinidade; Coliformes.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000200006

Qualidade da água em uma microbacia hidrográfica do Rio Piracicaba, SP
Provedor de dados: 91
Autores: Lucas,Ariovaldo A. T.; Folegatti,Marcos V.; Duarte,Sérgio N.
A microbacia do Ribeirão dos Marins, afluente do Rio Piracicaba, é importante ao município de Piracicaba, São Paulo, haja vista que concentra a maior área de produção de hortaliças, as quais são irrigadas com as águas do ribeirão. Com o objetivo de avaliar a qualidade da água, coletaram-se amostras de fevereiro a dezembro de 2005 em sete pontos ao longo do ribeirão, considerando-se o uso e ocupação do solo. As variáveis de qualidade de água analisadas foram: físicas e químicas: sedimentos em suspensão, pH, condutividade elétrica, alcalinidade, turbidez, potássio, cálcio, magnésio, cobre, ferro, manganês, zinco, sódio, fósforo, sulfato, cloreto, nitrogênio amoniacal e nitrato. As análises foram realizadas no Laboratório de Ecologia do Instituto de Estudos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos hídricos; Irrigação; Hortaliças.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000900005

Estimativas de vazões mínimas mediante dados pluviométricos na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Santa Bárbara, Goiás
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Luiz F. C. de; Fioreze,Ana P.
Com o objetivo de se ajustar um modelo chuva-vazão para a estimativa das vazões mínimas do Ribeirão Santa Bárbara procurou-se, pela análise da série histórica de vazão, a identificação da fase da recessão do escoamento subterrâneo. De posse das séries de dados pluviométricos das estações da rede da ANA da Fazenda Aliança, Joviânia, Ponte Sul Goiana, Maurilândia e Ponte Meia Ponte, com período de observações diárias, determinou-se a precipitação total acumulada nos cinco meses que antecedem o período de estiagem (P5), média para a Bacia Hidrográfica do Ribeirão Santa Bárbara, empregando-se o método do polígono de Thiessen. Os resultados obtidos na simulação do modelo chuva-vazão para o Ribeirão Santa Bárbara apresentaram pequenos desvios com relação às...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vazão mínima; Escoamento subterrâneo; Recursos hídricos.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000100002

Qualidade da água de córrego em função do lançamento de efluente de abate de bovino
Provedor de dados: 91
Autores: Ribeiro,Erlon A.; Sandri,Delvio; Boêno,Josianny A.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar a influência do lançamento de efluente de um frigorífico de abate de bovinos sobre a qualidade da água do córrego Jurubatuba, Anápolis, GO. Analisaram-se: o efluente tratado antes do lançamento no córrego e a água do córrego 50 m à montante e 50 e 500 m à jusante do ponto de lançamento. Foram realizadas oito coletas no período seco (08/07 a 24/09/09) e oito no chuvoso (01/10 a 03/12/09) quantificando o pH, turbidez, oxigênio dissolvido, saturação de oxigênio, carbono orgânico total, cloro, alumínio, amônia, cobre, manganês, ferro total, fósforo total, sulfeto, sódio, demanda biológica de oxigênio, demanda química de oxigênio, nitrogênio total, condutividade elétrica, nitrato e nitrito. Os valores de pH, NH3-, Zn+,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água residuária; Tratamento de resíduos; DBO; Recursos hídricos.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000400011

Relação entre uso do solo e comportamento hidrológico na Bacia Hidrográfica do Ribeirão João Leite
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Eduardo H. M. dos; Griebeler,Nori P.; Oliveira,Luiz F. C. de.
O comportamento hidrológico de bacias hidrográficas decorre principalmente da variabilidade dos processos climáticos e do uso do solo. A Bacia do Ribeirão João Leite constitui-se no principal manancial de abastecimento de Goiânia e, recentemente, foram verificadas intensas modificações no uso do solo e disponibilidade de água. Neste contexto, teve-se como objetivo classificar o uso do solo entre 1979 e 2005 e realizar a associação do escoamento com o uso do solo e a variabilidade pluviométrica. Para isto, se utilizaram imagens Landsat dos anos de 1979, 1989, 1997 e 2005, além de dados fluviométricos e pluviométricos disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (ANA). O uso do solo foi marcado pelo desmatamento de 17,8% da vegetação nativa, expansão das...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos hídricos; Vazão; Goiânia.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000800006

Desempenho de cultivares de alface submetidas a diferentes níveis de salinidade da água de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Francisco de A. de; Carrilho,Maria J. S. de O.; Medeiros,José F. de; Maracajá,Patrício B.; Oliveira,Mychelle K. T. de.
Este trabalho foi desenvolvido em ambiente protegido objetivando avaliar o desempenho de cultivares de alface em condições de salinidade. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, e os tratamentos foram distribuídos em esquema fatorial 5 x 5, com cinco cultivares de alface (Mônica SF31, Grandes Lagos 659, Veneranda, Folha Roxa Quatro Estações e Stella) e cinco níveis de salinidade de água (0,5; 1,5; 2,5; 3,5 e 4,5 dS m-1) e três repetições. As plantas foram colhidas aos 35 dias após o transplantio e avaliados as principais características morfofisiológicas de crescimento: número de folhas, área foliar, comprimento do caule, massa fresca e massa seca das plantas. Verificou-se efeito significativo dos fatores isolados e da interação, para todas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lactuca sativa L.; Estresse salino; Recursos hídricos.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000800002

Modelagem da precipitação pluvial diária intra-anual da Bacia Hidrográfica Paraná III associada aos eventos ENOS
Provedor de dados: 91
Autores: Baú,Antonio L.; Azevedo,Carlos A. V. de; Bresolin,Adriano de A.
A região oeste do estado do Paraná, que abrange a Bacia Hidrográfica Paraná III, possui um sistema agrícola ainda muito dependente das condições climáticas. Diante disto, os aspectos que envolvem a construção de modelos probabilísticos, capazes de determinar parâmetros de ocorrência e quantificação da precipitação pluvial diária, têm-se destacado como fator necessário e fundamental para consecução dos projetos regionais, em todas as áreas. Portanto, o objetivo deste trabalho foi realizar a construção dos referidos modelos considerando-se a ocorrência dos fenômenos ENOS e se utilizando, para tal, os dados de 34 estações meteorológicas com séries superiores a 21 anos de registros diários, obtidos junto à Agência Nacional de Água. A modelagem da ocorrência da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos hídricos; Séries sintéticas; Distribuição gama de probabilidade.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000800013

Evaporação líquida no lago de Sobradinho e impactos no escoamento devido à construção do reservatório
Provedor de dados: 91
Autores: Pereira,Silvio B.; Pruski,Fernando F.; Silva,Demetrius D. da; Ramos,Márcio M.
Um dos problemas que dificultam a gestão de recursos hídricos, são as perdas de água por evaporação nos reservatórios de regularização, fazendo com que estimativas confiáveis de evaporação nos reservatórios sejam essenciais, tanto no planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos, quanto em estudos de impacto ambiental. Com base neste enfoque objetivou-se, através do trabalho ora apresentado, estimar a evaporação líquida no lago de Sobradinho por meio da metodologia do tanque Classe A e dos modelos Linacre (1993), Kohler et al. (1955) e CRLE, além dos impactos ocorridos nas condições de escoamento devido à construção do reservatório. Os resultados permitiram concluir que: a construção do reservatório de sobradinho alterou sensivelmente o comportamento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aproveitamento hidrelétrico; Evaporação em lagos; Recursos hídricos.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000300018

Uma medida de sustentabilidade ambiental: pegada hídrica
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Vicente de P. R. da; Aleixo,Danilo de O.; Dantas Neto,José; Maracajá,Kettrin F. B.; Araújo,Lincoln E. de.
Recentemente, o conceito da pegada hídrica foi introduzido como um indicador importante de consumo de água para a humanidade. A pegada hídrica é definida como o volume total de água utilizado durante a produção de bens e serviços, bem como o consumo direto de água pelos seres humanos. A água não é consumida só diretamente mas também indiretamente, nos processos de produção. Portanto, o cálculo da pegada hídrica permite quantificar o total de água consumida ao longo da cadeia de fornecimento global. Esta revisão de literatura analisa o estado da arte da pegada hídrica desde a sua criação, no encontro internacional de especialista em comércio de água virtual realizado em dezembro de 2002 na Holanda, até os dias atuais. Os principais resultados encontrados na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água virtual; Evaporação; Recursos hídricos.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000100014

Alterações em variáveis limnológicas de manancial de Juiz de Fora devido ao uso da terra
Provedor de dados: 91
Autores: Rocha,Cézar H. B.; Freitas,Fabiano A.; Silva,Thiago M. da.
Os processos que promovem alterações em variáveis limnológicas são amplos e necessitam de estudos que considerem as peculiaridades das bacias de contribuição, bem como o uso e cobertura de suas áreas. O presente artigo teve por objetivo comparar a dinâmica de parâmetros limnológicos da Represa Dr. João Penido - Juiz de Fora/MG em diferentes regimes pluviométricos, além de compreender os mecanismos atuantes na variação dos mesmos. O teste t de Student verificou a ocorrência de variação sazonal significativa para os parâmetros: cor, turbidez, ferro, condutividade e demanda bioquímica de oxigênio. Através da Análise Fatorial/Análise de Componentes Principais foi excluída a variável pH por não contribuir para a variância total dos dados além de destacar,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos hídricos; Bacia hidrográfica; Sazonalidade; Análise de componentes principais.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000400011

Uso de águas salinas como alternativa na irrigação e produção de forragem no semiárido nordestino
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,José L. de A.; Medeiros,José F. de; Alves,Samara S. V.; Oliveira,Francisco de A. de; Silva Junior,Manoel J. da; Nascimento,Iarajane B. do.
RESUMO A produção de forragem no semiárido brasileiro é limitada, em virtude da variação da quantidade e qualidade da água, e ainda dos solos encontrados na região. Nesse contexto foi desenvolvido um experimento na Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA, em Mossoró-RN. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2 x 3, com três repetições. Os tratamentos resultaram da combinação de dois tipos de solos, um Argissolo Vermelho-Amarelo eutrófico (PVAe) e um Cambissolo Háplico Ta eutrófico (CXve), com três níveis de salinidade da água de irrigação (A1 - 0,59; A2 - 2,75 e A3 - 5,00 dS m-1). As culturas utilizadas no experimento foram milho e sorgo. As variáveis analisadas ao final do experimento foram:...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays; Sorghum bicolor L. Moench; Recursos hídricos; Salinização.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001300066

Aspectos qualitativos da água do Rio Poty na região de Teresina, PI
Provedor de dados: 124
Autores: Damasceno,Lisânea Mycheline Oliveira; Andrade Júnior,Aderson Soares de; Dias,Nildo da Silva; Franco,José Luis Duarte; Silva,Ênio Farias de França e.
Resumo O presente trabalho objetivou monitorar e avaliar a qualidade da água do Rio Poty, em Teresina (PI) para fins agrícolas em períodos extremos de temperatura e de precipitação. Coletaram-se amostras de água no rio em 10 pontos georreferenciados, da curva do conjunto residencial São Paulo (zona sudeste) até sua foz no Rio Parnaíba (zona norte), em um percurso aproximado de 23,7 km, de junho a dezembro de 2004. Determinou-se as variáveis físico-químicas: CEa, RAS e pH, além das concentrações de Cl-, HCO3-, CO3 2-, Na+, Ca2+ e Mg2+. Os maiores valores da CEa (0,26 dS m-1) e da RAS (1,90 mmolc L-1)0,5 foram registradas no mês de outubro, devido ao baixo índice pluviométrico, período seco e eventual poluição antrópica. Pelo Teste de Kruskal-Wallis,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos hídricos; Efluentes Domésticos; Irrigação.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902010000100139

Produção de alface em NFT e Floating aproveitando água salobra e o rejeito da dessalinização
Provedor de dados: 124
Autores: Santos,Alexandre Nascimento dos; Silva,Ênio Farias de França e; Soares,Tales Miler; Dantas,Raquele Mendes Lira; Silva,Manassés Mesquita da.
Plantas de alface cv. Elba foram cultivadas em dois sistemas hidropônicos, Floating e NFT, com o objetivo de avaliar três tipos de água: a água salobra natural (2,47 dS m-1) obtida a partir de um poço profundo; água doce (0,11 dS m-1) produzido por dessalinização por osmose inversa, e o rejeito salino (5,15 dS m-1), um efluente do processo de dessalinização. Estas águas foram combinadas em seis tratamentos resultantes da sua utilização alternada para preparar a solução nutritiva (SN) e/ou substituir as perdas por evapotranspiração (ETc). O experimento foi conduzido em casa de vegetação na região semiárida de Pernambuco, utilizando 48 unidades experimentais em blocos casualizados em esquema fatorial 6x2 com quatro repetições. O rendimento da alface (massa...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos hídricos; Água salobra; Semiárido.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902011000200009

AVALIAÇÃO DE TRÊS EQUIPAMENTOS PARA DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ÁGUA NO SOLO EM CONDIÇÕES DE CAMPO
Provedor de dados: 107
Autores: Aloísio Bianchini; UFMT; Pedro Hurtado de Mendoza Borges; UFMT; João Carlos de Souza Maia; UFMT; Geison Nicareta.
Neste trabalho, foram avaliados três equipamentos para determinar o teor de água no solo em condições de campo, a saber: o speedy, o theta probe e o pulso de calor. O solo foi identificado como LATOSSOLO VERMELHOAMARELO distrófico. A área experimental foi saturada até a profundidade de 0,20 m por meio de chuva artificial de 0,04 m, administrada por um aspersor. A secagem gradual do terreno possibilitou obter naturalmente quatro níveis do teor de água no solo, compreendidos entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. Os dados foram coletados em 16 pontos de amostragem para cada nível de umidade. Logo, os três equipamentos foram calibrados em função do método termogravimétrico. Os valores do teor de água no solo, estimados pelos três...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola Irrigação; Recursos hídricos.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/121

WATER DEMAND FOR IRRIGATION OF RURAL COMMUNITIES ASSOCIATED WITH THE SÃO FRANCISCO RIVER INTEGRATION PROJECT
Provedor de dados: 107
Autores: Ide, Andre Keiiti; Silva, Cícero Lopes da.
In the Brazilian Semiarid, the São Francisco River Integration Project, besides to its main purposes, will provide water for small irrigation projects that will be installed in traditional rural communities located near its canals. The irrigation planning, with adequate estimates of the crop water requirements, it is essential for management of water resources raised through these canals. The objective of this study was to estimate and evaluate the spatial and temporal distribution of the demands of irrigation in 34 rural communities, both from the point of view of users and the operator of the canal systems, allowing an idea of the necessary water required for irrigations. Water demands vary depending on the length of the growing season, planting season...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais; Engenharia de Água e Solo; Irrigação e Drenagem planejamento da irrigação; Recursos hídricos; Transposição de bacias.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/748

MODELOS PARA DETERMINAÇÃO DE FÓSFORO E NITRATO EM NEOSSOLO QUARTZARÊNICO E LATOSSOLO VERMELHO USANDO TDR
Provedor de dados: 107
Autores: Marcelo Rocha Santos; Universidade Federal de Viçosa; Mauro Martinez; João Zonta.
A TDR (Reflectometria no Domínio do Tempo) permite monitorar os íons do solo em tempo real a partir da determinação do teor de água (θ) e da condutividade elétrica do solo (CEs), o que possibilita estimar a condutividade elétrica da solução do solo (CEss) e a concentração iônica de um dado nutriente (Ci). Objetivou-se com esse trabalho ajustar e testar modelos que estimem a concentração de fósforo e nitrato a partir de dados de teor de água e condutividade elétrica de Neossolo Quartzarênico (RQ) e Latossolo Vermelho (LV) com uso da TDR. Em colunas de solo foram aplicadas soluções de nitrato de cálcio e fosfato monoamônico com cinco concentrações e cinco diferentes teores de água. O modelo que melhor ajustou os dados de CEss com CEs e θ foi o de Vogeler et...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Recursos hídricos.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/162

RETORNO E RISCO NO EMPREGO DE DIFERENTES SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO DO CAFEEIRO NO CERRADO MINEIRO
Provedor de dados: 107
Autores: Alan Figueiredo Aredes; Matheus Wemerson Gomes Pereira.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o retorno e o risco relacionados a diferentes sistemas de irrigação do cafeeiro no cerrado mineiro. Foram analisados cinco sistemas de produção de café, de acordo com diferentes tecnologias: não-irrigado, irrigado por gotejamento autocompensado, irrigado por tripa, irrigado por malha e irrigado por pivô central com LEPA. Verificou-se a superioridade da produção irrigada, que teve os maiores retornos econômicos e os menores níveis de risco, independentemente do sistema utilizado.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engnharia Agrícola Irrigação; Recursos hídricos.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/117

DESENVOLVIMENTO DE UM REGULADOR AUTOMÁTICO DE VAZÃO PARA CONDUTOS LIVRES
Provedor de dados: 107
Autores: Luís Gustavo Henriques do Amaral; ICAD/UFBA; Márcio Mota Ramos; DEA/UFV; Demetrius David da Silva; DEA/UFV; Paulo Roberto Cecon; DEA/UFV; Letícia Cibele da Silva Ramos Freitas; DEA/UFV.
Nos locais onde a condução da água de irrigação é realizada por meio de canais, as constantes oscilações no nível da água associadas à alta sensibilidade das estruturas de distribuição provocam grandes variações nas vazões fornecidas aos lotes irrigados. O objetivo desse trabalho foi desenvolver e calibrar um regulador de vazão capaz de minimizar o efeito dessas oscilações. O regulador foi projetado para conter oito orifícios perfurados na parede de um tubo deslizante, os quais permitiriam o escoamento da água de um canal para uma derivação. A carga hidráulica sobre os orifícios seria ajustada pela ação de um flutuador que acompanharia as oscilações no nível da água, minimizando as variações de vazão. Tendo a fibra de vidro como material básico, o...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Engenharia de Água e Solo; Irrigação e Drenagem Hidráulica; Irrigação; Recursos hídricos.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/70

EFEITO DA DISPOSIÇÃO DE EFLUENTES DA BOVINOCULTURA NO SOLO E NA BIOMASSA VEGETAL
Provedor de dados: 107
Autores: Teixeira, Francisco Osvaldo Prado; Botelho, Soraya Alvarenga; Melo, Lucas Amaral de; Fia, Ronaldo; Teixeira, Gabriel Arcocha Prado.
Este estudo teve como objetivo determinar as características do percolado em diferentes profundidades do solo proveniente da aplicação de água residuária da bovinocultura (ARB) e avaliar o crescimento da pastagem de Brachiaria por meio da análise da massa de vegetal da forragem. Os valores de pH do percolado variaram de 5,2 a 7,0, sem apresentar tendência de aumento ou diminuição em função da profundidade. O resultado da demanda química de oxigênio (DQO) apresentou o menor valor (120 mg L-1), enquanto as concentrações, nos demais pontos, variaram entre 150 e 240 mg L-1 de DQO. Os valores da massa seca total (MST) da forragem variaram ao longo do tempo de monitoramento e da distância do terraço de lançamento da ARB. A parcela testemunha apresentou valor...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos hídricos; Mecanização; Florestal. nutrientes  DQO  massa seca  reúso agrícola.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/783

Impactes do Preço da Água na Agricultura no Perímetro Irrigado do Vale de Caxito,
Provedor de dados: 123
Autores: Jerónimo,Jaime Agostinho; Henriques,Pedro Damião; Carvalho,Maria Leonor da Silva.
Resumo: O aumento da pressão sobre os recursos hídricos tem levado muitos países a reconsiderarem os mecanismos utilizados na indução do uso eficiente da água, especialmente na agricultura irrigada. Estabelecer o preço correto da água é um dos mecanismos de tornar mais eficiente a alocação da água. O presente trabalho tem como objetivo a análise dos impactes económicos, sociais e ambientais de políticas de preço da água. A metodologia utilizada foi a Programação Linear, aplicada ao Perímetro Irrigado do Vale de Caxito, Província do Bengo, a 45 km de Luanda, que tem como fonte o rio Dande. Foram testados três cenários relativos a políticas de tarifação de água: tarifa volumétrica simples, tarifa volumétrica variável, e tarifa fixa por superfície. As...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos hídricos; Preço da água; Programação linear.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032015000400699

Índice de qualidade de água em microbacia sob uso agrícola e urbano
Provedor de dados: 63
Autores: Toledo,Luís Gonzaga de; Nicolella,Gilberto.
A avaliação da qualidade da água em microbacias sob diferentes usos pode ser feita pelo uso de técnicas estatísticas multivariadas. Em Guaíra (SP), foi realizado o monitoramento da qualidade da água em uma microbacia de uso agrícola e urbano com 9600 ha, no período de jun/95 a jun/96. Coletaram-se amostras de água a cada 21 dias em 5 pontos, sendo determinadas 10 variáveis (fósforo total e dissolvido, pH, oxigênio dissolvido, amônia, nitrato, condutividade elétrica, turbidez, sólidos totais em suspensão e clorofila). Calculou-se um índice de qualidade de água (IQA) através do uso da técnica de análise fatorial e do método de Bartlett. Os resultados obtidos indicaram uma diferença entre os valores de IQA para as três estações a montante da cidade de Guaira...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: IQA; Análise fatorial; Monitoramento; Poluição; Recursos hídricos; Rios.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162002000100026

Variabilidad climática y disponibilidad hídrica en los valles de Ubaté, Chiquinquira y Alto Chicamocha, Colombia
Provedor de dados: 109
Autores: Fajardo Rojas,Alexandra Estefanía.
Resumen En este estudio se analiza la variabilidad climática de dos regiones de importancia agropecuaria en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca (Colombia). Se identifican comportamientos modales de variables climáticas de interés agropecuario, así mismo, se realiza el análisis intra-anual de eventos extremos y se identifican áreas con deficiencias y excesos hídricos a través de un balance hidroclimático. Además, se identifican zonas con mayor frecuencia de condiciones de deficiencias y excesos hídricos en el suelo a escala mensual por medio del Índice de Severidad de Sequía de Palmer (PSDI). Los resultados indican que ambas zonas de estudio no muestran grandes diferencias climáticas entre sí, sin embargo, es importante realizar el estudio por...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos hídricos; Agrometeorologia; Clima; Precipitación atmosférica; Variación estacional; Balance hídrico; Sequia; Producción ganadera.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-28122019000300182

Distribuição geoquímica e biodisponibilidade de metais traço em sedimentos no Rio Bento Gomes, Poconé - MT, Brasil
Provedor de dados: 36
Autores: CORINGA,Josias do Espírito Santo; PEZZA,Leonardo; CORINGA,Elaine de Arruda Oliveira; WEBER,Oscarlina Lucia dos Santos.
RESUMO O sedimento é um dos compartimentos mais importantes dos ecossistemas aquáticos, possui papel importante no transporte e acumulação de metais. Este estudo teve por objetivo determinar a concentração de metais nas frações geoquímicas de sedimentos do Rio Bento Gomes, Pantanal de Poconé (MT) por meio da extração seletiva e sequencial, a fim de avaliar a distribuição e mobilidade dos metais. Os sedimentos foram coletados nos períodos seco e chuvoso em oito pontos distintos, e os metais (Fe, Mn, Cr, Cu, Zn e Ni) extraídos dos sedimentos por procedimentos de extração sequencial (baseada no protocolo proposto por BCR -Community Bureau of Reference) e de extração seletiva (baseada no protocolo 3050B da Environmental Protection Agency of the United States),...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos hídricos; Áreas úmidas; Extração sequencial.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0044-59672016000200161

Efeito da pressão antrópica sobre igarapés na Reserva Florestal Adolpho Ducke, área de floresta na Amazônia Central
Provedor de dados: 36
Autores: Ferreira,Sávio José Filgueiras; Miranda,Sebastião Átila Fonseca; Marques Filho,Ari de Oliveira; Silva,Cláudia Cândida.
Foram investigadas variáveis físico-químicas e químicas de ambientes aquáticos, em área de floresta primária de terra firme, próxima à área urbana, no município de Manaus. Os cursos de águas superficiais investigados drenam tanto área de floresta primária como urbanizada e, na região, são chamados igarapés. Dois desses igarapés têm suas nascentes na área urbana, adentram a área de floresta e lá se juntam. Ainda dentro da mesma área o igarapé resultante encontra-se com um outro que drena apenas área de floresta primária. Neste estudo foram pesquisadas as variáveis ambientais: pH, condutividade elétrica da água, os cátions (Na+, K+, Ca2+, Mg2+ e Fe2+) e material em suspensão. Foi possível observar diferenças significativas nas médias da concentração de íons...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos hídricos; Floresta de terra firme; Urbanização; Hidroquímica.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0044-59672012000400011

ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO SOBRE MICROALGAS DEL PERIFITON Y MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META, COLOMBIA
Provedor de dados: 37
Autores: MORENO RODRIGUEZ,Fabián; CARO CARO,Clara Ines; PINILLA,Gabriel Antonio; OSORIO,Diana Paola.
RESUMEN El departamento del Meta cuenta con un elevado potencial hidrológico que se traduce en oportunidades para los sectores agrícola, pecuario y ambiental. Por otra parte, se han incrementado considerablemente las actividades de la industria petrolera, lo cual ha traído nuevos retos y amenazas a la región. En consecuencia, los ríos del departamento se ven afectados por vertimientos de diferentes tipos, por captaciones y por modificaciones de los entornos de ribera y de los ambientes bentónicos. Sin embargo, es poco lo que se conoce acerca de estos sistemas y de las comunidades de microalgas y macroinvertebrados que los habitan, las cuales cumplen un papel fundamental en el funcionamiento ecológico de los ríos. Por esta razón se analizan las...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gestión hidrológica; Neotrópico; Piedemonte llanero; Recursos hídricos; Región de la Orinoquia.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-548X2017000300274

Variação sazonal dos grupos funcionais fitoplanctônicos em braços de um reservatório tropical de usos múltiplos no estado de São Paulo (Brasil)
Provedor de dados: 39
Autores: Cunha,Davi Gasparini Fernandes; Calijuri,Maria do Carmo.
A análise dos grupos funcionais fitoplanctônicos em sistemas aquáticos pode oferecer subsídios à conciliação dos usos múltiplos. Essa pesquisa investigou a variação sazonal desses grupos no reservatório de Itupararanga (SP). Quatro braços foram amostrados para determinação de temperatura da água, pH, Radiação Solar Fotossinteticamente Ativa Subaquática (RSFA), turbidez, fósforo total, nitrato e sólidos suspensos totais (SST), além da contagem e identificação do fitoplâncton e análise de dados meteorológicos. O estudo, realizado em agosto e outubro de 2009 e fevereiro de 2010, sugeriu variação sazonal dos grupos fitoplanctônicos (p*&lt;0,05), com predominância de organismos Sn, X1, M e F (inverno), X1, Y, F e K (primavera) e X1, J, K e W2 (verão). No...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bacia do rio Sorocaba; Comunidade fitoplanctônica; Eutrofização; Recursos hídricos; Sistemas lênticos.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-33062011000400009

Estimativa dos componentes do balanço de energia e da evapotranspiração para áreas de cultivo de soja no sul do Brasil utilizando imagens do sensor TM Landsat 5
Provedor de dados: 53
Autores: Monteiro,Priscylla Ferraz Câmara; Fontana,Denise Cybis; Santos,Thiago Veloso dos; Roberti,Débora Regina.
O presente estudo teve como objetivo avaliar a eficiência do algoritmo SEBAL na estimativa dos componentes de balanço de energia e da evapotranspiração para áreas de cultivo de soja irrigada no município de Cruz Alta (RS), assim como analisar a variação temporal e espacial da evapotranspiração a partir de imagens do sensor TM Landsat 5. O algoritmo Surface Energy Balance Algorithm for Land (SEBAL) foi aplicado a seis imagens distribuídas ao longo do ciclo fenológico da cultura da soja, no município de Cruz Alta, RS, nas safras 2009 e 2010. As estimativas obtidas foram comparadas com os dados de superfície, obtidos por meio da estação micrometeorológica localizada na área de estudo. As estimativas mais precisas foram as do saldo de radiação, enquanto que a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max L.; Sensoriamento remote; SEBAL; Recursos hídricos.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052014000100010

Elementos traço na água e em vísceras de peixes da Bacia Hidrográfica Butuí-Icamaquã, Rio Grande do Sul, Brasil
Provedor de dados: 65
Autores: Porto,Luiz Carlos Santos; Ethur,Eduardo Miranda.
Metais pesados, também denominados elementos traço, podem ser essenciais ao metabolismo de organismos vivos, e, ao mesmo tempo, dependendo de suas concentrações, altamente tóxicos. Com o objetivo de investigar a toxicidade da água da Bacia dos Rios Butuí-Icamaquã, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, foram analisados, através de espectrofotômetro de absorção atômica, os teores de alumínio, cádmio, chumbo, cobre, cromo, manganês, níquel e zinco em vísceras abdominais de peixes, coletados, entre junho de 2007 e fevereiro de 2008, em pontos determinados nos rios Butuí, Icamaquã e Uruguai. Mostraram-se acima do nível considerado seguro para consumo humano: alumínio, cádmio, manganês e níquel e teores próximos aos limites legais foram encontrados para cobre...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos hídricos; Metais pesados; Toxicidade.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782009000900020

Caracterização dos afluentes e efluentes suinícolas em sistemas de crescimento/terminação e qualificação de seu impacto ambiental
Provedor de dados: 65
Autores: Palhares,Julio Cesar Pascale; Calijuri,Maria do Carmo.
O objetivo deste trabalho foi caracterizar os afluentes e efluentes de suinoculturas e qualificar o potencial impacto ambiental que estes sistemas de produção poderiam promover nos recursos hídricos. A pesquisa foi realizada em quatro suinoculturas localizadas no município de Jaboticabal-SP, entre os anos de 2003 e 2004, as quais tiveram seus afluentes e efluentes das instalações e dos sistemas de tratamento analisados mensalmente. Foram coletados os afluentes e efluentes de galpões de crescimento/terminação. O nitrato apresentou concentração máxima de 1.560mg L-1 de NO3-N e o fósforo total de 92mg L-1 de P. A DQO atingiu uma concentração de 48.300mg L-1. Todos os sistemas de tratamento de efluentes avaliados apresentaram deficiências técnicas e de manejo....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Classificação hídrica; Legislação ambiental; Recursos hídricos; Suínos.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782007000200032