Consulta: subjectFacets:"Regression Engenharia Florestal"
Registros recuperados: 1
Data/hora: 02/06/2024 01:21:16

Determination of logs moisture by different methods
Provedor de dados: 190
Autores: Donato, Danilo Barros; Castro, Renato Vinícius Oliveira; Carneiro, Angélica de Cássia Oliveira; Carvalho, Ana Márcia Macedo Ladeira; Pereira, Bárbara Luísa Corradi; Oliveira, Aylson Costa; Barbosa, Conrad Julião.
The aim of this study was to compare three alternative methods to determine the moisture content of wood logs with the method recommended by ABNT. The moisture content of the wood was determined in a sawdust sample and with a electric meter capacitive. it was also determined the moisture content of a disk sample using the method recommended by ABNT. Using the regression model, all the methods were statistically similar. It was concluded that the use of alternative methods for determining the moisture content of wood in logs is feasible, to substitute the traditional method, but corrections must be implemented.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Alternative methods; Moisture content; Eucalyptus; Regression Engenharia Florestal; Tecnologia e utilização de produtos florestais Métodos alternativos; Teor de umidade; Eucalipto; Regressão.
Ano: 2014
URL: http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/608