Consulta: subjectFacets:"Rendimento em carvão"
Registros recuperados: 1
Data/hora: 03/06/2024 10:59:39

Análise multivariada para seleção de clones de eucalipto destinados à produção de carvão vegetal
Provedor de dados: 86
Autores: Castro,Ana Flávia Neves Mendes; Castro,Renato Vinícius Oliveira; Carneiro,Angélica de Cássia Oliveira; Lima,João Eustáquio de; Santos,Rosimeire Cavalcante dos; Pereira,Bárbara Luísa Corradi; Alves,Isabel Cristina Nogueira.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade da madeira de clones de Eucalyptus spp. destinados à produção de carvão vegetal, estudar correlações entre propriedades da madeira e do carvão e identificar os clones com maior potencial para uso energético. Os dados de clones de 18 povoamentos, no Cerrado mineiro, foram submetidos às análises multivariada de correlação canônica; de componentes principais; e de agrupamento. As propriedades do carvão vegetal são fortemente correlacionadas às da madeira, principalmente a densidade aparente do carvão vegetal e o rendimento gravimétrico. Os materiais mais velhos e de maior densidade básica da madeira apresentam maior qualidade para uso energético. A análise de componentes principais é eficiente para ranquear os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Eucalyptus; Componentes principais; Estatística multivariada; Florestas energéticas; Propriedades tecnológicas da madeira; Rendimento em carvão.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2013000600008