Consulta: subjectFacets:"Tração"
Registros recuperados: 8
Data/hora: 06/06/2024 02:46:53

Demanda de potência de uma semeadora com dois tipos de sulcadores em áreas compactadas pelo pisoteio de animais no sistema integração lavoura-pecuária
Provedor de dados: 70
Autores: Andreolla,Veruschka R. M.; Gabreil Filho,Antonio.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a potência requerida na barra de tração do trator por uma semeadora com dois tipos de elementos sulcadores, na semeadura da soja, em áreas compactadas pelo pisoteio de animais em sistema de integração lavoura-pecuária. Foi utilizado o delineamento em parcela subdividida inteiramente casualizado, sendo os tratamentos principais compostos de solo úmido com pastejo, solo seco com pastejo e solo sem pastejo, e nos secundários foram utilizados sulcadores de haste ou discos duplos. Foram avaliadas a densidade e a resistência do solo à penetração, a força de tração exercida pela semeadora, a velocidade e a potência requerida na barra de tração do trator. As alterações no solo causadas pelo pisoteio do gado não foram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Máquinas agrícolas; Tração; Soja.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000300014

Atributos físicos e requerimento de potência de uma semeadora-adubadora em um Latossolo sob estados de compactação
Provedor de dados: 70
Autores: Bonini,Andreia K.; Gabriel Filho,Antonio; Secco,Deonir; Souza,Renan F. de; Tavares,Celso.
Este experimento foi desenvolvido em um Latossolo, no Núcleo Experimental de Engenharia Agrícola, localizado em Cascavel - PR, com o objetivo de avaliar os atributos físicos e o esforço tratório de semeadora-adubadora em quatro estados de compactação, e sua influência na população inicial das culturas de soja e milho. O delineamento consistiu em esquema "Split Block", com dois fatores, sendo duas culturas (soja e milho) no primeiro fator e quatro estados de compactação no segundo fator, totalizando oito tratamentos. Os tratamentos foram: T0 - sem compactação adicional; T1 - com uma passada; T3 - com três passadas, e T5 - com cinco passadas de rolo compactador. Avaliaram-se a profundidade do sulco, a velocidade média de deslocamento, a força e a potência...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Densidade do solo; Máquina agrícola; Tração.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000100014

Desempenho de trator agrícola em três superfícies de solo e quatro velocidades de deslocamento
Provedor de dados: 91
Autores: Gabriel Filho,Antonio; Lanças,Kleber P.; Leite,Fabrício; Acosta,Juan J. B.; Jesuino,Paulo R.
O objetivo desse trabalho foi avaliar a capacidade de um trator em desenvolver força de tração ao tracionar uma carga de 25 kN em quatro velocidades de deslocamento e em três condições da superfície do solo: solo mobilizado, solo coberto com os restos da cultura do milho e braquiária e solo firme sem cobertura. O experimento foi realizado em três faixas representadas pelo tipo de superfície, sendo aplicados os quatro tratamentos determinados pela velocidade de deslocamento, obtidos pelas mudanças de marchas do trator. Utilizaram-se seis repetições em cada faixa, totalizando 72 unidades experimentais, monitorando-se a velocidade de deslocamento, a força de tração, a patinagem das rodas traseiras e dianteiras e o consumo horário de combustível. A análise dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Máquina agrícola; Ensaio; Tração.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000300015

NOTA TÉCNICA: DIAGNÓSTICO DA POTÊNCIA E TORQUE DOS TRATORES AGRÍCOLAS FABRICADOS E COMERCIALIZADOS NO BRASIL
Provedor de dados: 107
Autores: Rinaldi, Paula Cristina Natalino; Fernandes, Haroldo Carlos; Teixeira, Mauri Martins; Alvarenga, Cleyton Batista de.
A potência disponível na barra de tração e na tomada de potência juntamente com a reserva de torque são algumas das principais características a serem analisadas nos tratores agrícolas. Neste sentido, conduziu-se o presente trabalho com o objetivo de avaliar os parâmetros relacionados à potência e ao torque dos tratores agrícolas de pneus comercializados no Brasil em relação a quatro faixas de potência e tipo de tração. O trabalho foi realizado por meio de levantamento das informações em 191 tratores agrícolas, sendo estas obtidas nos catálogos dos espécimes e em alguns casos medidos em loco, quando a informação não estava presente no catálogo. Os parâmetros de potência disponível na tomada de potência e na barra de tração e a reserva de torque foram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização Agrícola motor agrícola; Potência; Tração.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/644

Profile of the carters, clinical and welfare evaluation of their cart horses in the region of Pirassununga-SP
Provedor de dados: 195
Autores: Kadani, Marina Yumi; Dória, Renata Gebara Sampaio; Gameiro, Augusto Hauber.
It was applied a questionnaire to establish the socioeconomic identities of carters that live around the city of Pirassununga, in the state of Sao Paulo, Brazil, in order to associate it to the state of welfare undergone by their cart horses. The evaluation was conducted from August 2012 until July 2013 through questionnaires made during the Carter’s Project, sponsored by the School of Animal Science and Food Engineering (FZEA/USP), and through home visits to the carters previously enrolled in the project, obtaining a sample of 26 individuals. Furthermore, it was made an evaluation of 49 records of horses attended previously (October 2011 to June 2012) in order to analyze their most frequent health problems. The majority of the carters started working...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Welfare; Horses; Carts; Carters; Sociology bem-estar; Cavalos; Tração; Carroceiros; Sociologia.
Ano: 2015
URL: http://www.revistamvez-crmvsp.com.br/index.php/recmvz/article/view/24622

Afecções mais freqüentes do aparelho locomotor dos eqüídeos de tração no município de Belo Horizonte
Provedor de dados: 45
Autores: Maranhão,R.P.A.; Palhares,M.S.; Melo,U.P.; Rezende,H.H.C.; Braga,C.E.; Silva Filho,J.M.; Vasconcelos,M.N.F.
Determinaram-se as enfermidades mais comuns do sistema músculo-esquelético dos animais de tração na cidade de Belo Horizonte. Foram utilizados 58 animais (42 eqüinos e 16 muares), sendo 31 machos e 27 fêmeas. O diagnóstico baseou-se no histórico e nos exames físico e radiológico. A freqüência observada para tenossinovite nos membros torácicos e pélvicos foi 55,2%, para tendinite nos membros torácicos, 81,0%, para tendinite nos membros pélvicos, 58,6%, e para desmite do ligamento suspensório nos membros torácicos, 77,6%. Para as lesões osteoarticulares, os resultados foram 13,8%, 12,1%, 27,6% e 12,1% de lesões osteoartríticas para a articulação interfalangeana distal dos membros torácicos e pélvicos e articulação interfalangeana proximal dos membros...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Eqüino; Tração; Tendinite; Desmite; Osteoartrite; Sistema locomotor.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-09352006000100004

Biometria do equilíbrio podal em equinos de tração pertencentes ao Programa de Extensão "Amigo do Carroceiro" do Centro de Ciências Agroveterinárias da Universidade do Estado de Santa Catarina no município de Lages/SC, Brasil
Provedor de dados: 65
Autores: Schade,Jackson; Baldissera,Rafael; Paolini,Elenice; Fonteque,Joandes Henrique.
Foram mensurados os cascos de 44 equinos cadastrados no Programa de Extensão "Amigo do Carroceiro" do Centro de Ciências Agroveterinárias da Universidade do Estado de Santa Catarina (CAV-UDESC) que desempenham a função de tração no município de Lages, SC. Os parâmetros avaliados foram comprimento e largura da ranilha, altura dos talões lateral e medial, comprimentos e ângulo da pinça e largura e comprimento da sola. Foram identificadas as seguintes alterações: assimetria entre cascos contralaterais torácicos e pélvicos, ângulo da pinça agudo (49,1±5,1) para membros torácicos e (51,8±4,3) para membros pélvicos, diferença de angulações em 40,9% e 34,1% para cascos dos membros torácicos e pélvicos, respectivamente, contração da ranilha bilateral nos membros...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Locomotor; Biometria; Casco; Equino; Tração; Casqueamento; Ferrageamento.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782013000300013

Relação cinemática em um trator 4x2 com tração dianteira auxiliar equipado com pneus radiais na eficiência de tração
Provedor de dados: 65
Autores: Ferreira,Mauro Fernando; Schlosser,José Fernando; Neujahr,Eduardo Briese; Schneider,Virgílio.
Diferentes combinações de pressões internas dos pneus do trator pode afetar a interferência entre eixos motrizes dos tratores agrícolas, principalmente com pneus do tipo radial. Um trator 4x2 com tração dianteira auxiliar foi analisado quanto a seu desempenho em tração. Pneus de carcaça radial com diferentes pressões internas foram utilizados, com o objetivo de variar as relações cinemá ticas entre os eixos. Mediram-se o patinamento das rodas dianteiras e traseiras, a resistência ao rolamento e a força de tração, em duas condições de solo (firme e solto). Os resultados obtidos permitiram verificar que a eficiência de tração não foi significativamente influenciada pela variação das relações cinemáticas de 0,962 a 1,102. As máximas eficiências de tração...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pneus agrícolas; Tração; Patinamento.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782000000600010