Consulta: subjectFacets:"Uniformidade de semeadura."
Registros recuperados: 1
Data/hora: 13/06/2024 21:24:42

Avaliação de uma semeadora adubadora na cultura do milho.
Provedor de dados: 14
Autores: SILVA, J. G. da; SILVEIRA, P. M. da.
Na semeadura mecanizada diversos fatores interferem no estabelecimento do estande de plantas e, com frequência, na produtividade da cultura, destacando entre eles a velocidade de operação da máquina no campo e a profundidade de deposição do adubo no solo. Neste estudo avaliou-se o estabelecimento da cultura do milho, através de uma semeadora adubadora provida de um dosador de sementes de disco horizontal perfurado e de quatro linhas de semeadura. A máquina foi operada em quatro velocidades de deslocamento (3, 6, 9 e 11,2 km/h) e em duas profundidades de adubação (5 e 10 cm), num Latossolo Roxo eutrófico com plantio direto há 12 anos. O número de plantas de milho na linha de semeadura foi menor nas maiores velocidades de operação da máquina. As sementes de...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Semeadura mecanizada; Uniformidade de semeadura.; Mecanização Agrícola; Milho; Plantio Direto; Zea Mays.
Ano: 2002
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/213714