Consulta: subjectFacets:"Visionique"
Registros recuperados: 1
Data/hora: 13/06/2024 23:42:35

Détection automatique par visionique des Dinophysis spp. contenus dans des échantillons d'eau de mer. Premiers résultats
Provedor de dados: 5
Autores: Le Dean, Loic; Gauthier, Franck.
Nous avons réalisé cette étude dans le but de fournir aux agents d'IFREMER chargés de la surveillance des eaux littorales et en particulier de la flore phytoplanctonnique, un outil permettant d'identifier et de compter les cellules de Dinophysis de façon automatique. La visionique nous semblant être une discipline qui se prêtait à ce type de détection, nous avons réalisé une étude de faisabilité d'un système d'analyse d'il}1age appliqué à la reconnaissance et au comptage de Dinophysis. Le capteur utilisé est une caméra J.V.C Tri C.C.D transmettant trois images (rouge - verte - bleue) à un ordinateur compatible A.T.. Celui ci est équipé d'un ensemble de cartes MATROX de numérisation et traitement d'images et d'un coprossesseur arithmétique. Les applications...
Tipo: Text
Palavras-chave: Dinophysis; Phytoplancton; Visionique; Reconnaissance de forme; Segmentation; Binarisationcontours.
Ano: 1991
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00136/24714/22768.pdf