Consulta: subjectFacets:"Water tension."
Registros recuperados: 1
Data/hora: 03/06/2024 01:11:15

Determinacao do momento da irrigacao com o emprego de capsulas porosas.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: CALBO, A. G.
A determinação quantitativa do momento da irrigação continua sendo um desafio após o desenvolvimento e teste de tantos métodos fundamentados em propriedades do solo e da planta. Possivelmente haja conhecimento científico adequado, porém, ainda há carência de tecnologia prática e confiável para a tomada de tal decisão. Dentre as propriedades que podem ser utilizadas para estimar a tensão de água crítica está a pressão de ar mínima para causar o borbulhamento através de uma cápsula porosa imersa em água. Neste trabalho, descreve-se como a desidratação de cápsulas porosas com pressão de borbulhamento apropriada serve para determinar o momento de irrigar. Estes procedimentos simples e quantitativos, aparentemente, não tem sido usado para o controle e para...
Tipo: Séries anteriores (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Capsula porosa; Tensao de agua; Plants; Porous cup; Water tension.; Equipamento; Irrigação; Planta.; Equipment; Irrigation.
Ano: 1999
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/767928