Consulta: subjectFacets:"Zoneamento Agrário."
Registros recuperados: 1
Data/hora: 13/06/2024 16:00:04

Tratamento de imagens MSS - LANDSAT nos laboratórios do ORSTOM - França - Atlelier ATOB.
Provedor de dados: 14
Autores: MANTOVANI, L. E.; FOTIUS, G.
Realizar em caráter experimental uma cartografia automatizada (classificação supervisada) de uma área representativa de diversas situações agroecológicas do Tropico Semi-Árido. Área escolhida compreende município de Juazeiro(BA) e toda porção meridional do município de Petrolina(PE). Esta cartografia se apoia sobre imagens de satélite do sensor MSS da série LANDSAT e visa estabelecer procedimentos e métodos gerais utilizáveis para zoneamentos agro ecológicas ao nível de municípios do TSA.
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Imagem de satélite.; Recurso natural; Sensoriamento remoto; Satélite; Tratamento; Zoneamento Agrário.; Zoneamento Ecológico; Landsat.
Ano: 1985
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/991563