Data/hora: 20/05/2024 04:59:09

Provedor de dados: 	Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)	
País: 	Brazil	
Título: 	Características físicas e químicas da madeira de Acrocarpus fraxinifolius Wight &amp; Arn.	
Autores: 	PRADO, C. de A.; PEREIRA, J. C. D.; MATTOS, P. P. de; SCHAITZA, E. G.; HIGA, A. R.	
Data: 	2003-09-22	
Ano: 	2003	
Palavras-chave: 	Propriedade física; Propriedade química; Chemicophysical properties.; Acrocarpus fraxinifolius.	
Resumo: 	Foram comparadas algumas características da madeira de seis procedências de Acrocarpus fraxinifolius aos oito anos de idade. As procedências foram: África do Sul, Mugerê Urundi, Kenya Nairobi, Kenya Gachoila, Ruanda Butar e uma procedência nacional, como testemunha. Observaram-se diferenças significativas, entre as procedências, na composição química e nas dimensões das fibras. Para a densidade básica e para o poder calorífico tais diferenças não foram significativas. A madeira dessa espécie é leve, com baixos coeficientes de retratibilidade total, fibras curtas, alto teor de extrativos totais e baixo teor de lignina.	
Tipo: 	Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	1676-9449

32315

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/281002	
Editor: 	Colombo: Embrapa Florestas, 2003.	
Relação: 	Embrapa Florestas - Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)

(Embrapa Florestas. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 14).	
Formato: 	14 p.