Consulta: creatorFacets:"Ramos,Victor Brasil Nunes"
Registros recuperados: 1
Data/hora: 26/07/2024 22:50:53

MOBILIDADE DE NITRATO EM COLUNAS DE SOLO SOB CONDIÇÕES DE ESCOAMENTO NÃO PERMANENTE
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Costa,Silvana Nunes da; Martinez,Mauro Aparecido; Matos,Antônio Teixeira de; Ramos,Victor Brasil Nunes.
RESUMO Um estudo de deslocamento de nitrato no solo, aplicado com a água de irrigação e em duas concentrações, sob condições de escoamento não permanente, foi realizado em colunas de lixiviação, preenchidas com terra fina seca ao ar, de um material de solo classificado como Latossolo Vermelho Amarelo (LVa; horizonte B). Determinaram-se os perfis de umidade e de concentração de distribuição de nitrato em quatro diferentes tempos, ou seja, 4, 24, 72 e 168 h, após início da aplicação. Os resultados dos perfis de distribuição de umidade mostraram que o nitrato apresentou picos de concentração à frente de umedecimento do solo. A aplicação de nitrato em maiores concentrações proporcionou a obtenção de picos de maior magnitude; entretanto, pouco alterou o perfil...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Nitrato; Deslocamento miscível; Escoamento não-permanente.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000200190